NAME=MS;僥乕僽儖柤; No message ; *
TBLVER=MS;僥乕僽儖嶌惉僶乕僕儑儞; No message ; *
TBLDATE=MS;僥乕僽儖嶌惉擔晅; No message ; *
FILESIZE=MD;曄峏曐懚僒僀僘; No message ; *
SYSITDEN=Md;IT偺暘曣; No message ; *
SERVOIT=Md;僒乕儃IT偺愝掕 (抣仏888兪s); No message ; *
SYSITNUM=Md;IT偺暘巕; No message ; *
SRVDATIT=Md;僒乕儃僨乕僞峏怴IT偺愝掕 (抣仏888兪s); No message ; *
MOTIONIT=Md;儌乕僔儑儞IT偺愝掕 (抣仏888兪s); No message ; *
IORESIT=Md;IO儕僼儗僢僔儏IT偺愝掕 (抣仏888兪s); No message ; *
EHDRVIT=Md;揹摦僴儞僪僪儔僀僶IT偺愝掕 (抣仏888兪s); No message ; *
SFARMIT=Md;ARM懁 埨慡婡擻IT偺愝掕 (抣仏7.1ms); No message ; *
SFVRIT=Md;VR懁 埨慡婡擻IT偺愝掕 (抣仏7.1ms); No message ; *
SYNCDIV=Md;嫤挷摨婜僇僂儞僞; No message ; *
SYNCMAX=Md;嫤挷摨婜僇僂儞僞嵟戝抣; No message ; *
CTLCYCRT=Md;惂屼廃婜曄峏棪乮斾棪, 婡擻僗僀僢僠乯; No message ; *
MOTCYCLE=Ud;儌乕僔儑儞惂屼廃婜愗懼(-1:帺摦 / 0:廬棃屳姺 / 1:昗弨); No message ; *
HELOG=Md;H僄儔乕儘僌僒僀僘; No message ; *
LELOG=Md;L僄儔乕儘僌僒僀僘; No message ; *
CELOG=Md;C僄儔乕儘僌僒僀僘; No message ; *
AELOG=Md;堦妵僄儔乕儘僌僒僀僘; No message ; *
USRERRSZ=Md;儐乕僓乕僄儔乕儘僌僒僀僘; No message ; *
DATSMPL=Md;僨乕僞僒儞僾儖帪娫[昩](M-NET僨乕僞,F/F巜椷); No message ; *
NXPLOGT=Sd;M_NxpLog 儘僌掆巭帪娫[昩](捠忢,僄儔乕敪惗屻); No message ; *
SYSROMNO=MS;俼俷俵斣崋; No message ; *
RCNAME=MS;僐儞僩儘乕儔柤; No message ; *
SYSVER=MS;僔僗僥儉僶乕僕儑儞; No message ; *
SYSDATE=MS;擔晅; No message ; *
SYSCODE=MS;婡庬柤; No message ; *
MAINVER=Ms;僔僗僥儉僶乕僕儑儞; No message ; *
CHKSWVER=Md;S/W僶乕僕儑儞妋擣 (0:柍岠, 1:桳岠); No message ; *
RCTYPE=Md;僐儞僩儘乕儔僞僀僾; No message ; *
ULMODE=Md;UL僐儞僩儘乕儔(UL/旕UL=1/0); No message ; *
RCSERIAL=Ms;僐儞僩儘乕儔惢憿斣崋; No message ; *
RNCHECK=Md;儘儃僢僩杮懱惢憿斣崋僠僃僢僋(0:偟側偄,1:偡傞); No message ; *
FAILSAFE=Mf;埨慡娔帇帪娫(sec); No message ; *
TASKMAX=Ud;儅儖僠僞僗僋杮悢; No message ; *
COMMCNUM=Md;嫟桳MCODE僶僢僼傽悢; No message ; *
WTHMCNUM=Md;晅悘柦椷梡MCODE僶僢僼傽悢; No message ; *
STPBKMCN=Md;僗僥僢僾僶僢僋梡MCODE僶僢僼傽悢; No message ; *
MECHAMAX=Md;儅儖僠儊僇戜悢; No message ; *
RETPATH=Ud;拞抐嵞奐僶僢僼傽巊梡 2丗捈慄曗娫偱暅婣偡傞/ 1:娭愡曗娫偱暅婣偡傞/ 0:偟側偄; No message ; *
MECHA1=Ms;儊僇1僷儔儊乕僞; No message ; *
MECHA2=Ms;儊僇2僷儔儊乕僞; No message ; *
MECHA3=Ms;儊僇3僷儔儊乕僞; No message ; *
MECHA4=Ms;儊僇4僷儔儊乕僞; No message ; *
MECHA5=Ms;儊僇5僷儔儊乕僞; No message ; *
SUBNAME=Ss;儊僇曗彆柤徧; No message ; *
PSMON=Mf;揹尮揹埑娔帇鑷抣(High懁); No message ; *
PSMONL=Mf;揹尮揹埑娔帇鑷抣(Low懁); No message ; *
PSMONRCH=Mf;儘儃僢僩僐儞僩儘乕儔揹尮揹埑偺娔帇偟偒偄抣乮忋尷乯; No message ; *
PSMONRCL=Mf;儘儃僢僩僐儞僩儘乕儔揹尮揹埑偺娔帇偟偒偄抣乮壓尷乯; No message ; *
PSMONCUH=Mf;CPU儐僯僢僩揹尮揹埑偺娔帇偟偒偄抣乮忋尷乯; No message ; *
PSMONCUL=Mf;CPU儐僯僢僩揹尮揹埑偺娔帇偟偒偄抣乮壓尷乯; No message ; *
JOGOVRD=Sd;僕儑僌僆乕僶儔僀僪倀俹乛俢俷倂俶僷僞乕儞; No message ; *
INB=Ud;掆巭擖椡俛愙揰巜掕 俛愙揰(1)乛俙愙揰(0); No message ; *
CTN=Ud;僐儞僥傿僯儏乕婡擻柍岠/桳岠=(0/1); No message ; *
CTNSLT=Md;僐儞僥傿僯儏乕僗儘僢僩悢; No message ; *
TBSPEC=Mx;T/B偺婡擻掕媊(bit0:TOOL慖戰,bit1:僴儞僪5,6); No message ; *
TBFUNC=Sx;T/B偺婡擻掕媊(bit0:DEL僉乕); No message ; *
TBCAN=Ud;; No message ; *
TBBZR=Ud;T/B僽僓乕壒 (1:ON, 0:OFF); No message ; *
COMDEV=Us;COM1-8偵懳墳偡傞僨僶僀僗掕媊; No message ; *
CBAU422=Ml;捠怣懍搙; No message ; *
CPRTY422=Md;僷儕僥傿[0:側偟,1:婏悢,2:嬼悢]; No message ; *
CSTOP422=Md;僗僩僢僾[1,2]; No message ; *
CTERM422=Md;廔椆僐乕僪[0:CR 1:CR+LF]; No message ; *
CCMD422=SS;僐儅儞僪僞僀僾[R:R,P:P3]; No message ; *
CPRC422=Md;僾儘僩僐儖[0:柍庤弴,1:桳庤弴,2:僨乕僞儕儞僋]; No message ; *
CDTR422=Ud;DTR惂屼[0:偟側偄,1:偡傞]; No message ; *
CBUF422=Md;庴怣僶僢僼傽儌乕僪(0:儕儞僌,1:屌掕); No message ; *
CBAU232=Ul;捠怣懍搙; No message ; *
CLEN232=Ud;暥帤挿[8,7]; No message ; *
CPRTY232=Ud;僷儕僥傿[0:側偟,1:婏悢,2:嬼悢]; No message ; *
CSTOP232=Ud;僗僩僢僾[1,2]; No message ; *
CTERM232=Ud;廔椆僐乕僪[0:CR 1:CR+LF]; No message ; *
CCMD232=SS;僐儅儞僪僞僀僾[R:R,P:P3]; No message ; *
CPRC232=Ud;僾儘僩僐儖[0:柍庤弴,1:桳庤弴,2:僨乕僞儕儞僋]; No message ; *
CDTR232=Ud;DTR惂屼[0:偟側偄,1:偡傞]; No message ; *
CBUF232=Ud;庴怣僶僢僼傽儌乕僪(0:儕儞僌,1:屌掕); No message ; *
COMTIMER=Sl;僨乕僞儕儞僋嵞僆乕僾儞儕僩儔僀帪娫(msec); No message ; *
SLDTOUT=Sd;偼傫偩僐儞僩儘乕儔捠怣僞僀儉傾僂僩(IT); No message ; *
CBAUE11=Ul;捠怣懍搙; No message ; *
CLENE11=Ud;暥帤挿[8,7]; No message ; *
CPRTYE11=Ud;僷儕僥傿[0:側偟,1:婏悢,2:嬼悢]; No message ; *
CSTOPE11=Ud;僗僩僢僾[1,2]; No message ; *
CTERME11=Ud;廔椆僐乕僪[0:CR 1:CR+LF]; No message ; *
CCMDE11=SS;僐儅儞僪僞僀僾[R:R,P:P3]; No message ; *
CPRCE11=Ud;僾儘僩僐儖[0:柍庤弴,1:桳庤弴,2:僨乕僞儕儞僋]; No message ; *
CDTRE11=Ud;DTR惂屼[0:偟側偄,1:偡傞]; No message ; *
CBUFE11=Ud;庴怣僶僢僼傽儌乕僪(0:儕儞僌,1:屌掕); No message ; *
CBAUE12=Ul;捠怣懍搙; No message ; *
CLENE12=Ud;暥帤挿[8,7]; No message ; *
CPRTYE12=Ud;僷儕僥傿[0:側偟,1:婏悢,2:嬼悢]; No message ; *
CSTOPE12=Ud;僗僩僢僾[1,2]; No message ; *
CTERME12=Ud;廔椆僐乕僪[0:CR 1:CR+LF]; No message ; *
CCMDE12=SS;僐儅儞僪僞僀僾[R:R,P:P3]; No message ; *
CPRCE12=Ud;僾儘僩僐儖[0:柍庤弴,1:桳庤弴,2:僨乕僞儕儞僋]; No message ; *
CDTRE12=Ud;DTR惂屼[0:偟側偄,1:偡傞]; No message ; *
CBUFE12=Ud;庴怣僶僢僼傽儌乕僪(0:儕儞僌,1:屌掕); No message ; *
CBAUE13=Ul;捠怣懍搙; No message ; *
CLENE13=Ud;暥帤挿[8,7]; No message ; *
CPRTYE13=Ud;僷儕僥傿[0:側偟,1:婏悢,2:嬼悢]; No message ; *
CSTOPE13=Ud;僗僩僢僾[1,2]; No message ; *
CTERME13=Ud;廔椆僐乕僪[0:CR 1:CR+LF]; No message ; *
CCMDE13=SS;僐儅儞僪僞僀僾[R:R,P:P3]; No message ; *
CPRCE13=Ud;僾儘僩僐儖[0:柍庤弴,1:桳庤弴,2:僨乕僞儕儞僋]; No message ; *
CDTRE13=Ud;DTR惂屼[0:偟側偄,1:偡傞]; No message ; *
CBUFE13=Ud;庴怣僶僢僼傽儌乕僪(0:儕儞僌,1:屌掕); No message ; *
CTERME14=Ud;廔椆僐乕僪[0:CR 1:CR+LF]; No message ; *
CCMDE14=SS;僐儅儞僪僞僀僾[R:R,P:P3]; No message ; *
CPRCE14=Ud;僾儘僩僐儖[0:柍庤弴,1:桳庤弴,2:僨乕僞儕儞僋]; No message ; *
CBUFE14=Ud;庴怣僶僢僼傽儌乕僪(0:儕儞僌,1:屌掕); No message ; *
CTERME15=Ud;廔椆僐乕僪[0:CR 1:CR+LF]; No message ; *
CCMDE15=SS;僐儅儞僪僞僀僾[R:R,P:P3]; No message ; *
CPRCE15=Ud;僾儘僩僐儖[0:柍庤弴,1:桳庤弴,2:僨乕僞儕儞僋]; No message ; *
CBUFE15=Ud;庴怣僶僢僼傽儌乕僪(0:儕儞僌,1:屌掕); No message ; *
CTERME16=Ud;廔椆僐乕僪[0:CR 1:CR+LF]; No message ; *
CCMDE16=SS;僐儅儞僪僞僀僾[R:R,P:P3]; No message ; *
CPRCE16=Ud;僾儘僩僐儖[0:柍庤弴,1:桳庤弴,2:僨乕僞儕儞僋]; No message ; *
CBUFE16=Ud;庴怣僶僢僼傽儌乕僪(0:儕儞僌,1:屌掕); No message ; *
CTERME17=Ud;廔椆僐乕僪[0:CR 1:CR+LF]; No message ; *
CCMDE17=SS;僐儅儞僪僞僀僾[R:R,P:P3]; No message ; *
CPRCE17=Ud;僾儘僩僐儖[0:柍庤弴,1:桳庤弴,2:僨乕僞儕儞僋]; No message ; *
CBUFE17=Ud;庴怣僶僢僼傽儌乕僪(0:儕儞僌,1:屌掕); No message ; *
CTERME18=Ud;廔椆僐乕僪[0:CR 1:CR+LF]; No message ; *
CCMDE18=SS;僐儅儞僪僞僀僾[R:R,P:P3]; No message ; *
CPRCE18=Ud;僾儘僩僐儖[0:柍庤弴,1:桳庤弴,2:僨乕僞儕儞僋]; No message ; *
CBUFE18=Ud;庴怣僶僢僼傽儌乕僪(0:儕儞僌,1:屌掕); No message ; *
CTERME19=Ud;廔椆僐乕僪[0:CR 1:CR+LF]; No message ; *
CCMDE19=SS;僐儅儞僪僞僀僾[R:R,P:P3]; No message ; *
CPRCE19=Ud;僾儘僩僐儖[0:柍庤弴,1:桳庤弴,2:僨乕僞儕儞僋]; No message ; *
CBUFE19=Ud;庴怣僶僢僼傽儌乕僪(0:儕儞僌,1:屌掕); No message ; *
CBAUE21=Ul;捠怣懍搙; No message ; *
CLENE21=Ud;暥帤挿[8,7]; No message ; *
CPRTYE21=Ud;僷儕僥傿[0:側偟,1:婏悢,2:嬼悢]; No message ; *
CSTOPE21=Ud;僗僩僢僾[1,2]; No message ; *
CTERME21=Ud;廔椆僐乕僪[0:CR 1:CR+LF]; No message ; *
CCMDE21=SS;僐儅儞僪僞僀僾[R:R,P:P3]; No message ; *
CPRCE21=Ud;僾儘僩僐儖[0:柍庤弴,1:桳庤弴,2:僨乕僞儕儞僋]; No message ; *
CDTRE21=Ud;DTR惂屼[0:偟側偄,1:偡傞]; No message ; *
CBUFE21=Ud;庴怣僶僢僼傽儌乕僪(0:儕儞僌,1:屌掕); No message ; *
CBAUE22=Ul;捠怣懍搙; No message ; *
CLENE22=Ud;暥帤挿[8,7]; No message ; *
CPRTYE22=Ud;僷儕僥傿[0:側偟,1:婏悢,2:嬼悢]; No message ; *
CSTOPE22=Ud;僗僩僢僾[1,2]; No message ; *
CTERME22=Ud;廔椆僐乕僪[0:CR 1:CR+LF]; No message ; *
CCMDE22=SS;僐儅儞僪僞僀僾[R:R,P:P3]; No message ; *
CPRCE22=Ud;僾儘僩僐儖[0:柍庤弴,1:桳庤弴,2:僨乕僞儕儞僋]; No message ; *
CDTRE22=Ud;DTR惂屼[0:偟側偄,1:偡傞]; No message ; *
CBUFE22=Ud;庴怣僶僢僼傽儌乕僪(0:儕儞僌,1:屌掕); No message ; *
CBAUE23=Ul;捠怣懍搙; No message ; *
CLENE23=Ud;暥帤挿[8,7]; No message ; *
CPRTYE23=Ud;僷儕僥傿[0:側偟,1:婏悢,2:嬼悢]; No message ; *
CSTOPE23=Ud;僗僩僢僾[1,2]; No message ; *
CTERME23=Ud;廔椆僐乕僪[0:CR 1:CR+LF]; No message ; *
CCMDE23=SS;僐儅儞僪僞僀僾[R:R,P:P3]; No message ; *
CPRCE23=Ud;僾儘僩僐儖[0:柍庤弴,1:桳庤弴,2:僨乕僞儕儞僋]; No message ; *
CDTRE23=Ud;DTR惂屼[0:偟側偄,1:偡傞]; No message ; *
CBUFE23=Ud;庴怣僶僢僼傽儌乕僪(0:儕儞僌,1:屌掕); No message ; *
CTERME24=Ud;廔椆僐乕僪[0:CR 1:CR+LF]; No message ; *
CCMDE24=SS;僐儅儞僪僞僀僾[R:R,P:P3]; No message ; *
CPRCE24=Ud;僾儘僩僐儖[0:柍庤弴,1:桳庤弴,2:僨乕僞儕儞僋]; No message ; *
CTERME25=Ud;廔椆僐乕僪[0:CR 1:CR+LF]; No message ; *
CCMDE25=SS;僐儅儞僪僞僀僾[R:R,P:P3]; No message ; *
CPRCE25=Ud;僾儘僩僐儖[0:柍庤弴,1:桳庤弴,2:僨乕僞儕儞僋]; No message ; *
CTERME26=Ud;廔椆僐乕僪[0:CR 1:CR+LF]; No message ; *
CCMDE26=SS;僐儅儞僪僞僀僾[R:R,P:P3]; No message ; *
CPRCE26=Ud;僾儘僩僐儖[0:柍庤弴,1:桳庤弴,2:僨乕僞儕儞僋]; No message ; *
CTERME27=Ud;廔椆僐乕僪[0:CR 1:CR+LF]; No message ; *
CCMDE27=SS;僐儅儞僪僞僀僾[R:R,P:P3]; No message ; *
CPRCE27=Ud;僾儘僩僐儖[0:柍庤弴,1:桳庤弴,2:僨乕僞儕儞僋]; No message ; *
CTERME28=Ud;廔椆僐乕僪[0:CR 1:CR+LF]; No message ; *
CCMDE28=SS;僐儅儞僪僞僀僾[R:R,P:P3]; No message ; *
CPRCE28=Ud;僾儘僩僐儖[0:柍庤弴,1:桳庤弴,2:僨乕僞儕儞僋]; No message ; *
CTERME29=Ud;廔椆僐乕僪[0:CR 1:CR+LF]; No message ; *
CCMDE29=SS;僐儅儞僪僞僀僾[R:R,P:P3]; No message ; *
CPRCE29=Ud;僾儘僩僐儖[0:柍庤弴,1:桳庤弴,2:僨乕僞儕儞僋]; No message ; *
RSCNT=Sd;捠怣僄儔乕専弌僼傿儖僞; No message ; *
OPTSLT=Mx;OPTION SLOT桳岠僷僞乕儞; No message ; *
SMART+1=Ul;MELFA Smart Plus; No message ; *
MSPDBG=Ml;Debug for MSP; No message ; *
PST=Ud;僾儘僌儔儉斣崋撉崬傒巒摦 (1:桳岠,0:柍岠); No message ; *
SRVVER=Us;僒乕儃S/W僶乕僕儑儞; No message ; *
PSVVER=Us;揹尮娗棟S/W斉悢; No message ; *
RCDUVER=Us;RC S/W僶乕僕儑儞; No message ; *
BOOTVER=Us;BOOT S/W僶乕僕儑儞; No message ; *
OSVER=Us;OS S/W僶乕僕儑儞; No message ; *
SRVVER1=Us;儊僇侾奺幉僒乕儃S/W僶乕僕儑儞; No message ; *
SRVVER2=Us;儊僇俀奺幉僒乕儃S/W僶乕僕儑儞; No message ; *
SRVVER3=Us;儊僇俁奺幉僒乕儃S/W僶乕僕儑儞; No message ; *
SRVVER4=Ms;儊僇係奺幉僒乕儃S/W僶乕僕儑儞; No message ; *
SRVVER5=Ms;儊僇俆奺幉僒乕儃S/W僶乕僕儑儞; No message ; *
SVMODE=Ml;僒乕儃婲摦儌乕僪(捠忢/傾儞僾旕愙懕/PC忋=0/1/2); No message ; *
SVDBGCH=Mx;僒乕儃僠儍儞僱儖枅偺僨僶僢僌儌乕僪巜掕 捠忢/debug = 0/1 bit0偑僒乕儃CH1; No message ; *
SVNETSTD=Ml;昗弨僒乕儃傾儞僾愙懕庬椶(枹巊梡(0)/MotionNet3(1)/SSCNET嘨(2)/SSCNET(3)/僇乕僪敾暿(4)); No message ; *
SVWDCHK=Md;庴怣WDC僠僃僢僋廃婜(MotionNet3,SSCNET3); No message ; *
SVCOMCNT=Md;僒乕儃僪儔僀僶捠怣僄儔乕僇僂儞僞(楢懕,夞悢/昩); No message ; *
SVNETDBG=Mx;僒乕儃僪儔僀僶僨僶僢僌梡僼儔僌; No message ; *
BRKOUT=Md;僽儗乕僉夝彍巜椷弌椡愭(ServoAmp/RIO/YZ353=0/1/2); No message ; *
BRKFS=Md;僽儗乕僉夝彍failsafe. 僐儅儞僪夞悢,娫妘(msec); No message ; *
AUTOAXNO=Ud;僒乕儃幉斣崋帺摦愝掕(偟側偄/慜媗傔=0/1); No message ; *
TTY=Md;僨僶僢僌梡CONSOLE偺CH; No message ; *
MAKERMSG=MS;僞僀僩儖暥帤; No message ; *
USERMSG=Us;僞僀僩儖暥帤; No message ; *
ALB=Md;僶僢僥儕巊梡寈崘帪娫(hr); No message ; *
ITBATERR=Ud;僶僢僥儕徚栒帪娫僄儔乕偺敪惗帪娫娫妘(hr); No message ; *
CPR=Md;桪愭弴埵(嵍偐傜OP,IO,RS422,RS232,憹愝OP,奜晹婡婍,MMC慖戰帪偺RS232); No message ; *
BZR=Ud;僽僓乕偺俷俶乛俷俥俥; No message ; *
FILEBZR=Md;僼傽僀儖彂偒崬傒帪偺僽僓乕偺俷俶乛俷俥俥; No message ; *
LNG=Us;尵岅(JPN:擔杮岅,ENG:塸岅); No message ; *
RIOCNT=Md;RIO僄儔乕専弌僼傿儖僞; No message ; *
RIOMODE=Ud;USR奐曻RIO偺儌乕僪愝掕乮bit0=1偱弌椡偟側偄,bit1=1偱媈帡擖椡乯; No message ; *
RIOCH2MD=Md;RIO-CH2偺儌乕僪愝掕乮bit0=1偱弌椡偟側偄,bit1=1偱擖椡偟側偄乯; No message ; *
RIOCH3MD=Md;RIO-CH3偺儌乕僪愝掕乮bit0=1偱弌椡偟側偄,bit1=1偱擖椡偟側偄乯; No message ; *
RIOSYS=Mx;僔僗僥儉RIO偺巊梡忬嫷價僢僩僷僞乕儞 (RIO#1乣RIO#5); No message ; *
ROBOTERR=Ud;儘儃僢僩僄儔乕弌椡愝掕價僢僩僷僞乕儞 (0乣7:C/L/H); No message ; *
THMCQCU=Ml;斦撪壏搙僠僃僢僋僨乕僞乮CPU儐僯僢僩乯; No message ; *
THMCQ=Ml;斦撪壏搙僠僃僢僋僨乕僞乮僐儞僩儘乕儔乯; No message ; *
TACTUP=Mx;僞僋僩抁弅Debug梡; No message ; *
DEBG=Mx;S/W Debug梡; No message ; *
IODEB=Mx;RIO 儊乕僇帋尡梡僷儔儊乕僞; No message ; *
IOFIL=Ud;IO僼傿儖僞張棟(1:桳岠,0:柍岠); No message ; *
CCFIL=Ud;CC-Link僄儔乕専抦僼傿儖僞(扨埵丗ms); No message ; *
AUECNT=Sd;AUTOENA専抦僼傿儖僞(弶夞丄俀夞栚埲崀 扨埵偼惂屼廃婜); No message ; *
E7730=Ud;CC-Link僄儔乕堦帪夝彍(1:嫋壜偡傞,0:嫋壜偟側偄); No message ; *
CCERR=Ud;CC-Link僄儔乕堦帪夝彍(1:嫋壜偡傞,0:嫋壜偟側偄); No message ; *
CCFIX=Ud;CC-Link嬊斣屌掕(1:屌掕偡傞,0:屌掕偟側偄); No message ; *
CCSPD=Ud;CC-Link揱憲懍搙(0:156k / 1:625k / 2:2.5M / 3:5M / 4:10M); No message ; *
CCINFO=Ud;CC-Link嬊斣愝掕(嬊斣丄愯桳嬊悢丄攞棪); No message ; *
CCCLR=Ud;CC-Link僨乕僞儕儞僋堎忢帪偺擖椡忬懺(0:擖椡僋儕傾,1:擖椡曐帩); No message ; *
CCLBCLR=Ud;CC-Link IE Filed Basic僨乕僞儕儞僋堎忢帪偺擖椡忬懺(0:擖椡僋儕傾,1:擖椡曐帩); No message ; *
CCLBPORT=Sl;CC-Link IE Filed Basic億乕僩斣崋; No message ; *
CCLBENA=Ud;CC-Link IE Filed Basic婡擻桳岠壔; No message ; *
CCREFCYC=Ud;CC-Link怣崋峏怴廃婜(1:崅懍儌乕僪/0:屳姺儌乕僪); No message ; *
IQMEM=Ub;CPU兽б迂奼挘婡擻 桳岠(1)/柍岠(0) (bit0:奼挘婡擻/bit1:及馆焕薏诟膸缻s/bit4:姳徛夞旔); No message ; *
IQSPEC=Ub;FR-R/Q僔儕乕僘婡擻掕媊(bit0:CPU僶僢僼傽儊儌儕彂崬傒曽岦); No message ; *
IOLOG=Ud;擖弌椡怣崋儘僌愝掕(愭摢斣崋,儌乕僪,僩儕僈斣崋); No message ; *
TIMESYNC=Ud;僔乕働儞僒偲偺帪崗摨婜 桳岠(1)/柍岠(0); No message ; *
EXTBRK=Md;愱梡擖椡偵傛傞僽儗乕僉夝彍柍岠/桳岠=(0/1); No message ; *
UER1=Us;儐乕僓僄儔乕斣崋丄儊僢僙乕僕丄尨場丄暅媽曽朄; No message ; *
UER2=Us;儐乕僓僄儔乕斣崋丄儊僢僙乕僕丄尨場丄暅媽曽朄; No message ; *
UER3=Us;儐乕僓僄儔乕斣崋丄儊僢僙乕僕丄尨場丄暅媽曽朄; No message ; *
UER4=Us;儐乕僓僄儔乕斣崋丄儊僢僙乕僕丄尨場丄暅媽曽朄; No message ; *
UER5=Us;儐乕僓僄儔乕斣崋丄儊僢僙乕僕丄尨場丄暅媽曽朄; No message ; *
UER6=Us;儐乕僓僄儔乕斣崋丄儊僢僙乕僕丄尨場丄暅媽曽朄; No message ; *
UER7=Us;儐乕僓僄儔乕斣崋丄儊僢僙乕僕丄尨場丄暅媽曽朄; No message ; *
UER8=Us;儐乕僓僄儔乕斣崋丄儊僢僙乕僕丄尨場丄暅媽曽朄; No message ; *
UER9=Us;儐乕僓僄儔乕斣崋丄儊僢僙乕僕丄尨場丄暅媽曽朄; No message ; *
UER10=Us;儐乕僓僄儔乕斣崋丄儊僢僙乕僕丄尨場丄暅媽曽朄; No message ; *
UER11=Us;儐乕僓僄儔乕斣崋丄儊僢僙乕僕丄尨場丄暅媽曽朄; No message ; *
UER12=Us;儐乕僓僄儔乕斣崋丄儊僢僙乕僕丄尨場丄暅媽曽朄; No message ; *
UER13=Us;儐乕僓僄儔乕斣崋丄儊僢僙乕僕丄尨場丄暅媽曽朄; No message ; *
UER14=Us;儐乕僓僄儔乕斣崋丄儊僢僙乕僕丄尨場丄暅媽曽朄; No message ; *
UER15=Us;儐乕僓僄儔乕斣崋丄儊僢僙乕僕丄尨場丄暅媽曽朄; No message ; *
UER16=Us;儐乕僓僄儔乕斣崋丄儊僢僙乕僕丄尨場丄暅媽曽朄; No message ; *
UER17=Us;儐乕僓僄儔乕斣崋丄儊僢僙乕僕丄尨場丄暅媽曽朄; No message ; *
UER18=Us;儐乕僓僄儔乕斣崋丄儊僢僙乕僕丄尨場丄暅媽曽朄; No message ; *
UER19=Us;儐乕僓僄儔乕斣崋丄儊僢僙乕僕丄尨場丄暅媽曽朄; No message ; *
UER20=Us;儐乕僓僄儔乕斣崋丄儊僢僙乕僕丄尨場丄暅媽曽朄; No message ; *
ERNONREG=Sl;儘僌偵巆偝側偄僄儔乕斣崋; No message ; *
COMSPEC=Ud;R/C偲RT ToolBox娫偺捠怣僾儘僩僐儖傪巜掕偟傑偡丅(0:廬棃僾儘僩僐儖, 1:崅怣棅僾儘僩僐儖); No message ; *
BRKCRLY=Sd;僽儗乕僉僐儌儞儕儗乕愝掕; No message ; *
HIOTYPE=Ud;僴儞僪擖弌椡僞僀僾 (0:僜乕僗 / 1:僔儞僋 / -1:枹愝掕); No message ; *
DRVMODE=Ud;僐儞僩儘乕儔CPU塣揮儌乕僪乮0:捠忢/1:儊僇僒乕儃愗傝棧偟乯; No message ; *
PRGMODE=Ud;僾儘僌儔儉塣揮帪偺幚峴曽幃愝掕乮侽丗廬棃曽幃乛侾丗崅懍曽幃乯; No message ; *
PRGDUP=Ud;僾儘僌儔儉擇廳壔婡擻(0:柍岠,1:桳岠); No message ; *
AUTOSAVE=Ud;帺摦塣揮帪偺僾儘僌儔儉帺摦曐懚乮侽丗曐懚偟側偄乛侾丗曐懚偡傞乯; No message ; *
LOGMODE1=Ud;僄儔乕儘僌FTP揮憲婡擻 乮0:柍岠乛1:桳岠乯; No message ; *
LOGMODE2=Ud;摿掕僄儔乕敪惗帪偺僶僢僋傾僢僾嫮惂儌乕僪乮0:柍岠乛1:桳岠乯; No message ; *
LOGTRGE=Ud;僄儔乕儘僌FTP揮憲婡擻僩儕僈(僄儔乕斣崋#n丄庬暿#n); No message ; *
CATEGORY=Ud;擇廳宯僄儔乕偺懏惈愝掕(3:RESET壜 / 4:RESET晄壜); No message ; *
TPOEMG=Ud;EMG夞楬傊偺僥僗僩僷儖僗弌椡嫋壜(0:嫋壜偟側偄 / 1:嫋壜偡傞); No message ; *
TPOTBEMG=Md;TBEMG夞楬傊偺僥僗僩僷儖僗弌椡嫋壜(0:嫋壜偟側偄 / 1:嫋壜偡傞); No message ; *
PLDDBG=Mx;PLD僨僶僢僌儌乕僪; No message ; *
IQRDBGMD=Sd;iQ-R僨僶僢僌儌乕僪; No message ; *
CIRTMOUT=Md;RC娫捠怣(R)僞僀儉傾僂僩帪娫; No message ; *
CPUMODE=Ud;CPU扨懱婲摦儌乕僪乮0:捠忢/1:CPU扨懱婲摦乯; No message ; *
DDEVVL01=Us;D僨僶僀僗偵儘儃僢僩曄悢傪妱傝晅偗; No message ; *
DDEVVL02=Us;D僨僶僀僗偵儘儃僢僩曄悢傪妱傝晅偗; No message ; *
DDEVVL03=Us;D僨僶僀僗偵儘儃僢僩曄悢傪妱傝晅偗; No message ; *
DDEVVL04=Us;D僨僶僀僗偵儘儃僢僩曄悢傪妱傝晅偗; No message ; *
DDEVVL05=Us;D僨僶僀僗偵儘儃僢僩曄悢傪妱傝晅偗; No message ; *
DDEVVL06=Us;D僨僶僀僗偵儘儃僢僩曄悢傪妱傝晅偗; No message ; *
DDEVVL07=Us;D僨僶僀僗偵儘儃僢僩曄悢傪妱傝晅偗; No message ; *
DDEVVL08=Us;D僨僶僀僗偵儘儃僢僩曄悢傪妱傝晅偗; No message ; *
DDEVVL09=Us;D僨僶僀僗偵儘儃僢僩曄悢傪妱傝晅偗; No message ; *
DDEVVL10=Us;D僨僶僀僗偵儘儃僢僩曄悢傪妱傝晅偗; No message ; *
DDEVVL11=Us;D僨僶僀僗偵儘儃僢僩曄悢傪妱傝晅偗; No message ; *
DDEVVL12=Us;D僨僶僀僗偵儘儃僢僩曄悢傪妱傝晅偗; No message ; *
DDEVVL13=Us;D僨僶僀僗偵儘儃僢僩曄悢傪妱傝晅偗; No message ; *
DDEVVL14=Us;D僨僶僀僗偵儘儃僢僩曄悢傪妱傝晅偗; No message ; *
DDEVVL15=Us;D僨僶僀僗偵儘儃僢僩曄悢傪妱傝晅偗; No message ; *
DDEVVL16=Us;D僨僶僀僗偵儘儃僢僩曄悢傪妱傝晅偗; No message ; *
DDEVVL17=Us;D僨僶僀僗偵儘儃僢僩曄悢傪妱傝晅偗; No message ; *
DDEVVL18=Us;D僨僶僀僗偵儘儃僢僩曄悢傪妱傝晅偗; No message ; *
DDEVVL19=Us;D僨僶僀僗偵儘儃僢僩曄悢傪妱傝晅偗; No message ; *
DDEVVL20=Us;D僨僶僀僗偵儘儃僢僩曄悢傪妱傝晅偗; No message ; *
DDEVVL21=Us;D僨僶僀僗偵儘儃僢僩曄悢傪妱傝晅偗; No message ; *
DDEVVL22=Us;D僨僶僀僗偵儘儃僢僩曄悢傪妱傝晅偗; No message ; *
DDEVVL23=Us;D僨僶僀僗偵儘儃僢僩曄悢傪妱傝晅偗; No message ; *
DDEVVL24=Us;D僨僶僀僗偵儘儃僢僩曄悢傪妱傝晅偗; No message ; *
DDEVVL25=Us;D僨僶僀僗偵儘儃僢僩曄悢傪妱傝晅偗; No message ; *
DDEVVL26=Us;D僨僶僀僗偵儘儃僢僩曄悢傪妱傝晅偗; No message ; *
DDEVVL27=Us;D僨僶僀僗偵儘儃僢僩曄悢傪妱傝晅偗; No message ; *
DDEVVL28=Us;D僨僶僀僗偵儘儃僢僩曄悢傪妱傝晅偗; No message ; *
DDEVVL29=Us;D僨僶僀僗偵儘儃僢僩曄悢傪妱傝晅偗; No message ; *
DDEVVL30=Us;D僨僶僀僗偵儘儃僢僩曄悢傪妱傝晅偗; No message ; *
DDEVVL31=Us;D僨僶僀僗偵儘儃僢僩曄悢傪妱傝晅偗; No message ; *
DDEVVL32=Us;D僨僶僀僗偵儘儃僢僩曄悢傪妱傝晅偗; No message ; *
ORST0=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞00-31; No message ; *
ORST32=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞32-63; No message ; *
ORST64=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞64-95; No message ; *
ORST96=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞96-127; No message ; *
ORST128=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞128-159; No message ; *
ORST160=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞160-191; No message ; *
ORST192=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞192-223; No message ; *
ORST224=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞224-255; No message ; *
ORST700=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞700-731; No message ; *
ORST732=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞732-763; No message ; *
ORST764=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞764-795; No message ; *
ORST2000=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞2000-2031; No message ; *
ORST2032=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞2032-2063; No message ; *
ORST2064=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞2064-2095; No message ; *
ORST2096=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞2096-2127; No message ; *
ORST2128=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞2128-2159; No message ; *
ORST2160=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞2160-2191; No message ; *
ORST2192=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞2192-2223; No message ; *
ORST2224=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞2224-2255; No message ; *
ORST2256=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞2256-2287; No message ; *
ORST2288=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞2288-2319; No message ; *
ORST2320=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞2320-2351; No message ; *
ORST2352=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞2352-2383; No message ; *
ORST2384=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞2384-2415; No message ; *
ORST2416=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞2416-2447; No message ; *
ORST2448=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞2448-2479; No message ; *
ORST2480=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞2480-2511; No message ; *
ORST2512=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞2512-2543; No message ; *
ORST2544=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞2544-2575; No message ; *
ORST2576=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞2576-2607; No message ; *
ORST2608=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞2608-2639; No message ; *
ORST2640=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞2640-2671; No message ; *
ORST2672=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞2672-2703; No message ; *
ORST2704=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞2704-2735; No message ; *
ORST2736=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞2736-2767; No message ; *
ORST2768=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞2768-2799; No message ; *
ORST2800=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞2800-2831; No message ; *
ORST2832=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞2832-2863; No message ; *
ORST2864=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞2864-2895; No message ; *
ORST2896=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞2896-2927; No message ; *
ORST2928=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞2928-2959; No message ; *
ORST2960=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞2960-2991; No message ; *
ORST2992=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞2992-3023; No message ; *
ORST3024=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞3024-3055; No message ; *
ORST3056=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞3056-3087; No message ; *
ORST3088=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞3088-3119; No message ; *
ORST3120=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞3120-3151; No message ; *
ORST3152=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞3152-3183; No message ; *
ORST3184=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞3184-3215; No message ; *
ORST3216=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞3216-3247; No message ; *
ORST3248=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞3248-3279; No message ; *
ORST3280=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞3280-3311; No message ; *
ORST3312=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞3312-3343; No message ; *
ORST3344=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞3344-3375; No message ; *
ORST3376=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞3376-3407; No message ; *
ORST3408=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞3408-3439; No message ; *
ORST3440=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞3440-3471; No message ; *
ORST3472=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞3472-3503; No message ; *
ORST3504=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞3504-3535; No message ; *
ORST3536=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞3536-3567; No message ; *
ORST3568=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞3568-3599; No message ; *
ORST3600=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞3600-3631; No message ; *
ORST3632=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞3632-3663; No message ; *
ORST3664=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞3664-3695; No message ; *
ORST3696=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞3696-3727; No message ; *
ORST3728=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞3728-3759; No message ; *
ORST3760=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞3760-3791; No message ; *
ORST3792=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞3792-3823; No message ; *
ORST3824=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞3824-3855; No message ; *
ORST3856=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞3856-3887; No message ; *
ORST3888=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞3888-3919; No message ; *
ORST3920=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞3920-3951; No message ; *
ORST3952=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞3952-3983; No message ; *
ORST3984=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞3984-4015; No message ; *
ORST4016=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞4016-4047; No message ; *
ORST4048=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞4048-4079; No message ; *
ORST4080=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞4080-4111; No message ; *
ORST4112=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞4112-4143; No message ; *
ORST4144=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞4144-4175; No message ; *
ORST4176=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞4176-4207; No message ; *
ORST4208=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞4208-4239; No message ; *
ORST4240=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞4240-4271; No message ; *
ORST4272=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞4272-4303; No message ; *
ORST4304=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞4304-4335; No message ; *
ORST4336=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞4336-4367; No message ; *
ORST4368=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞4368-4399; No message ; *
ORST4400=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞4400-4431; No message ; *
ORST4432=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞4432-4463; No message ; *
ORST4464=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞4464-4495; No message ; *
ORST4496=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞4496-4527; No message ; *
ORST4528=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞4528-4559; No message ; *
ORST4560=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞4560-4591; No message ; *
ORST4592=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞4592-4623; No message ; *
ORST4624=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞4624-4655; No message ; *
ORST4656=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞4656-4687; No message ; *
ORST4688=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞4688-4719; No message ; *
ORST4720=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞4720-4751; No message ; *
ORST4752=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞4752-4783; No message ; *
ORST4784=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞4784-4815; No message ; *
ORST4816=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞4816-4847; No message ; *
ORST4848=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞4848-4879; No message ; *
ORST4880=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞4880-4911; No message ; *
ORST4912=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞4912-4943; No message ; *
ORST4944=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞4944-4975; No message ; *
ORST4976=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞4976-5007; No message ; *
ORST5008=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞5008-5039; No message ; *
ORST5040=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞5040-5071; No message ; *
ORST6000=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞6000-6031; No message ; *
ORST6032=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞6032-6063; No message ; *
ORST6064=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞6064-6095; No message ; *
ORST6096=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞6096-6127; No message ; *
ORST6128=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞6128-6159; No message ; *
ORST6160=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞6160-6191; No message ; *
ORST6192=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞6192-6223; No message ; *
ORST6224=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞6224-6255; No message ; *
ORST6256=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞6256-6287; No message ; *
ORST6288=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞6288-6319; No message ; *
ORST6320=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞6320-6351; No message ; *
ORST6352=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞6352-6383; No message ; *
ORST6384=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞6384-6415; No message ; *
ORST6416=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞6416-6447; No message ; *
ORST6448=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞6448-6479; No message ; *
ORST6480=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞6480-6511; No message ; *
ORST6512=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞6512-6543; No message ; *
ORST6544=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞6544-6575; No message ; *
ORST6576=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞6576-6607; No message ; *
ORST6608=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞6608-6639; No message ; *
ORST6640=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞6640-6671; No message ; *
ORST6672=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞6672-6703; No message ; *
ORST6704=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞6704-6735; No message ; *
ORST6736=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞6736-6767; No message ; *
ORST6768=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞6768-6799; No message ; *
ORST6800=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞6800-6831; No message ; *
ORST6832=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞6832-6863; No message ; *
ORST6864=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞6864-6895; No message ; *
ORST6896=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞6896-6927; No message ; *
ORST6928=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞6928-6959; No message ; *
ORST6960=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞6960-6991; No message ; *
ORST6992=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞6992-7023; No message ; *
ORST7024=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞7024-7055; No message ; *
ORST7056=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞7056-7087; No message ; *
ORST7088=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞7088-7119; No message ; *
ORST7120=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞7120-7151; No message ; *
ORST7152=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞7152-7183; No message ; *
ORST7184=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞7184-7215; No message ; *
ORST7216=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞7216-7247; No message ; *
ORST7248=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞7248-7279; No message ; *
ORST7280=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞7280-7311; No message ; *
ORST7312=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞7312-7343; No message ; *
ORST7344=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞7344-7375; No message ; *
ORST7376=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞7376-7407; No message ; *
ORST7408=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞7408-7439; No message ; *
ORST7440=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞7440-7471; No message ; *
ORST7472=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞7472-7503; No message ; *
ORST7504=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞7504-7535; No message ; *
ORST7536=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞7536-7567; No message ; *
ORST7568=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞7568-7599; No message ; *
ORST7600=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞7600-7631; No message ; *
ORST7632=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞7632-7663; No message ; *
ORST7664=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞7664-7695; No message ; *
ORST7696=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞7696-7727; No message ; *
ORST7728=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞7728-7759; No message ; *
ORST7760=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞7760-7791; No message ; *
ORST7792=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞7792-7823; No message ; *
ORST7824=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞7824-7855; No message ; *
ORST7856=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞7856-7887; No message ; *
ORST7888=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞7888-7919; No message ; *
ORST7920=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞7920-7951; No message ; *
ORST7952=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞7952-7983; No message ; *
ORST7984=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞7984-8015; No message ; *
ORST8016=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞8016-8047; No message ; *
ORS10000=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞10000-10031; No message ; *
ORS10032=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞10032-10063; No message ; *
ORS10064=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞10064-10095; No message ; *
ORS10096=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞10096-10127; No message ; *
ORS10128=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞10128-10159; No message ; *
ORS10160=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞10160-10191; No message ; *
ORS10192=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞10192-10223; No message ; *
ORS10224=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞10224-10255; No message ; *
ORS10256=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞10256-10287; No message ; *
ORS10288=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞10288-10319; No message ; *
ORS10320=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞10320-10351; No message ; *
ORS10352=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞10352-10383; No message ; *
ORS10384=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞10384-10415; No message ; *
ORS10416=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞10416-10447; No message ; *
ORS10448=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞10448-10479; No message ; *
ORS10480=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞10480-10511; No message ; *
ORS10512=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞10512-10543; No message ; *
ORS10544=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞10544-10575; No message ; *
ORS10576=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞10576-10607; No message ; *
ORS10608=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞10608-10639; No message ; *
ORS10640=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞10640-10671; No message ; *
ORS10672=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞10672-10703; No message ; *
ORS10704=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞10704-10735; No message ; *
ORS10736=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞10736-10767; No message ; *
ORS10768=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞10768-10799; No message ; *
ORS10800=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞10800-10831; No message ; *
ORS10832=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞10832-10863; No message ; *
ORS10864=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞10864-10895; No message ; *
ORS10896=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞10896-10927; No message ; *
ORS10928=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞10928-10959; No message ; *
ORS10960=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞10960-10991; No message ; *
ORS10992=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞10992-11023; No message ; *
ORS11024=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞11024-11055; No message ; *
ORS11056=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞11056-11087; No message ; *
ORS11088=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞11088-11119; No message ; *
ORS11120=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞11120-11151; No message ; *
ORS11152=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞11152-11183; No message ; *
ORS11184=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞11184-11215; No message ; *
ORS11216=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞11216-11247; No message ; *
ORS11248=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞11248-11279; No message ; *
ORS11280=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞11280-11311; No message ; *
ORS11312=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞11312-11343; No message ; *
ORS11344=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞11344-11375; No message ; *
ORS11376=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞11376-11407; No message ; *
ORS11408=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞11408-11439; No message ; *
ORS11440=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞11440-11471; No message ; *
ORS11472=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞11472-11503; No message ; *
ORS11504=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞11504-11535; No message ; *
ORS11536=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞11536-11567; No message ; *
ORS11568=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞11568-11599; No message ; *
ORS11600=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞11600-11631; No message ; *
ORS11632=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞11632-11663; No message ; *
ORS11664=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞11664-11695; No message ; *
ORS11696=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞11696-11727; No message ; *
ORS11728=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞11728-11759; No message ; *
ORS11760=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞11760-11791; No message ; *
ORS11792=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞11792-11823; No message ; *
ORS11824=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞11824-11855; No message ; *
ORS11856=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞11856-11887; No message ; *
ORS11888=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞11888-11919; No message ; *
ORS11920=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞11920-11951; No message ; *
ORS11952=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞11952-11983; No message ; *
ORS11984=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞11984-12015; No message ; *
ORS12016=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞12016-12047; No message ; *
ORS12048=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞12048-12079; No message ; *
ORS12080=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞12080-12111; No message ; *
ORS12112=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞12112-12143; No message ; *
ORS12144=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞12144-12175; No message ; *
ORS12176=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞12176-12207; No message ; *
ORS12208=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞12208-12239; No message ; *
ORS12240=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞12240-12271; No message ; *
ORS12272=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞12272-12303; No message ; *
ORS12304=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞12304-12335; No message ; *
ORS12336=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞12336-12367; No message ; *
ORS12368=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞12368-12399; No message ; *
ORS12400=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞12400-12431; No message ; *
ORS12432=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞12432-12463; No message ; *
ORS12464=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞12464-12495; No message ; *
ORS12496=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞12496-12527; No message ; *
ORS12528=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞12528-12559; No message ; *
ORS12560=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞12560-12591; No message ; *
ORS12592=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞12592-12623; No message ; *
ORS12624=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞12624-12655; No message ; *
ORS12656=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞12656-12687; No message ; *
ORS12688=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞12688-12719; No message ; *
ORS12720=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞12720-12751; No message ; *
ORS12752=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞12752-12783; No message ; *
ORS12784=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞12784-12815; No message ; *
ORS12816=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞12816-12847; No message ; *
ORS12848=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞12848-12879; No message ; *
ORS12880=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞12880-12911; No message ; *
ORS12912=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞12912-12943; No message ; *
ORS12944=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞12944-12975; No message ; *
ORS12976=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞12976-13007; No message ; *
ORS13008=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞13008-13039; No message ; *
ORS13040=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞13040-13071; No message ; *
ORS13072=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞13072-13103; No message ; *
ORS13104=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞13104-13135; No message ; *
ORS13136=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞13136-13167; No message ; *
ORS13168=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞13168-13199; No message ; *
ORS13200=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞13200-13231; No message ; *
ORS13232=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞13232-13263; No message ; *
ORS13264=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞13264-13295; No message ; *
ORS13296=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞13296-13327; No message ; *
ORS13328=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞13328-13359; No message ; *
ORS13360=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞13360-13391; No message ; *
ORS13392=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞13392-13423; No message ; *
ORS13424=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞13424-13455; No message ; *
ORS13456=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞13456-13487; No message ; *
ORS13488=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞13488-13519; No message ; *
ORS13520=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞13520-13551; No message ; *
ORS13552=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞13552-13583; No message ; *
ORS13584=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞13584-13615; No message ; *
ORS13616=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞13616-13647; No message ; *
ORS13648=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞13648-13679; No message ; *
ORS13680=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞13680-13711; No message ; *
ORS13712=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞13712-13743; No message ; *
ORS13744=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞13744-13775; No message ; *
ORS13776=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞13776-13807; No message ; *
ORS13808=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞13808-13839; No message ; *
ORS13840=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞13840-13871; No message ; *
ORS13872=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞13872-13903; No message ; *
ORS13904=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞13904-13935; No message ; *
ORS13936=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞13936-13967; No message ; *
ORS13968=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞13968-13999; No message ; *
ORS14000=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞14000-14031; No message ; *
ORS14032=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞14032-14063; No message ; *
ORS14064=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞14064-14095; No message ; *
ORS14096=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞14096-14127; No message ; *
ORS14128=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞14128-14159; No message ; *
ORS14160=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞14160-14191; No message ; *
ORS14192=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞14192-14223; No message ; *
ORS14224=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞14224-14255; No message ; *
ORS14256=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞14256-14287; No message ; *
ORS14288=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞14288-14319; No message ; *
ORS14320=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞14320-14351; No message ; *
ORS14352=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞14352-14383; No message ; *
ORS14384=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞14384-14415; No message ; *
ORS14416=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞14416-14447; No message ; *
ORS14448=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞14448-14479; No message ; *
ORS14480=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞14480-14511; No message ; *
ORS14512=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞14512-14543; No message ; *
ORS14544=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞14544-14575; No message ; *
ORS14576=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞14576-14607; No message ; *
ORS14608=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞14608-14639; No message ; *
ORS14640=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞14640-14671; No message ; *
ORS14672=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞14672-14703; No message ; *
ORS14704=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞14704-14735; No message ; *
ORS14736=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞14736-14767; No message ; *
ORS14768=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞14768-14799; No message ; *
ORS14800=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞14800-14831; No message ; *
ORS14832=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞14832-14863; No message ; *
ORS14864=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞14864-14895; No message ; *
ORS14896=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞14896-14927; No message ; *
ORS14928=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞14928-14959; No message ; *
ORS14960=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞14960-14991; No message ; *
ORS14992=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞14992-15023; No message ; *
ORS15024=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞15024-15055; No message ; *
ORS15056=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞15056-15087; No message ; *
ORS15088=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞15088-15119; No message ; *
ORS15120=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞15120-15151; No message ; *
ORS15152=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞15152-15183; No message ; *
ORS15184=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞15184-15215; No message ; *
ORS15216=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞15216-15247; No message ; *
ORS15248=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞15248-15279; No message ; *
ORS15280=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞15280-15311; No message ; *
ORS15312=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞15312-15343; No message ; *
ORS15344=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞15344-15375; No message ; *
ORS15376=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞15376-15407; No message ; *
ORS15408=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞15408-15439; No message ; *
ORS15440=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞15440-15471; No message ; *
ORS15472=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞15472-15503; No message ; *
ORS15504=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞15504-15535; No message ; *
ORS15536=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞15536-15567; No message ; *
ORS15568=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞15568-15599; No message ; *
ORS15600=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞15600-15631; No message ; *
ORS15632=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞15632-15663; No message ; *
ORS15664=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞15664-15695; No message ; *
ORS15696=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞15696-15727; No message ; *
ORS15728=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞15728-15759; No message ; *
ORS15760=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞15760-15791; No message ; *
ORS15792=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞15792-15823; No message ; *
ORS15824=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞15824-15855; No message ; *
ORS15856=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞15856-15887; No message ; *
ORS15888=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞15888-15919; No message ; *
ORS15920=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞15920-15951; No message ; *
ORS15952=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞15952-15983; No message ; *
ORS15984=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞15984-16015; No message ; *
ORS16016=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞16016-16047; No message ; *
ORS16048=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞16048-16079; No message ; *
ORS16080=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞16080-16111; No message ; *
ORS16112=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞16112-16143; No message ; *
ORS16144=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞16144-16175; No message ; *
ORS16176=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞16176-16207; No message ; *
ORS16208=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞16208-16239; No message ; *
ORS16240=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞16240-16271; No message ; *
ORS16272=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞16272-16303; No message ; *
ORS16304=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞16304-16335; No message ; *
ORS16336=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞16336-16367; No message ; *
ORS16368=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞16368-16399; No message ; *
ORS16400=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞16400-16431; No message ; *
ORS16432=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞16432-16463; No message ; *
ORS16464=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞16464-16495; No message ; *
ORS16496=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞16496-16527; No message ; *
ORS16528=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞16528-16559; No message ; *
ORS16560=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞16560-16591; No message ; *
ORS16592=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞16592-16623; No message ; *
ORS16624=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞16624-16655; No message ; *
ORS16656=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞16656-16687; No message ; *
ORS16688=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞16688-16719; No message ; *
ORS16720=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞16720-16751; No message ; *
ORS16752=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞16752-16783; No message ; *
ORS16784=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞16784-16815; No message ; *
ORS16816=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞16816-16847; No message ; *
ORS16848=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞16848-16879; No message ; *
ORS16880=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞16880-16911; No message ; *
ORS16912=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞16912-16943; No message ; *
ORS16944=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞16944-16975; No message ; *
ORS16976=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞16976-17007; No message ; *
ORS17008=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞17008-17039; No message ; *
ORS17040=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞17040-17071; No message ; *
ORS17072=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞17072-17103; No message ; *
ORS17104=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞17104-17135; No message ; *
ORS17136=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞17136-17167; No message ; *
ORS17168=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞17168-17199; No message ; *
ORS17200=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞17200-17231; No message ; *
ORS17232=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞17232-17263; No message ; *
ORS17264=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞17264-17295; No message ; *
ORS17296=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞17296-17327; No message ; *
ORS17328=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞17328-17359; No message ; *
ORS17360=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞17360-17391; No message ; *
ORS17392=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞17392-17423; No message ; *
ORS17424=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞17424-17455; No message ; *
ORS17456=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞17456-17487; No message ; *
ORS17488=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞17488-17519; No message ; *
ORS17520=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞17520-17551; No message ; *
ORS17552=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞17552-17583; No message ; *
ORS17584=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞17584-17615; No message ; *
ORS17616=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞17616-17647; No message ; *
ORS17648=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞17648-17679; No message ; *
ORS17680=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞17680-17711; No message ; *
ORS17712=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞17712-17743; No message ; *
ORS17744=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞17744-17775; No message ; *
ORS17776=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞17776-17807; No message ; *
ORS17808=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞17808-17839; No message ; *
ORS17840=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞17840-17871; No message ; *
ORS17872=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞17872-17903; No message ; *
ORS17904=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞17904-17935; No message ; *
ORS17936=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞17936-17967; No message ; *
ORS17968=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞17968-17999; No message ; *
ORS18000=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞18000-18031; No message ; *
ORS18032=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞18032-18063; No message ; *
ORS18064=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞18064-18095; No message ; *
ORS18096=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞18096-18127; No message ; *
ORS18128=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞18128-18159; No message ; *
ORS18160=Us;弌椡怣崋儕僙僢僩僷僞乕儞18160-18191; No message ; *
ORS20000=Us;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
ORS20032=Us;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
ORS20064=Us;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
ORS20096=Us;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
ORS20128=Us;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
ORS20160=Us;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
ORS20192=Us;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
ORS20224=Us;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
ORS20256=Us;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
ORS20288=Us;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
ORS20320=Us;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
ORS20352=Us;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
ORS20384=Us;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
ORS20416=Us;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
ORS20448=Us;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
ORS20480=Us;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
ORS20512=Us;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
ORS20544=Us;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
ORS20576=Us;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
ORS20608=Us;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
ORS20640=Us;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
ORS20672=Us;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
ORS20704=Us;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
ORS20736=Us;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
ORS20768=Us;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
ORS20800=Us;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
ORS20832=Us;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
ORS20864=Us;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
ORS20896=Us;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
ORS20928=Us;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
ORS20960=Us;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
ORS20992=Us;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
ORS21024=Us;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
ORS21056=Us;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
ORS21088=Us;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
ORS21120=Us;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
ORS21152=Us;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
ORS21184=Us;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
ORS21216=Us;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
ORS21248=Us;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
ORS21280=Us;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
ORS21312=Us;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
ORS21344=Us;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
ORS21376=Us;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
ORS21408=Us;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
ORS21440=Us;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
ORS21472=Us;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
ORS21504=Us;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
ORS21536=Us;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
ORS21568=Us;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
ORS21600=Us;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
ORS21632=Us;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
ORS21664=Us;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
ORS21696=Us;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
ORS21728=Us;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
ORS21760=Us;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
ORS21792=Us;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
ORS21824=Us;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
ORS21856=Us;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
ORS21888=Us;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
ORS21920=Us;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
ORS21952=Us;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
ORS21984=Us;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
RCREADY=Ud;乮擖椡側偟乯丄儘儃僢僩僐儞僩儘乕儔揹尮ON姰椆怣崋; No message ; *
ATEXTMD=Ud;乮擖椡側偟乯丄儕儌乕僩儌乕僪拞弌椡怣崋; No message ; *
TEACHMD=Ud;乮擖椡側偟乯丄僥傿乕僠儌乕僪弌椡拞怣崋; No message ; *
ATTOPMD=Ud;乮擖椡側偟乯丄帺摦儌乕僪拞弌椡怣崋; No message ; *
IOENA=Ud;憖嶌尃擖椡怣崋丄憖嶌尃弌椡怣崋; No message ; *
START=Ud;巒摦擖椡丄塣揮拞弌椡; No message ; *
STOP=Ud;掆巭擖椡怣崋乮曄峏晄壜乯丄懸婡拞弌椡怣崋; No message ; *
STOP2=Ud;掆巭擖椡怣崋乮曄峏壜乯丄懸婡拞弌椡2怣崋; No message ; *
STOPSTS=Ud;乮擖椡側偟乯丄掆巭擖椡拞怣崋; No message ; *
SLOTINIT=Ud;僾儘僌儔儉儕僙僢僩擖椡怣崋丄僾儘僌儔儉慖戰壜弌椡怣崋; No message ; *
ERRRESET=Ud;僄儔乕儕僙僢僩擖椡怣崋丄僄儔乕敪惗拞弌椡怣崋; No message ; *
SRVON=Ud;僒乕儃ON擖椡怣崋丄僒乕儃ON拞弌椡怣崋; No message ; *
SRVOFF=Ud;僒乕儃OFF擖椡怣崋丄僒乕儃ON晄壜弌椡怣崋; No message ; *
AUTOENA=Ud;帺摦塣揮壜擖椡怣崋丄帺摦塣揮壜弌椡怣崋; No message ; *
CYCLE=Ud;僒僀僋儖掆巭擖椡怣崋丄僒僀僋儖掆巭拞弌椡怣崋; No message ; *
MELOCK=Ud;儅僔儞儘僢僋擖椡怣崋丄儅僔儞儘僢僋拞弌椡怣崋; No message ; *
SAFEPOS=Ud;戅旔揰暅婣擖椡怣崋丄戅旔揰暅婣拞弌椡怣崋; No message ; *
BATERR=Ud;乮擖椡側偟乯丄僶僢僥儕揹埑掅壓弌椡怣崋; No message ; *
OUTRESET=Ud;斈梡弌椡怣崋儕僙僢僩; No message ; *
HLVLERR=Ud;乮擖椡側偟乯丄僴僀儗儀儖僄儔乕弌椡怣崋; No message ; *
LLVLERR=Ud;乮擖椡側偟乯丄儘乕儗儀儖僄儔乕弌椡怣崋; No message ; *
CLVLERR=Ud;乮擖椡側偟乯丄寈崘儗儀儖弌椡怣崋; No message ; *
EMGERR=Ud;乮擖椡側偟乯丄旕忢掆巭弌椡怣崋; No message ; *
PRGSEL=Ud;僾儘僌儔儉慖戰擖椡怣崋; No message ; *
OVRDSEL=Ud;僆乕僶儔僀僪慖戰擖椡怣崋; No message ; *
PRGOUT=Ud;僾儘僌儔儉斣崋弌椡梫媮丄僾儘僌儔儉斣崋弌椡拞怣崋; No message ; *
LINEOUT=Ud;峴斣崋弌椡梫媮丄峴斣崋弌椡拞怣崋; No message ; *
OVRDOUT=Ud;僆乕僶儔僀僪抣弌椡梫媮丄僆乕僶儔僀僪抣弌椡拞怣崋; No message ; *
ERROUT=Ud;僄儔乕斣崋弌椡梫媮丄僄儔乕斣崋弌椡拞怣崋; No message ; *
TMPOUT=Ud;斦撪壏搙弌椡梫媮丄斦撪壏搙弌椡拞; No message ; *
IODATA=Ud;悢抣擖椡乮奐巒丄廔椆乯丄悢抣弌椡乮奐巒丄廔椆乯; No message ; *
HNDCNTL1=Ud;儊僇1僴儞僪弌椡忬懺乮奐巒斣崋丄廔椆斣崋乯; No message ; *
HNDSTS1=Ud;儊僇1僴儞僪妋擣怣崋忬懺乮奐巒斣崋丄廔椆斣崋乯; No message ; *
USRAREA=Ud;儐乕僓巜掕椞堟8揰乮奐巒斣崋丄廔椆斣崋乯; No message ; *
DIODATA=Ud;儗僕僗僞擖椡丄儗僕僗僞弌椡; No message ; *
HANDENA=Ud;僴儞僪惂屼嫋壜擖椡怣崋丄僴儞僪惂屼嫋壜弌椡怣崋; No message ; *
HANDOUT=Ud;僴儞僪弌椡惂屼怣崋乮奐巒斣崋丄廔椆斣崋乯; No message ; *
HNDCNTL2=Ud;儊僇2僴儞僪弌椡忬懺乮奐巒斣崋丄廔椆斣崋乯; No message ; *
HNDCNTL3=Ud;儊僇3僴儞僪弌椡忬懺乮奐巒斣崋丄廔椆斣崋乯; No message ; *
HNDCNTL4=Ud;儊僇4僴儞僪弌椡忬懺乮奐巒斣崋丄廔椆斣崋乯; No message ; *
HNDCNTL5=Ud;儊僇5僴儞僪弌椡忬懺乮奐巒斣崋丄廔椆斣崋乯; No message ; *
HNDSTS2=Ud;儊僇2僴儞僪妋擣怣崋忬懺乮奐巒斣崋丄廔椆斣崋乯; No message ; *
HNDSTS3=Ud;儊僇3僴儞僪妋擣怣崋忬懺乮奐巒斣崋丄廔椆斣崋乯; No message ; *
HNDSTS4=Ud;儊僇4僴儞僪妋擣怣崋忬懺乮奐巒斣崋丄廔椆斣崋乯; No message ; *
HNDSTS5=Ud;儊僇5僴儞僪妋擣怣崋忬懺乮奐巒斣崋丄廔椆斣崋乯; No message ; *
HNDERR1=Ud;儊僇1僴儞僪僄儔乕擖椡怣崋丄儊僇1僴儞僪僄儔乕弌椡怣崋; No message ; *
HNDERR2=Ud;儊僇2僴儞僪僄儔乕擖椡怣崋丄儊僇2僴儞僪僄儔乕弌椡怣崋; No message ; *
HNDERR3=Ud;儊僇3僴儞僪僄儔乕擖椡怣崋丄儊僇3僴儞僪僄儔乕弌椡怣崋; No message ; *
HNDERR4=Ud;儊僇4僴儞僪僄儔乕擖椡怣崋丄儊僇4僴儞僪僄儔乕弌椡怣崋; No message ; *
HNDERR5=Ud;儊僇5僴儞僪僄儔乕擖椡怣崋丄儊僇5僴儞僪僄儔乕弌椡怣崋; No message ; *
AIRERR1=Ud;儊僇1嬻婥埑僄儔乕擖椡怣崋丄儊僇1嬻婥埑僄儔乕弌椡怣崋; No message ; *
AIRERR2=Ud;儊僇2嬻婥埑僄儔乕擖椡怣崋丄儊僇2嬻婥埑僄儔乕弌椡怣崋; No message ; *
AIRERR3=Ud;儊僇3嬻婥埑僄儔乕擖椡怣崋丄儊僇3嬻婥埑僄儔乕弌椡怣崋; No message ; *
AIRERR4=Ud;儊僇4嬻婥埑僄儔乕擖椡怣崋丄儊僇4嬻婥埑僄儔乕弌椡怣崋; No message ; *
AIRERR5=Ud;儊僇5嬻婥埑僄儔乕擖椡怣崋丄儊僇5嬻婥埑僄儔乕弌椡怣崋; No message ; *
JOGENA=Ud;僕儑僌桳岠擖椡怣崋丄僕儑僌桳岠拞弌椡怣崋; No message ; *
JOG+=Ud;僕儑僌憲傝僾儔僗懁8幉暘乮奐巒斣崋丄廔椆斣崋乯; No message ; *
JOG-=Ud;僕儑僌憲傝儅僀僫僗懁8幉暘乮奐巒斣崋丄廔椆斣崋乯; No message ; *
JOGM=Ud;僕儑僌儌乕僪擖椡2價僢僩丄僕儑僌儌乕僪弌椡2價僢僩; No message ; *
JOGWKNO=Ud;儚乕僋JOG嵗昗斣崋擖椡(奐巒斣崋丄廔椆斣崋)丄儚乕僋JOG嵗昗斣崋弌椡(奐巒斣崋丄廔椆斣崋); No message ; *
JOGMENO=Ud;JOG儊僇斣崋擖椡(奐巒斣崋丄廔椆斣崋)丄JOG儊僇斣崋弌椡(奐巒斣崋丄廔椆斣崋); No message ; *
SDG=Md;俽乛倂僨僶僢僌梡; No message ; *
M1PTEXC=Ud;乮擖椡側偟乯丄晹昳岎姺寈崘; No message ; *
M2PTEXC=Ud;乮擖椡側偟乯丄晹昳岎姺寈崘; No message ; *
M3PTEXC=Ud;乮擖椡側偟乯丄晹昳岎姺寈崘; No message ; *
S1START=Ud;巒摦擖椡丄塣揮拞弌椡; No message ; *
S2START=Ud;巒摦擖椡丄塣揮拞弌椡; No message ; *
S3START=Ud;巒摦擖椡丄塣揮拞弌椡; No message ; *
S4START=Ud;巒摦擖椡丄塣揮拞弌椡; No message ; *
S5START=Ud;巒摦擖椡丄塣揮拞弌椡; No message ; *
S6START=Ud;巒摦擖椡丄塣揮拞弌椡; No message ; *
S7START=Ud;巒摦擖椡丄塣揮拞弌椡; No message ; *
S8START=Ud;巒摦擖椡丄塣揮拞弌椡; No message ; *
S9START=Ud;巒摦擖椡丄塣揮拞弌椡; No message ; *
S10START=Ud;巒摦擖椡丄塣揮拞弌椡; No message ; *
S11START=Ud;巒摦擖椡丄塣揮拞弌椡; No message ; *
S12START=Ud;巒摦擖椡丄塣揮拞弌椡; No message ; *
S13START=Ud;巒摦擖椡丄塣揮拞弌椡; No message ; *
S14START=Ud;巒摦擖椡丄塣揮拞弌椡; No message ; *
S15START=Ud;巒摦擖椡丄塣揮拞弌椡; No message ; *
S16START=Ud;巒摦擖椡丄塣揮拞弌椡; No message ; *
S17START=Ud;巒摦擖椡丄塣揮拞弌椡; No message ; *
S18START=Ud;巒摦擖椡丄塣揮拞弌椡; No message ; *
S19START=Ud;巒摦擖椡丄塣揮拞弌椡; No message ; *
S20START=Ud;巒摦擖椡丄塣揮拞弌椡; No message ; *
S21START=Ud;巒摦擖椡丄塣揮拞弌椡; No message ; *
S22START=Ud;巒摦擖椡丄塣揮拞弌椡; No message ; *
S23START=Ud;巒摦擖椡丄塣揮拞弌椡; No message ; *
S24START=Ud;巒摦擖椡丄塣揮拞弌椡; No message ; *
S25START=Ud;巒摦擖椡丄塣揮拞弌椡; No message ; *
S26START=Ud;巒摦擖椡丄塣揮拞弌椡; No message ; *
S27START=Ud;巒摦擖椡丄塣揮拞弌椡; No message ; *
S28START=Ud;巒摦擖椡丄塣揮拞弌椡; No message ; *
S29START=Ud;巒摦擖椡丄塣揮拞弌椡; No message ; *
S30START=Ud;巒摦擖椡丄塣揮拞弌椡; No message ; *
S31START=Ud;巒摦擖椡丄塣揮拞弌椡; No message ; *
S32START=Ud;巒摦擖椡丄塣揮拞弌椡; No message ; *
S1STOP=Ud;掆巭擖椡丄懸婡拞弌椡; No message ; *
S2STOP=Ud;掆巭擖椡丄懸婡拞弌椡; No message ; *
S3STOP=Ud;掆巭擖椡丄懸婡拞弌椡; No message ; *
S4STOP=Ud;掆巭擖椡丄懸婡拞弌椡; No message ; *
S5STOP=Ud;掆巭擖椡丄懸婡拞弌椡; No message ; *
S6STOP=Ud;掆巭擖椡丄懸婡拞弌椡; No message ; *
S7STOP=Ud;掆巭擖椡丄懸婡拞弌椡; No message ; *
S8STOP=Ud;掆巭擖椡丄懸婡拞弌椡; No message ; *
S9STOP=Ud;掆巭擖椡丄懸婡拞弌椡; No message ; *
S10STOP=Ud;掆巭擖椡丄懸婡拞弌椡; No message ; *
S11STOP=Ud;掆巭擖椡丄懸婡拞弌椡; No message ; *
S12STOP=Ud;掆巭擖椡丄懸婡拞弌椡; No message ; *
S13STOP=Ud;掆巭擖椡丄懸婡拞弌椡; No message ; *
S14STOP=Ud;掆巭擖椡丄懸婡拞弌椡; No message ; *
S15STOP=Ud;掆巭擖椡丄懸婡拞弌椡; No message ; *
S16STOP=Ud;掆巭擖椡丄懸婡拞弌椡; No message ; *
S17STOP=Ud;掆巭擖椡丄懸婡拞弌椡; No message ; *
S18STOP=Ud;掆巭擖椡丄懸婡拞弌椡; No message ; *
S19STOP=Ud;掆巭擖椡丄懸婡拞弌椡; No message ; *
S20STOP=Ud;掆巭擖椡丄懸婡拞弌椡; No message ; *
S21STOP=Ud;掆巭擖椡丄懸婡拞弌椡; No message ; *
S22STOP=Ud;掆巭擖椡丄懸婡拞弌椡; No message ; *
S23STOP=Ud;掆巭擖椡丄懸婡拞弌椡; No message ; *
S24STOP=Ud;掆巭擖椡丄懸婡拞弌椡; No message ; *
S25STOP=Ud;掆巭擖椡丄懸婡拞弌椡; No message ; *
S26STOP=Ud;掆巭擖椡丄懸婡拞弌椡; No message ; *
S27STOP=Ud;掆巭擖椡丄懸婡拞弌椡; No message ; *
S28STOP=Ud;掆巭擖椡丄懸婡拞弌椡; No message ; *
S29STOP=Ud;掆巭擖椡丄懸婡拞弌椡; No message ; *
S30STOP=Ud;掆巭擖椡丄懸婡拞弌椡; No message ; *
S31STOP=Ud;掆巭擖椡丄懸婡拞弌椡; No message ; *
S32STOP=Ud;掆巭擖椡丄懸婡拞弌椡; No message ; *
M1SRVOFF=Ud;僒乕儃俷俥俥擖椡怣崋丄僒乕儃俷俶晄壜弌椡怣崋; No message ; *
M2SRVOFF=Ud;僒乕儃俷俥俥擖椡怣崋丄僒乕儃俷俶晄壜弌椡怣崋; No message ; *
M3SRVOFF=Ud;僒乕儃俷俥俥擖椡怣崋丄僒乕儃俷俶晄壜弌椡怣崋; No message ; *
M4SRVOFF=Ud;僒乕儃俷俥俥擖椡怣崋丄僒乕儃俷俶晄壜弌椡怣崋; No message ; *
M5SRVOFF=Ud;僒乕儃俷俥俥擖椡怣崋丄僒乕儃俷俶晄壜弌椡怣崋; No message ; *
M6SRVOFF=Ud;僒乕儃俷俥俥擖椡怣崋丄僒乕儃俷俶晄壜弌椡怣崋; No message ; *
M7SRVOFF=Ud;僒乕儃俷俥俥擖椡怣崋丄僒乕儃俷俶晄壜弌椡怣崋; No message ; *
M8SRVOFF=Ud;僒乕儃俷俥俥擖椡怣崋丄僒乕儃俷俶晄壜弌椡怣崋; No message ; *
M1SRVON=Ud;僒乕儃俷俶擖椡怣崋丄僒乕儃俷俶拞弌椡怣崋; No message ; *
M2SRVON=Ud;僒乕儃俷俶擖椡怣崋丄僒乕儃俷俶拞弌椡怣崋; No message ; *
M3SRVON=Ud;僒乕儃俷俶擖椡怣崋丄僒乕儃俷俶拞弌椡怣崋; No message ; *
M4SRVON=Ud;僒乕儃俷俶擖椡怣崋丄僒乕儃俷俶拞弌椡怣崋; No message ; *
M5SRVON=Ud;僒乕儃俷俶擖椡怣崋丄僒乕儃俷俶拞弌椡怣崋; No message ; *
M6SRVON=Ud;僒乕儃俷俶擖椡怣崋丄僒乕儃俷俶拞弌椡怣崋; No message ; *
M7SRVON=Ud;僒乕儃俷俶擖椡怣崋丄僒乕儃俷俶拞弌椡怣崋; No message ; *
M8SRVON=Ud;僒乕儃俷俶擖椡怣崋丄僒乕儃俷俶拞弌椡怣崋; No message ; *
M1MELOCK=Ud;儅僔儞儘僢僋擖椡怣崋丄儅僔儞儘僢僋拞弌椡怣崋; No message ; *
M2MELOCK=Ud;儅僔儞儘僢僋擖椡怣崋丄儅僔儞儘僢僋拞弌椡怣崋; No message ; *
M3MELOCK=Ud;儅僔儞儘僢僋擖椡怣崋丄儅僔儞儘僢僋拞弌椡怣崋; No message ; *
M4MELOCK=Ud;儅僔儞儘僢僋擖椡怣崋丄儅僔儞儘僢僋拞弌椡怣崋; No message ; *
M5MELOCK=Ud;儅僔儞儘僢僋擖椡怣崋丄儅僔儞儘僢僋拞弌椡怣崋; No message ; *
M6MELOCK=Ud;儅僔儞儘僢僋擖椡怣崋丄儅僔儞儘僢僋拞弌椡怣崋; No message ; *
M7MELOCK=Ud;儅僔儞儘僢僋擖椡怣崋丄儅僔儞儘僢僋拞弌椡怣崋; No message ; *
M8MELOCK=Ud;儅僔儞儘僢僋擖椡怣崋丄儅僔儞儘僢僋拞弌椡怣崋; No message ; *
JOGNER=Ud;僕儑僌帪僄儔乕堦帪柍帇怣崋丄僕儑僌帪僄儔乕堦帪柍帇拞弌椡怣崋; No message ; *
FANALM1H=Md;儘儃僢僩撪僼傽儞1傾儔乕儉(H)擖椡怣崋丄乮弌椡側偟乯; No message ; *
FANALM1L=Md;儘儃僢僩撪僼傽儞1傾儔乕儉(L)擖椡怣崋丄乮弌椡側偟乯; No message ; *
FANALM2H=Md;儘儃僢僩撪僼傽儞2傾儔乕儉(H)擖椡怣崋丄乮弌椡側偟乯; No message ; *
FANALM2L=Md;儘儃僢僩撪僼傽儞2傾儔乕儉(L)擖椡怣崋丄乮弌椡側偟乯; No message ; *
FANALM3H=Md;儘儃僢僩撪僼傽儞3傾儔乕儉(H)擖椡怣崋丄乮弌椡側偟乯; No message ; *
FANALM3L=Md;儘儃僢僩撪僼傽儞3傾儔乕儉(L)擖椡怣崋丄乮弌椡側偟乯; No message ; *
FANALM4H=Md;儘儃僢僩撪僼傽儞4傾儔乕儉(H)擖椡怣崋丄乮弌椡側偟乯; No message ; *
FANALM4L=Md;儘儃僢僩撪僼傽儞4傾儔乕儉(L)擖椡怣崋丄乮弌椡側偟乯; No message ; *
FANALM5H=Md;儘儃僢僩撪僼傽儞5傾儔乕儉(H)擖椡怣崋丄乮弌椡側偟乯; No message ; *
FANALM5L=Md;儘儃僢僩撪僼傽儞5傾儔乕儉(L)擖椡怣崋丄乮弌椡側偟乯; No message ; *
FANALM6H=Md;儘儃僢僩撪僼傽儞6傾儔乕儉(H)擖椡怣崋丄乮弌椡側偟乯; No message ; *
FANALM6L=Md;儘儃僢僩撪僼傽儞6傾儔乕儉(L)擖椡怣崋丄乮弌椡側偟乯; No message ; *
FANALM7H=Md;儘儃僢僩撪僼傽儞7傾儔乕儉(H)擖椡怣崋丄乮弌椡側偟乯; No message ; *
FANALM7L=Md;儘儃僢僩撪僼傽儞7傾儔乕儉(L)擖椡怣崋丄乮弌椡側偟乯; No message ; *
FANALM8H=Md;儘儃僢僩撪僼傽儞8傾儔乕儉(H)擖椡怣崋丄乮弌椡側偟乯; No message ; *
FANALM8L=Md;儘儃僢僩撪僼傽儞8傾儔乕儉(L)擖椡怣崋丄乮弌椡側偟乯; No message ; *
AXMTHRH=Md;晅壛幉儌乕僞僒乕儅儖堎忢(H)擖椡怣崋丄乮弌椡側偟乯; No message ; *
AXMTHRL=Md;晅壛幉儌乕僞僒乕儅儖堎忢(L)擖椡怣崋丄乮弌椡側偟乯; No message ; *
AXDBMH=Md;晅壛幉僟僀僫儈僢僋僽儗乕僉儌僯僞(H)擖椡怣崋丄乮弌椡側偟乯; No message ; *
AXDBML=Md;晅壛幉僟僀僫儈僢僋僽儗乕僉儌僯僞(L)擖椡怣崋丄乮弌椡側偟乯; No message ; *
AXRTHRH=Md;晅壛幉夞惗掞峈婍僒乕儅儖堎忢(H)擖椡怣崋丄乮弌椡側偟乯; No message ; *
AXRTHRL=Md;晅壛幉夞惗掞峈婍僒乕儅儖堎忢(L)擖椡怣崋丄乮弌椡側偟乯; No message ; *
AXDBUTM=Md;晅壛幉DBU娔帇僞僀儅; No message ; *
M1WUPENA=Ud;儊僇1抔婡塣揮儌乕僪桳岠擖椡怣崋丄儊僇1抔婡塣揮儌乕僪弌椡怣崋; No message ; *
M2WUPENA=Ud;儊僇2抔婡塣揮儌乕僪桳岠擖椡怣崋丄儊僇2抔婡塣揮儌乕僪弌椡怣崋; No message ; *
M3WUPENA=Ud;儊僇3抔婡塣揮儌乕僪桳岠擖椡怣崋丄儊僇3抔婡塣揮儌乕僪弌椡怣崋; No message ; *
M1WUPMD=Ud;乮擖椡側偟乯丄儊僇1抔婡塣揮忬懺弌椡怣崋; No message ; *
M2WUPMD=Ud;乮擖椡側偟乯丄儊僇2抔婡塣揮忬懺弌椡怣崋; No message ; *
M3WUPMD=Ud;乮擖椡側偟乯丄儊僇3抔婡塣揮忬懺弌椡怣崋; No message ; *
PSSLOT=Ud;埵抲儌僯僞梡 僗儘僢僩斣崋擖椡乮奐巒丄廔椆乯丄僗儘僢僩斣崋弌椡乮奐巒丄廔椆乯; No message ; *
PSTYPE=Ud;埵抲儌僯僞梡 僨乕僞僞僀僾巜掕擖椡怣崋丄僨乕僞僞僀僾弌椡怣崋; No message ; *
PSNUM=Ud;埵抲儌僯僞梡 億僕僔儑儞斣崋擖椡乮奐巒丄廔椆乯丄億僕僔儑儞斣崋弌椡乮奐巒丄廔椆乯; No message ; *
PSOUT=Ud;埵抲儌僯僞梡 埵抲僨乕僞弌椡巜帵擖椡怣崋丄埵抲僨乕僞弌椡拞弌椡怣崋; No message ; *
PSPOS=Ud;乮擖椡側偟乯丄埵抲儌僯僞梡 埵抲僨乕僞弌椡愭摢怣崋; No message ; *
OPSWENA=Md;儌乕僪愗懼偊僉乕僗僀僢僠柍岠/桳岠=(0/1); No message ; *
OPOUTENA=Sd;OP弌椡柍岠/桳岠=(0/1); No message ; *
OPINPENA=Sd;OP擖椡柍岠/桳岠=(0/1); No message ; *
OPKEYENA=Sd;OP摦嶌宯僉乕柍岠/桳岠=(0/1); No message ; *
UMACA=Ud;儐乕僓儅僋儘擖椡怣崋丄儐乕僓儅僋儘幚峴拞弌椡怣崋; No message ; *
UMACB=Ud;儐乕僓儅僋儘擖椡怣崋丄儐乕僓儅僋儘幚峴拞弌椡怣崋; No message ; *
UMACC=Ud;儐乕僓儅僋儘擖椡怣崋丄儐乕僓儅僋儘幚峴拞弌椡怣崋; No message ; *
UMACD=Ud;儐乕僓儅僋儘擖椡怣崋丄儐乕僓儅僋儘幚峴拞弌椡怣崋; No message ; *
UMACE=Ud;儐乕僓儅僋儘擖椡怣崋丄儐乕僓儅僋儘幚峴拞弌椡怣崋; No message ; *
UMACF=Ud;儐乕僓儅僋儘擖椡怣崋丄儐乕僓儅僋儘幚峴拞弌椡怣崋; No message ; *
UMACG=Ud;儐乕僓儅僋儘擖椡怣崋丄儐乕僓儅僋儘幚峴拞弌椡怣崋; No message ; *
UMACH=Ud;儐乕僓儅僋儘擖椡怣崋丄儐乕僓儅僋儘幚峴拞弌椡怣崋; No message ; *
UMACI=Ud;儐乕僓儅僋儘擖椡怣崋丄儐乕僓儅僋儘幚峴拞弌椡怣崋; No message ; *
UMACJ=Ud;儐乕僓儅僋儘擖椡怣崋丄儐乕僓儅僋儘幚峴拞弌椡怣崋; No message ; *
UMACK=Ud;儐乕僓儅僋儘擖椡怣崋丄儐乕僓儅僋儘幚峴拞弌椡怣崋; No message ; *
UMACL=Ud;儐乕僓儅僋儘擖椡怣崋丄儐乕僓儅僋儘幚峴拞弌椡怣崋; No message ; *
UMACM=Ud;儐乕僓儅僋儘擖椡怣崋丄儐乕僓儅僋儘幚峴拞弌椡怣崋; No message ; *
UMACN=Ud;儐乕僓儅僋儘擖椡怣崋丄儐乕僓儅僋儘幚峴拞弌椡怣崋; No message ; *
UMACO=Ud;儐乕僓儅僋儘擖椡怣崋丄儐乕僓儅僋儘幚峴拞弌椡怣崋; No message ; *
UMACP=Ud;儐乕僓儅僋儘擖椡怣崋丄儐乕僓儅僋儘幚峴拞弌椡怣崋; No message ; *
UMACQ=Ud;儐乕僓儅僋儘擖椡怣崋丄儐乕僓儅僋儘幚峴拞弌椡怣崋; No message ; *
UMACR=Ud;儐乕僓儅僋儘擖椡怣崋丄儐乕僓儅僋儘幚峴拞弌椡怣崋; No message ; *
UMACS=Ud;儐乕僓儅僋儘擖椡怣崋丄儐乕僓儅僋儘幚峴拞弌椡怣崋; No message ; *
UMACT=Ud;儐乕僓儅僋儘擖椡怣崋丄儐乕僓儅僋儘幚峴拞弌椡怣崋; No message ; *
UMACU=Ud;儐乕僓儅僋儘擖椡怣崋丄儐乕僓儅僋儘幚峴拞弌椡怣崋; No message ; *
UMACV=Ud;儐乕僓儅僋儘擖椡怣崋丄儐乕僓儅僋儘幚峴拞弌椡怣崋; No message ; *
UMACW=Ud;儐乕僓儅僋儘擖椡怣崋丄儐乕僓儅僋儘幚峴拞弌椡怣崋; No message ; *
UMACX=Ud;儐乕僓儅僋儘擖椡怣崋丄儐乕僓儅僋儘幚峴拞弌椡怣崋; No message ; *
UMACY=Ud;儐乕僓儅僋儘擖椡怣崋丄儐乕僓儅僋儘幚峴拞弌椡怣崋; No message ; *
UMACZ=Ud;儐乕僓儅僋儘擖椡怣崋丄儐乕僓儅僋儘幚峴拞弌椡怣崋; No message ; *
BRKLOCK=Ud;僽儗乕僉儘僢僋擖椡怣崋丄僽儗乕僉儘僢僋拞弌椡怣崋; No message ; *
SVDATA=Ud;乮擖椡側偟乮奐巒丄廔椆乯乯丄僒乕儃儌僯僞梡偺弌椡儗僕僗僞乮奐巒丄廔椆乯; No message ; *
SPCERR=Ud;摿掕僄儔乕忬懺乮夝彍擖椡怣崋丄敪惗拞弌椡怣崋乯; No message ; *
RSTBAT=Ud;僷僢僥儕巆帪娫偺儕僙僢僩乮擖椡, 弌椡乯; No message ; *
RSTGRS=Ud;僌儕僗曗媼帪娫偺儕僙僢僩乮擖椡, 弌椡乯; No message ; *
RSTBLT=Ud;儀儖僩岎姺帪娫偺儕僙僢僩乮擖椡, 弌椡乯; No message ; *
DOORSTS1=Ud;僪傾僗僀僢僠侾忬懺乮擖椡側偟丄弌椡怣崋乯; No message ; *
DOORSTS2=Ud;僪傾僗僀僢僠俀忬懺乮擖椡側偟丄弌椡怣崋乯; No message ; *
DOORSTS=Ud;僪傾僗僀僢僠忬懺乮擖椡側偟丄弌椡怣崋乯; No message ; *
SAFETYIN=Ud;埨慡擖椡侾宯摑怣崋斣崋 SI1, SI2, SI3; No message ; *
SFMODE=Ud;婡擻埨慡 娔帇儌乕僪弌椡乮奐巒斣崋丄廔椆斣崋乯; No message ; *
SLPPRSTP=Ud;SLP帠慜掆巭忬懺弌椡乮奐巒斣崋丄廔椆斣崋乯; No message ; *
SFCMNT=Us;埨慡僷儔儊乕僞丂儐乕僓僐儊儞僩; No message ; *
AXFLSST=Ud;晅壛幉FLS怣崋忬懺乮奐巒斣崋丄廔椆斣崋乯; No message ; *
AXRLSST=Ud;晅壛幉RLS怣崋忬懺乮奐巒斣崋丄廔椆斣崋乯; No message ; *
PMSIGMNT=Ud;乮擖椡側偟乯丄梊杊曐慡婡擻丂儊儞僥僫儞僗寈崘弌椡怣崋乮曐庣晹昳乯; No message ; *
PMSIGOH=Ud;乮擖椡側偟乯丄梊杊曐慡婡擻丂儊儞僥僫儞僗寈崘弌椡怣崋乮僆乕僶乕儂乕儖晹昳乯; No message ; *
PMSIGGRS=Ud;乮擖椡側偟乯丄梊杊曐慡婡擻丂儊儞僥僫儞僗寈崘弌椡怣崋乮僌儕乕僗乯; No message ; *
PMSIGBLT=Ud;乮擖椡側偟乯丄梊杊曐慡婡擻丂儊儞僥僫儞僗寈崘弌椡怣崋乮僞僀儈儞僌傋儖僩乯; No message ; *
PMSIGDEC=Ud;乮擖椡側偟乯丄梊杊曐慡婡擻丂儊儞僥僫儞僗寈崘弌椡怣崋乮尭懍婡乯; No message ; *
PMSIGBRG=Ud;乮擖椡側偟乯丄梊杊曐慡婡擻丂儊儞僥僫儞僗寈崘弌椡怣崋乮儀傾儕儞僌乯; No message ; *
PMSIGBSS=Ud;乮擖椡側偟乯丄梊杊曐慡婡擻丂儊儞僥僫儞僗寈崘弌椡怣崋乮儃乕儖僱僕乛儃乕儖僗僾儔僀儞乯; No message ; *
PMSIGSRV=Ud;乮擖椡側偟乯丄梊杊曐慡婡擻丂儊儞僥僫儞僗寈崘弌椡怣崋乮僒乕儃俷俶帪娫乯; No message ; *
PMRSTGRS=Ud;梊杊曐慡婡擻丂徚栒搙儕僙僢僩乮僌儕乕僗乯乮擖椡怣崋丄弌椡怣崋乯; No message ; *
PMRSTBLT=Ud;梊杊曐慡婡擻丂徚栒搙儕僙僢僩乮僞僀儈儞僌儀儖僩乯乮擖椡怣崋丄弌椡怣崋乯; No message ; *
PMRSTDEC=Ud;梊杊曐慡婡擻丂徚栒搙儕僙僢僩乮尭懍婡乯乮擖椡怣崋丄弌椡怣崋乯; No message ; *
PMRSTBRG=Ud;梊杊曐慡婡擻丂徚栒搙儕僙僢僩乮儀傾儕儞僌乯乮擖椡怣崋丄弌椡怣崋乯; No message ; *
PMRSTBSS=Ud;梊杊曐慡婡擻丂徚栒搙儕僙僢僩乮儃乕儖僱僕乛儃乕儖僗僾儔僀儞乯乮擖椡怣崋丄弌椡怣崋乯; No message ; *
PMRSTOH=Ud;梊杊曐慡婡擻丂徚栒搙儕僙僢僩乮僆乕僶乕儂乕儖乯乮擖椡怣崋丄弌椡怣崋乯; No message ; *
PMRSTNEW=Ud;梊杊曐慡婡擻丂徚栒搙儕僙僢僩乮儊僇岎姺乮怴昳乯乯乮擖椡怣崋丄弌椡怣崋乯; No message ; *
PMSTPGRS=Ud;寈崘敪惗乛寈崘怣崋弌椡偺堦帪掆巭巜掕乮僌儕乕僗乯乮擖椡怣崋丄弌椡怣崋乯; No message ; *
PMSTPBLT=Ud;寈崘敪惗乛寈崘怣崋弌椡偺堦帪掆巭巜掕乮僞僀儈儞僌儀儖僩乯乮擖椡怣崋丄弌椡怣崋乯; No message ; *
PMSTPDEC=Ud;寈崘敪惗乛寈崘怣崋弌椡偺堦帪掆巭巜掕乮尭懍婡乯乮擖椡怣崋丄弌椡怣崋乯; No message ; *
PMSTPBRG=Ud;寈崘敪惗乛寈崘怣崋弌椡偺堦帪掆巭巜掕乮儀傾儕儞僌乯乮擖椡怣崋丄弌椡怣崋乯; No message ; *
PMSTPBSS=Ud;寈崘敪惗乛寈崘怣崋弌椡偺堦帪掆巭巜掕乮儃乕儖僱僕乛僗僾儔僀儞乯乮擖椡怣崋丄弌椡怣崋乯; No message ; *
PMSTPSRV=Ud;寈崘敪惗乛寈崘怣崋弌椡偺堦帪掆巭巜掕乮僒乕儃俷俶帪娫乯乮擖椡怣崋丄弌椡怣崋乯; No message ; *
PMSIGDRV=Md;乮擖椡側偟乯丄梊杊曐慡婡擻丂儊儞僥僫儞僗寈崘弌椡怣崋乮嬱摦宯乯; No message ; *
PMSIGEN1=Md;乮擖椡側偟乯丄梊杊曐慡婡擻丂儊儞僥僫儞僗寈崘弌椡怣崋乮僄儞僐乕僟僨乕僞堎忢乯; No message ; *
PMSIGEN2=Md;乮擖椡側偟乯丄梊杊曐慡婡擻丂儊儞僥僫儞僗寈崘弌椡怣崋乮僄儞僐乕僟捠怣堎忢乯; No message ; *
PMRSTENC=Md;梊杊曐慡婡擻丂堎忢搙僗僐傾儕僙僢僩乮僄儞僐乕僟乯乮擖椡怣崋丄弌椡怣崋乯; No message ; *
PMSTPDRV=Md;寈崘敪惗乛寈崘怣崋弌椡偺堦帪掆巭巜掕乮嬱摦宯乯乮擖椡怣崋丄弌椡怣崋乯; No message ; *
PMSTPEN1=Md;寈崘敪惗乛寈崘怣崋弌椡偺堦帪掆巭巜掕乮僄儞僐乕僟僨乕僞堎忢乯乮擖椡怣崋丄弌椡怣崋乯; No message ; *
PMSTPEN2=Md;寈崘敪惗乛寈崘怣崋弌椡偺堦帪掆巭巜掕乮僄儞僐乕僟捠怣堎忢乯乮擖椡怣崋丄弌椡怣崋乯; No message ; *
NETSPEC=Sx;Ethernet SPEC(maker梡); No message ; *
NETCLOSE=Ud;僨乕僞儕儞僋僒乕僶CLOSE巇條(1:嫮惂僋儘乕僘偡傞/0:偟側偄); No message ; *
NETCLSPC=Ud;僨乕僞儕儞僋僒乕僶僋儔僀傾儞僩愙懕巇條(1:嫮惂愙懕偡傞/0:偟側偄); No message ; *
NETNAME=Ms;Ethernet 儅僔儞柤; No message ; *
NETMAXC=Md;Ethernet 嵟戝愙懕悢; No message ; *
NETIP=Us;Ethernet IP傾僪儗僗; No message ; *
RCDUIP=Ms;Ethernet IP傾僪儗僗 (DU儌乕僪梡); No message ; *
CCPUTNET=Md;CCPU Telnet 桳岠(1)/柍岠(0); No message ; *
CCPUIP=Ms;CCPU IP傾僪儗僗; No message ; *
NETIPSVR=Ms;FTP僒乕僶Ethernet IP傾僪儗僗; No message ; *
NETMSK=Us;Ethernet 僒僽僱僢僩儅僗僋; No message ; *
NETGW=Us;Ethernet 僎乕僩僂僃僀IP傾僪儗僗; No message ; *
NETHSTIP=Us;Ethernet 儂僗僩IP傾僪儗僗(僨乕僞儕儞僋梡)亊9(OPT11-OPT19); No message ; *
NETMODE=Ud;Ethernet 僒乕僶巜掕(1:僒乕僶乛0:僋儔僀傾儞僩 OPT11乣OPT19); No message ; *
NETPORT=Ul;Ethernet 億乕僩斣崋(Realtime,OPT11乣OPT19); No message ; *
NETTOUTR=Sl;Ethernet 庴怣僞僀儉傾僂僩帪娫(msec); No message ; *
NETTOUTS=Sl;Ethernet 憲怣僞僀儉傾僂僩帪娫(msec); No message ; *
NETLOGIN=Us;Ethernet 儘僌僀儞柤; No message ; *
NETPSSWD=Us;Ethernet 僷僗儚乕僪; No message ; *
NETFTP=Sd;Ethernet FTP僒乕僶乕(0:巊梡偟側偄/1:巊梡偡傞); No message ; *
NETPSPEC=Ud;Ethernet 僨乕僞儕儞僋梡僷働僢僩巇條(0:廬棃巇條/1:怴巇條); No message ; *
MXTSPEC=Sx;MXT柦椷幚峴帪偺SPEC(儕傾儖僞僀儉惂屼婡擻梡); No message ; *
NETTERM=Ud;Ethernet 捠怣僾儘僩僐儖廔抂僐乕僪(0:側偟/1:偁傝); No message ; *
MXTTOUT=Ud;MXT柦椷幚峴帪偺僞僀儉傾僂僩帪娫(惂屼廃婜偺攞悢); No message ; *
MXTCOM1=Us;Ethernet 儂僗僩IP傾僪儗僗(儕傾儖僞僀儉惂屼婡擻梡1); No message ; *
MXTCOM2=Us;Ethernet 儂僗僩IP傾僪儗僗(儕傾儖僞僀儉惂屼婡擻梡2); No message ; *
MXTCOM3=Us;Ethernet 儂僗僩IP傾僪儗僗(儕傾儖僞僀儉惂屼婡擻梡3); No message ; *
TBIP=Ss;R56TB梡Ethernet IP傾僪儗僗; No message ; *
TBPORT=Sl;R56TB梡Ethernet 億乕僩斣崋; No message ; *
GOTPORT=Ul;GOT1000梡Ethernet 億乕僩斣崋; No message ; *
MONPORT=Ul;儕傾儖僞僀儉儌僯僞婡擻 億乕僩斣崋乮庴怣丄憲怣乯; No message ; *
MONMODE=Ud;儕傾儖僞僀儉儌僯僞儌乕僪(0/1 = 柍岠/桳岠); No message ; *
EOPNTERM=Ud;EOPEN僨乕僞儕儞僋婡擻偺廔抂僐乕僪巜掕(0:CR/1:CR+LF); No message ; *
NBTMR=Md;捠怣儌僕儏乕儖偺僂僅僢僠僪僌僞僀儉傾僂僩帪娫; No message ; *
EPIP=Us;EtherNet/IP IP傾僪儗僗; No message ; *
EPMSK=Us;EtherNet/IP 僒僽僱僢僩儅僗僋; No message ; *
EPGW=Us;EtherNet/IP 僎乕僩僂僃僀IP傾僪儗僗; No message ; *
EPSDLN=Ud;EtherNet/IP偺憲怣僶僀僩悢(1乣256); No message ; *
EPRDLN=Ud;EtherNet/IP偺庴怣僶僀僩悢(1乣256); No message ; *
PNIOLN=Ud;PROFINET IO 憲庴怣僶僀僩悢(8/16/32/64/128/255); No message ; *
CFNNWNO=Ud;CC-Link IE field 僱僢僩儚乕僋斣崋(1-239); No message ; *
CFNNDID=Ud;CC-Link IE field 嬊斣(1-120); No message ; *
CFNINB=Ud;CC-Link IE Field 擖椡價僢僩僨僶僀僗偺僶僀僩揰悢(0-256); No message ; *
CFNOTB=Ud;CC-Link IE Field 弌椡價僢僩僨僶僀僗偺僶僀僩揰悢(0-256); No message ; *
CFNDIN=Ud;CC-Link IE Field 擖椡儗僕僗僞僨僶僀僗偺揰悢(0-512); No message ; *
CFNDOT=Ud;CC-Link IE Field 弌椡儗僕僗僞僨僶僀僗偺揰悢(0-512); No message ; *
QMLTCPUN=Ud;儅儖僠CPU戜悢愝掕 (1乣4); No message ; *
QMLTCPU1=Ud;儅儖僠CPU1崋婡掕廃婜捠怣僄儕傾愝掕 (掕廃婜捠怣僄儕傾,帺摦儕僼儗僢僔儏,僔僗僥儉僄儕傾,摨婜); No message ; *
QMLTCPU2=Ud;儅儖僠CPU2崋婡掕廃婜捠怣僄儕傾愝掕 (掕廃婜捠怣僄儕傾,帺摦儕僼儗僢僔儏,僔僗僥儉僄儕傾,摨婜); No message ; *
QMLTCPU3=Ud;儅儖僠CPU3崋婡掕廃婜捠怣僄儕傾愝掕 (掕廃婜捠怣僄儕傾,帺摦儕僼儗僢僔儏,僔僗僥儉僄儕傾,摨婜); No message ; *
QMLTCPU4=Ud;儅儖僠CPU4崋婡掕廃婜捠怣僄儕傾愝掕 (掕廃婜捠怣僄儕傾,帺摦儕僼儗僢僔儏,僔僗僥儉僄儕傾,摨婜); No message ; *
QMLTCPUS=Ud;儅儖僠CPU 儘儃僢僩偺擖椡怣崋傊偺僆僼僙僢僩 (-1:巊梡偟側偄/0乣14K儚乕僪); No message ; *
QXYREAD=Ud;僔乕働儞僒擖弌椡怣崋偺庢傝崬傒(擖椡丄弌椡) 柍岠/桳岠=0/1; No message ; *
QXYUNIT1=Ud;僔乕働儞僒擖弌椡儐僯僢僩愝掕(僞僀僾,愭摢IO,儀乕僗,僗儘僢僩,揰悢,弌椡儌乕僪,墳摎帪娫,梊旛); No message ; *
QXYUNIT2=Ud;僔乕働儞僒擖弌椡儐僯僢僩愝掕(僞僀僾,愭摢IO,儀乕僗,僗儘僢僩,揰悢,弌椡儌乕僪,墳摎帪娫,梊旛); No message ; *
QXYUNIT3=Ud;僔乕働儞僒擖弌椡儐僯僢僩愝掕(僞僀僾,愭摢IO,儀乕僗,僗儘僢僩,揰悢,弌椡儌乕僪,墳摎帪娫,梊旛); No message ; *
QXYUNIT4=Ud;僔乕働儞僒擖弌椡儐僯僢僩愝掕(僞僀僾,愭摢IO,儀乕僗,僗儘僢僩,揰悢,弌椡儌乕僪,墳摎帪娫,梊旛); No message ; *
MBTCP=Ud;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
MBPORT=Ul;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
MBRCVCNT=Md;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
MBFAICNT=Md;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
MBCL1=Ul;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
MBCL2=Ul;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
MBCL3=Ul;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
MBCL4=Ul;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
MBIN1=Ul;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
MBIN2=Ul;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
MBIN3=Ul;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
MBIN4=Ul;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
MBIR1=Ul;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
MBIR2=Ul;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
MBIR3=Ul;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
MBIR4=Ul;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
MBHR1=Ul;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
MBHR2=Ul;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
MBHR3=Ul;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
MBHR4=Ul;僔僗僥儉梊栺; No message ; *
SLMPPORT=Ul;SLMP僒乕僶捠怣億乕僩斣崋; No message ; *
SLMPCP=Ud;SLMP僒乕僶捠怣僾儘僩僐儖愝掕 (0: TCP / 1: UDP); No message ; *
SLMPNWNO=Ud;SLMP僱僢僩儚乕僋斣崋 (1-239); No message ; *
SLMPNDID=Ud;SLMP嬊斣 (1-120); No message ; *
SLMPDBG=Mx;SLMP僨僶僢僌僼儔僌乮bit0: SLMP僒乕僶梡弌椡, bit1: SLMP僒乕僶僷働僢僩弌椡乯; No message ; *
DEG=Ud;埵抲丄娭愡掕悢偺妏搙扨埵(1:deg/0:rad); No message ; *
JUNT=Mx;娭愡幉 扨埵宯(1:mm/0:deg); No message ; *
PUNT=Mx;捈岎幉 扨埵宯(1:mm/0:deg); No message ; *
PRGMDEG=Ud;埵抲丄娭愡惉暘偺撉傒彂偒偱妏搙扨埵曄姺傪(1:峴偆/0:峴傢側偄); No message ; *
PRGDPNT=Ud;彫悢揰埲壓偺寘悢; No message ; *
PRGSYS=Ms;僔僗僥儉儀乕僗僾儘僌儔儉; No message ; *
PRGUSR=Us;儐乕僓儀乕僗僾儘僌儔儉; No message ; *
PRGCMND=Us;柦椷僥儞僾儗乕僩僼傽僀儖; No message ; *
PRGEXT=Ms;儘儃僢僩僾儘僌儔儉偺奼挘巕; No message ; *
PRGBAK=Ms;儘儃僢僩僾儘僌儔儉偺嶌嬈梡奼挘巕; No message ; *
PRGEDSZ=Sd;曇廤僄儕傾偺僨乕僞奿擺椞堟偺戝偒偝(KB); No message ; *
PRGEDVL=Sd;曇廤僄儕傾偺僾儘僌儔儉嵟戝搊榐杮悢; No message ; *
PRGEXSZ=Sd;幚峴僄儕傾偺僨乕僞奿擺椞堟偺戝偒偝(KB); No message ; *
PRGEXVL=Sd;幚峴僄儕傾偺僾儘僌儔儉嵟戝搊榐杮悢; No message ; *
PRGGBL=Ud;僔僗僥儉奜晹嫟捠曄悢(0:昗弨/1:奼挘); No message ; *
PRERLNG=Md;巊梡偟偰偄偨尵岅(0:儉乕僽儅僗僞僐儅儞僪/1:MELFA-BASIC4); No message ; *
PWDNSAVE=Ud;揹尮幷抐帪曐懚儌乕僪乮0/1: 儐乕僓儀乕僗僾儘僌儔儉傪曐懚偟側偄/偡傞乯; No message ; *
LSTEXT=Ms;儕僗僩僼傽僀儖偺奼挘巕; No message ; *
PRMEXT=Ms;僷儔儊乕僞僼傽僀儖偺奼挘巕; No message ; *
BACKUP=Us;ROM僶僢僋傾僢僾; No message ; *
RESTORE=Us;ROM儕僗僩傾; No message ; *
ROMDRV=Ud;塣揮儌乕僪愗傝懼偊(2:崅懍RAM); No message ; *
PREDRV=Md;愗傝懼偊慜偺ROM/RAM儌乕僪; No message ; *
SLOTON=Ud;僾儘僌儔儉慖戰偺SLT1僷儔儊乕僞斀塮壜斲(0/1/2/3:曐懚柍岠/曐懚桳岠/旕曐帩/曐帩); No message ; *
SLT0=Ms;僼傽僀儖柤丄儌乕僪丄婲摦忦審丄桪愭弴埵; No message ; *
SLT1=Us;僼傽僀儖柤丄儌乕僪丄婲摦忦審丄桪愭弴埵; No message ; *
SLT2=Us;僼傽僀儖柤丄儌乕僪丄婲摦忦審丄桪愭弴埵; No message ; *
SLT3=Us;僼傽僀儖柤丄儌乕僪丄婲摦忦審丄桪愭弴埵; No message ; *
SLT4=Us;僼傽僀儖柤丄儌乕僪丄婲摦忦審丄桪愭弴埵; No message ; *
SLT5=Us;僼傽僀儖柤丄儌乕僪丄婲摦忦審丄桪愭弴埵; No message ; *
SLT6=Us;僼傽僀儖柤丄儌乕僪丄婲摦忦審丄桪愭弴埵; No message ; *
SLT7=Us;僼傽僀儖柤丄儌乕僪丄婲摦忦審丄桪愭弴埵; No message ; *
SLT8=Us;僼傽僀儖柤丄儌乕僪丄婲摦忦審丄桪愭弴埵; No message ; *
SLT9=Us;僼傽僀儖柤丄儌乕僪丄婲摦忦審丄桪愭弴埵; No message ; *
SLT10=Us;僼傽僀儖柤丄儌乕僪丄婲摦忦審丄桪愭弴埵; No message ; *
SLT11=Us;僼傽僀儖柤丄儌乕僪丄婲摦忦審丄桪愭弴埵; No message ; *
SLT12=Us;僼傽僀儖柤丄儌乕僪丄婲摦忦審丄桪愭弴埵; No message ; *
SLT13=Us;僼傽僀儖柤丄儌乕僪丄婲摦忦審丄桪愭弴埵; No message ; *
SLT14=Us;僼傽僀儖柤丄儌乕僪丄婲摦忦審丄桪愭弴埵; No message ; *
SLT15=Us;僼傽僀儖柤丄儌乕僪丄婲摦忦審丄桪愭弴埵; No message ; *
SLT16=Us;僼傽僀儖柤丄儌乕僪丄婲摦忦審丄桪愭弴埵; No message ; *
SLT17=Us;僼傽僀儖柤丄儌乕僪丄婲摦忦審丄桪愭弴埵; No message ; *
SLT18=Us;僼傽僀儖柤丄儌乕僪丄婲摦忦審丄桪愭弴埵; No message ; *
SLT19=Us;僼傽僀儖柤丄儌乕僪丄婲摦忦審丄桪愭弴埵; No message ; *
SLT20=Us;僼傽僀儖柤丄儌乕僪丄婲摦忦審丄桪愭弴埵; No message ; *
SLT21=Us;僼傽僀儖柤丄儌乕僪丄婲摦忦審丄桪愭弴埵; No message ; *
SLT22=Us;僼傽僀儖柤丄儌乕僪丄婲摦忦審丄桪愭弴埵; No message ; *
SLT23=Us;僼傽僀儖柤丄儌乕僪丄婲摦忦審丄桪愭弴埵; No message ; *
SLT24=Us;僼傽僀儖柤丄儌乕僪丄婲摦忦審丄桪愭弴埵; No message ; *
SLT25=Us;僼傽僀儖柤丄儌乕僪丄婲摦忦審丄桪愭弴埵; No message ; *
SLT26=Us;僼傽僀儖柤丄儌乕僪丄婲摦忦審丄桪愭弴埵; No message ; *
SLT27=Us;僼傽僀儖柤丄儌乕僪丄婲摦忦審丄桪愭弴埵; No message ; *
SLT28=Us;僼傽僀儖柤丄儌乕僪丄婲摦忦審丄桪愭弴埵; No message ; *
SLT29=Us;僼傽僀儖柤丄儌乕僪丄婲摦忦審丄桪愭弴埵; No message ; *
SLT30=Us;僼傽僀儖柤丄儌乕僪丄婲摦忦審丄桪愭弴埵; No message ; *
SLT31=Us;僼傽僀儖柤丄儌乕僪丄婲摦忦審丄桪愭弴埵; No message ; *
SLT32=Us;僼傽僀儖柤丄儌乕僪丄婲摦忦審丄桪愭弴埵; No message ; *
SLT33=Ms;僼傽僀儖柤丄儌乕僪丄婲摦忦審丄桪愭弴埵; No message ; *
SLT34=Ms;僼傽僀儖柤丄儌乕僪丄婲摦忦審丄桪愭弴埵; No message ; *
HOE=Ud;尨揰愝掕壜斲; No message ; *
UNG=Ud;尨揰弌偟弴彉; No message ; *
SYNCIO=Ud;IO張棟儌乕僪 (0:堦掕廃婜. 1-2:崅懍儌乕僪1/2乯; No message ; *
MMCFUNC=Md;MMC僾儘僙僢僒婡擻; No message ; *
PRSPEC=Ud;WAIT柦椷偺婡擻掕媊(0:PROC幚峴 1:MOT幚峴); No message ; *
WTHSPEC=Ud;WTH張棟巇條(0:1夞偺傒 1:楢懕); No message ; *
OPNTOUT=Uf;OPEN柦椷僞僀儉傾僂僩(sec); No message ; *
WTHFUNC=Ux;WTH/WTHIF柦椷張棟巇條; No message ; *
MDRST=Ud;儌乕僪曄峏帪偺僗儘僢僩弶婜壔; No message ; *
SLRSTIO=Ud;僗儘僢僩弶婜壔帪偺斈梡怣崋弌椡弶婜壔; No message ; *
RMTPSL=Ud;儕儌乕僩儌乕僪帪偺僾儘僌儔儉慖戰尃 奜晹乛俷俹:0/1; No message ; *
OPPSL=Ud;俷俹儌乕僪帪偺僾儘僌儔儉慖戰尃  奜晹乛俷俹丗0/1; No message ; *
OPNOOVRD=Ud;憖嶌僷僱儖偐傜OVRD曄峏惂尷 (0:嫋壜/ 1:嬛巭); No message ; *
PRSTENA=Ud;僾儘僌儔儉儕僙僢僩偺憖嶌尃  梫乛晄梫丗0/1; No message ; *
OVRDTB=Ud;TB偐傜偺僆乕僶儔僀僪憖嶌尃  晄梫乛梫丗0/1; No message ; *
SYNCMD=Ud;愭撉傒幚峴 偁傝/側偟:1/0; No message ; *
AGRFUNC=Mx;ALWAYS懏惈偱巊梡壜擻側僐儅儞僪偺掕媊(價僢僩僷僞乕儞巜掕); No message ; *
OVRDMD=Ud;MODE曄峏帪偺OVRD愝掕(TEACH->AUTO,AUTO->TEACH); No message ; *
OVRDENA=Ud;僆乕僶乕儔僀僪曄峏偺憖嶌尃  梫乛晄梫丗0/1; No message ; *
OP2ENA=Ud;奜晹OP偺憖嶌尃桳岠愝掕  柍岠/OP/EXT丗0/1/2; No message ; *
OPDISP=Ud;儌乕僪愗懼帪偺俷俹昞帵  OVRD/堐帩丗0/1; No message ; *
ALWENA=Ud;ALWAYS懏惈偱X柦椷丄SERVO柦椷丄RESET柦椷傪巊梡壜擻偵偡傞(0/1); No message ; *
EBASE=Ud;塣揮拞偺BASE僾儘僌儔儉偺曇廤傪壜擻偵偡傞(0/1); No message ; *
LNCNT=Ud;1IT 拞偺僾儘僙僢僒幚峴柦椷悢; No message ; *
AREANUM=Ml;僄儕傾僠僃僢僋屄悢; No message ; *
AREA1ME=Ul;僄儕傾1僠僃僢僋儊僇斣崋; No message ; *
AREA1AT=Ul;僄儕傾1僠僃僢僋庬椶(NO/ZONE/姳徛=0/1/2); No message ; *
AREA1P1=Uf;僄儕傾1埵抲1(x,y,z,a,b,c,l1,l2); No message ; *
AREA1P2=Uf;僄儕傾1埵抲2(x,y,z,a,b,c,l1,l2); No message ; *
AREA1CS=Ul;僄儕傾1嵗昗宯(儚乕儖僪嵗昗/儀乕僗嵗昗=0/1); No message ; *
AREA2ME=Ul;僄儕傾2僠僃僢僋儊僇斣崋; No message ; *
AREA2AT=Ul;僄儕傾2僠僃僢僋庬椶(NO/ZONE/姳徛=0/1/2); No message ; *
AREA2P1=Uf;僄儕傾2埵抲1(x,y,z,a,b,c,l1,l2); No message ; *
AREA2P2=Uf;僄儕傾2埵抲2(x,y,z,a,b,c,l1,l2); No message ; *
AREA2CS=Ul;僄儕傾2嵗昗宯(儚乕儖僪嵗昗/儀乕僗嵗昗=0/1); No message ; *
AREA3ME=Ul;僄儕傾3僠僃僢僋儊僇斣崋; No message ; *
AREA3AT=Ul;僄儕傾3僠僃僢僋庬椶(NO/ZONE/姳徛=0/1/2); No message ; *
AREA3P1=Uf;僄儕傾3埵抲1(x,y,z,a,b,c,l1,l2); No message ; *
AREA3P2=Uf;僄儕傾3埵抲2(x,y,z,a,b,c,l1,l2); No message ; *
AREA3CS=Ul;僄儕傾3嵗昗宯(儚乕儖僪嵗昗/儀乕僗嵗昗=0/1); No message ; *
AREA4ME=Ul;僄儕傾4僠僃僢僋儊僇斣崋; No message ; *
AREA4AT=Ul;僄儕傾4僠僃僢僋庬椶(NO/ZONE/姳徛=0/1/2); No message ; *
AREA4P1=Uf;僄儕傾4埵抲1(x,y,z,a,b,c,l1,l2); No message ; *
AREA4P2=Uf;僄儕傾4埵抲2(x,y,z,a,b,c,l1,l2); No message ; *
AREA4CS=Ul;僄儕傾4嵗昗宯(儚乕儖僪嵗昗/儀乕僗嵗昗=0/1); No message ; *
AREA5ME=Ul;僄儕傾5僠僃僢僋儊僇斣崋; No message ; *
AREA5AT=Ul;僄儕傾5僠僃僢僋庬椶(NO/ZONE/姳徛=0/1/2); No message ; *
AREA5P1=Uf;僄儕傾5埵抲1(x,y,z,a,b,c,l1,l2); No message ; *
AREA5P2=Uf;僄儕傾5埵抲2(x,y,z,a,b,c,l1,l2); No message ; *
AREA5CS=Ul;僄儕傾5嵗昗宯(儚乕儖僪嵗昗/儀乕僗嵗昗=0/1); No message ; *
AREA6ME=Ul;僄儕傾6僠僃僢僋儊僇斣崋; No message ; *
AREA6AT=Ul;僄儕傾6僠僃僢僋庬椶(NO/ZONE/姳徛=0/1/2); No message ; *
AREA6P1=Uf;僄儕傾6埵抲1(x,y,z,a,b,c,l1,l2); No message ; *
AREA6P2=Uf;僄儕傾6埵抲2(x,y,z,a,b,c,l1,l2); No message ; *
AREA6CS=Ul;僄儕傾6嵗昗宯(儚乕儖僪嵗昗/儀乕僗嵗昗=0/1); No message ; *
AREA7ME=Ul;僄儕傾7僠僃僢僋儊僇斣崋; No message ; *
AREA7AT=Ul;僄儕傾7僠僃僢僋庬椶(NO/ZONE/姳徛=0/1/2); No message ; *
AREA7P1=Uf;僄儕傾7埵抲1(x,y,z,a,b,c,l1,l2); No message ; *
AREA7P2=Uf;僄儕傾7埵抲2(x,y,z,a,b,c,l1,l2); No message ; *
AREA7CS=Ul;僄儕傾7嵗昗宯(儚乕儖僪嵗昗/儀乕僗嵗昗=0/1); No message ; *
AREA8ME=Ul;僄儕傾8僠僃僢僋儊僇斣崋; No message ; *
AREA8AT=Ul;僄儕傾8僠僃僢僋庬椶(NO/ZONE/姳徛=0/1/2); No message ; *
AREA8P1=Uf;僄儕傾8埵抲1(x,y,z,a,b,c,l1,l2); No message ; *
AREA8P2=Uf;僄儕傾8埵抲2(x,y,z,a,b,c,l1,l2); No message ; *
AREA8CS=Ul;僄儕傾8嵗昗宯(儚乕儖僪嵗昗/儀乕僗嵗昗=0/1); No message ; *
AREA9ME=Ul;僄儕傾9僠僃僢僋儊僇斣崋; No message ; *
AREA9AT=Ul;僄儕傾9僠僃僢僋庬椶(NO/ZONE/姳徛=0/1/2); No message ; *
AREA9P1=Uf;僄儕傾9埵抲1(x,y,z,a,b,c,l1,l2); No message ; *
AREA9P2=Uf;僄儕傾9埵抲2(x,y,z,a,b,c,l1,l2); No message ; *
AREA9CS=Ul;僄儕傾9嵗昗宯(儚乕儖僪嵗昗/儀乕僗嵗昗=0/1); No message ; *
AREA10ME=Ul;僄儕傾10僠僃僢僋儊僇斣崋; No message ; *
AREA10AT=Ul;僄儕傾10僠僃僢僋庬椶(NO/ZONE/姳徛=0/1/2); No message ; *
AREA10P1=Uf;僄儕傾10埵抲1(x,y,z,a,b,c,l1,l2); No message ; *
AREA10P2=Uf;僄儕傾10埵抲2(x,y,z,a,b,c,l1,l2); No message ; *
AREA10CS=Ul;僄儕傾10嵗昗宯(儚乕儖僪嵗昗/儀乕僗嵗昗=0/1); No message ; *
AREA11ME=Ul;僄儕傾11僠僃僢僋儊僇斣崋; No message ; *
AREA11AT=Ul;僄儕傾11僠僃僢僋庬椶(NO/ZONE/姳徛=0/1/2); No message ; *
AREA11P1=Uf;僄儕傾11埵抲1(x,y,z,a,b,c,l1,l2); No message ; *
AREA11P2=Uf;僄儕傾11埵抲2(x,y,z,a,b,c,l1,l2); No message ; *
AREA11CS=Ul;僄儕傾11嵗昗宯(儚乕儖僪嵗昗/儀乕僗嵗昗=0/1); No message ; *
AREA12ME=Ul;僄儕傾12僠僃僢僋儊僇斣崋; No message ; *
AREA12AT=Ul;僄儕傾12僠僃僢僋庬椶(NO/ZONE/姳徛=0/1/2); No message ; *
AREA12P1=Uf;僄儕傾12埵抲1(x,y,z,a,b,c,l1,l2); No message ; *
AREA12P2=Uf;僄儕傾12埵抲2(x,y,z,a,b,c,l1,l2); No message ; *
AREA12CS=Ul;僄儕傾12嵗昗宯(儚乕儖僪嵗昗/儀乕僗嵗昗=0/1); No message ; *
AREA13ME=Ul;僄儕傾13僠僃僢僋儊僇斣崋; No message ; *
AREA13AT=Ul;僄儕傾13僠僃僢僋庬椶(NO/ZONE/姳徛=0/1/2); No message ; *
AREA13P1=Uf;僄儕傾13埵抲1(x,y,z,a,b,c,l1,l2); No message ; *
AREA13P2=Uf;僄儕傾13埵抲2(x,y,z,a,b,c,l1,l2); No message ; *
AREA13CS=Ul;僄儕傾13嵗昗宯(儚乕儖僪嵗昗/儀乕僗嵗昗=0/1); No message ; *
AREA14ME=Ul;僄儕傾14僠僃僢僋儊僇斣崋; No message ; *
AREA14AT=Ul;僄儕傾14僠僃僢僋庬椶(NO/ZONE/姳徛=0/1/2); No message ; *
AREA14P1=Uf;僄儕傾14埵抲1(x,y,z,a,b,c,l1,l2); No message ; *
AREA14P2=Uf;僄儕傾14埵抲2(x,y,z,a,b,c,l1,l2); No message ; *
AREA14CS=Ul;僄儕傾14嵗昗宯(儚乕儖僪嵗昗/儀乕僗嵗昗=0/1); No message ; *
AREA15ME=Ul;僄儕傾15僠僃僢僋儊僇斣崋; No message ; *
AREA15AT=Ul;僄儕傾15僠僃僢僋庬椶(NO/ZONE/姳徛=0/1/2); No message ; *
AREA15P1=Uf;僄儕傾15埵抲1(x,y,z,a,b,c,l1,l2); No message ; *
AREA15P2=Uf;僄儕傾15埵抲2(x,y,z,a,b,c,l1,l2); No message ; *
AREA15CS=Ul;僄儕傾15嵗昗宯(儚乕儖僪嵗昗/儀乕僗嵗昗=0/1); No message ; *
AREA16ME=Ul;僄儕傾16僠僃僢僋儊僇斣崋; No message ; *
AREA16AT=Ul;僄儕傾16僠僃僢僋庬椶(NO/ZONE/姳徛=0/1/2); No message ; *
AREA16P1=Uf;僄儕傾16埵抲1(x,y,z,a,b,c,l1,l2); No message ; *
AREA16P2=Uf;僄儕傾16埵抲2(x,y,z,a,b,c,l1,l2); No message ; *
AREA16CS=Ul;僄儕傾16嵗昗宯(儚乕儖僪嵗昗/儀乕僗嵗昗=0/1); No message ; *
AREA17ME=Ul;僄儕傾17僠僃僢僋儊僇斣崋; No message ; *
AREA17AT=Ul;僄儕傾17僠僃僢僋庬椶(NO/ZONE/姳徛=0/1/2); No message ; *
AREA17P1=Uf;僄儕傾17埵抲1(x,y,z,a,b,c,l1,l2); No message ; *
AREA17P2=Uf;僄儕傾17埵抲2(x,y,z,a,b,c,l1,l2); No message ; *
AREA17CS=Ul;僄儕傾17嵗昗宯(儚乕儖僪嵗昗/儀乕僗嵗昗=0/1); No message ; *
AREA18ME=Ul;僄儕傾18僠僃僢僋儊僇斣崋; No message ; *
AREA18AT=Ul;僄儕傾18僠僃僢僋庬椶(NO/ZONE/姳徛=0/1/2); No message ; *
AREA18P1=Uf;僄儕傾18埵抲1(x,y,z,a,b,c,l1,l2); No message ; *
AREA18P2=Uf;僄儕傾18埵抲2(x,y,z,a,b,c,l1,l2); No message ; *
AREA18CS=Ul;僄儕傾18嵗昗宯(儚乕儖僪嵗昗/儀乕僗嵗昗=0/1); No message ; *
AREA19ME=Ul;僄儕傾19僠僃僢僋儊僇斣崋; No message ; *
AREA19AT=Ul;僄儕傾19僠僃僢僋庬椶(NO/ZONE/姳徛=0/1/2); No message ; *
AREA19P1=Uf;僄儕傾19埵抲1(x,y,z,a,b,c,l1,l2); No message ; *
AREA19P2=Uf;僄儕傾19埵抲2(x,y,z,a,b,c,l1,l2); No message ; *
AREA19CS=Ul;僄儕傾19嵗昗宯(儚乕儖僪嵗昗/儀乕僗嵗昗=0/1); No message ; *
AREA20ME=Ul;僄儕傾20僠僃僢僋儊僇斣崋; No message ; *
AREA20AT=Ul;僄儕傾20僠僃僢僋庬椶(NO/ZONE/姳徛=0/1/2); No message ; *
AREA20P1=Uf;僄儕傾20埵抲1(x,y,z,a,b,c,l1,l2); No message ; *
AREA20P2=Uf;僄儕傾20埵抲2(x,y,z,a,b,c,l1,l2); No message ; *
AREA20CS=Ul;僄儕傾20嵗昗宯(儚乕儖僪嵗昗/儀乕僗嵗昗=0/1); No message ; *
AREA21ME=Ul;僄儕傾21僠僃僢僋儊僇斣崋; No message ; *
AREA21AT=Ul;僄儕傾21僠僃僢僋庬椶(NO/ZONE/姳徛=0/1/2); No message ; *
AREA21P1=Uf;僄儕傾21埵抲1(x,y,z,a,b,c,l1,l2); No message ; *
AREA21P2=Uf;僄儕傾21埵抲2(x,y,z,a,b,c,l1,l2); No message ; *
AREA21CS=Ul;僄儕傾21嵗昗宯(儚乕儖僪嵗昗/儀乕僗嵗昗=0/1); No message ; *
AREA22ME=Ul;僄儕傾22僠僃僢僋儊僇斣崋; No message ; *
AREA22AT=Ul;僄儕傾22僠僃僢僋庬椶(NO/ZONE/姳徛=0/1/2); No message ; *
AREA22P1=Uf;僄儕傾22埵抲1(x,y,z,a,b,c,l1,l2); No message ; *
AREA22P2=Uf;僄儕傾22埵抲2(x,y,z,a,b,c,l1,l2); No message ; *
AREA22CS=Ul;僄儕傾22嵗昗宯(儚乕儖僪嵗昗/儀乕僗嵗昗=0/1); No message ; *
AREA23ME=Ul;僄儕傾23僠僃僢僋儊僇斣崋; No message ; *
AREA23AT=Ul;僄儕傾23僠僃僢僋庬椶(NO/ZONE/姳徛=0/1/2); No message ; *
AREA23P1=Uf;僄儕傾23埵抲1(x,y,z,a,b,c,l1,l2); No message ; *
AREA23P2=Uf;僄儕傾23埵抲2(x,y,z,a,b,c,l1,l2); No message ; *
AREA23CS=Ul;僄儕傾23嵗昗宯(儚乕儖僪嵗昗/儀乕僗嵗昗=0/1); No message ; *
AREA24ME=Ul;僄儕傾24僠僃僢僋儊僇斣崋; No message ; *
AREA24AT=Ul;僄儕傾24僠僃僢僋庬椶(NO/ZONE/姳徛=0/1/2); No message ; *
AREA24P1=Uf;僄儕傾24埵抲1(x,y,z,a,b,c,l1,l2); No message ; *
AREA24P2=Uf;僄儕傾24埵抲2(x,y,z,a,b,c,l1,l2); No message ; *
AREA24CS=Ul;僄儕傾24嵗昗宯(儚乕儖僪嵗昗/儀乕僗嵗昗=0/1); No message ; *
AREA25ME=Ul;僄儕傾25僠僃僢僋儊僇斣崋; No message ; *
AREA25AT=Ul;僄儕傾25僠僃僢僋庬椶(NO/ZONE/姳徛=0/1/2); No message ; *
AREA25P1=Uf;僄儕傾25埵抲1(x,y,z,a,b,c,l1,l2); No message ; *
AREA25P2=Uf;僄儕傾25埵抲2(x,y,z,a,b,c,l1,l2); No message ; *
AREA25CS=Ul;僄儕傾25嵗昗宯(儚乕儖僪嵗昗/儀乕僗嵗昗=0/1); No message ; *
AREA26ME=Ul;僄儕傾26僠僃僢僋儊僇斣崋; No message ; *
AREA26AT=Ul;僄儕傾26僠僃僢僋庬椶(NO/ZONE/姳徛=0/1/2); No message ; *
AREA26P1=Uf;僄儕傾26埵抲1(x,y,z,a,b,c,l1,l2); No message ; *
AREA26P2=Uf;僄儕傾26埵抲2(x,y,z,a,b,c,l1,l2); No message ; *
AREA26CS=Ul;僄儕傾26嵗昗宯(儚乕儖僪嵗昗/儀乕僗嵗昗=0/1); No message ; *
AREA27ME=Ul;僄儕傾27僠僃僢僋儊僇斣崋; No message ; *
AREA27AT=Ul;僄儕傾27僠僃僢僋庬椶(NO/ZONE/姳徛=0/1/2); No message ; *
AREA27P1=Uf;僄儕傾27埵抲1(x,y,z,a,b,c,l1,l2); No message ; *
AREA27P2=Uf;僄儕傾27埵抲2(x,y,z,a,b,c,l1,l2); No message ; *
AREA27CS=Ul;僄儕傾27嵗昗宯(儚乕儖僪嵗昗/儀乕僗嵗昗=0/1); No message ; *
AREA28ME=Ul;僄儕傾28僠僃僢僋儊僇斣崋; No message ; *
AREA28AT=Ul;僄儕傾28僠僃僢僋庬椶(NO/ZONE/姳徛=0/1/2); No message ; *
AREA28P1=Uf;僄儕傾28埵抲1(x,y,z,a,b,c,l1,l2); No message ; *
AREA28P2=Uf;僄儕傾28埵抲2(x,y,z,a,b,c,l1,l2); No message ; *
AREA28CS=Ul;僄儕傾28嵗昗宯(儚乕儖僪嵗昗/儀乕僗嵗昗=0/1); No message ; *
AREA29ME=Ul;僄儕傾29僠僃僢僋儊僇斣崋; No message ; *
AREA29AT=Ul;僄儕傾29僠僃僢僋庬椶(NO/ZONE/姳徛=0/1/2); No message ; *
AREA29P1=Uf;僄儕傾29埵抲1(x,y,z,a,b,c,l1,l2); No message ; *
AREA29P2=Uf;僄儕傾29埵抲2(x,y,z,a,b,c,l1,l2); No message ; *
AREA29CS=Ul;僄儕傾29嵗昗宯(儚乕儖僪嵗昗/儀乕僗嵗昗=0/1); No message ; *
AREA30ME=Ul;僄儕傾30僠僃僢僋儊僇斣崋; No message ; *
AREA30AT=Ul;僄儕傾30僠僃僢僋庬椶(NO/ZONE/姳徛=0/1/2); No message ; *
AREA30P1=Uf;僄儕傾30埵抲1(x,y,z,a,b,c,l1,l2); No message ; *
AREA30P2=Uf;僄儕傾30埵抲2(x,y,z,a,b,c,l1,l2); No message ; *
AREA30CS=Ul;僄儕傾30嵗昗宯(儚乕儖僪嵗昗/儀乕僗嵗昗=0/1); No message ; *
AREA31ME=Ul;僄儕傾31僠僃僢僋儊僇斣崋; No message ; *
AREA31AT=Ul;僄儕傾31僠僃僢僋庬椶(NO/ZONE/姳徛=0/1/2); No message ; *
AREA31P1=Uf;僄儕傾31埵抲1(x,y,z,a,b,c,l1,l2); No message ; *
AREA31P2=Uf;僄儕傾31埵抲2(x,y,z,a,b,c,l1,l2); No message ; *
AREA31CS=Ul;僄儕傾31嵗昗宯(儚乕儖僪嵗昗/儀乕僗嵗昗=0/1); No message ; *
AREA32ME=Ul;僄儕傾32僠僃僢僋儊僇斣崋; No message ; *
AREA32AT=Ul;僄儕傾32僠僃僢僋庬椶(NO/ZONE/姳徛=0/1/2); No message ; *
AREA32P1=Uf;僄儕傾32埵抲1(x,y,z,a,b,c,l1,l2); No message ; *
AREA32P2=Uf;僄儕傾32埵抲2(x,y,z,a,b,c,l1,l2); No message ; *
AREA32CS=Ul;僄儕傾32嵗昗宯(儚乕儖僪嵗昗/儀乕僗嵗昗=0/1); No message ; *
SFCNUM=Ml;帺桼暯柺儕儈僢僩屄悢; No message ; *
SFC1ME=Ul;帺桼暯柺儕儈僢僩1儊僇斣崋; No message ; *
SFC1AT=Ul;帺桼暯柺儕儈僢僩1懏惈(0:柍岠,1:桳岠[撪懁],-1:桳岠[奜懁]); No message ; *
SFC1P=Uf;帺桼暯柺儕儈僢僩1埵抲(x,y,z,x,y,z,x,y,z); No message ; *
SFC1CS=Ul;帺桼暯柺儕儈僢僩1嵗昗宯(儚乕儖僪嵗昗/儀乕僗嵗昗=0/1); No message ; *
SFC2ME=Ul;帺桼暯柺儕儈僢僩2儊僇斣崋; No message ; *
SFC2AT=Ul;帺桼暯柺儕儈僢僩2懏惈(0:柍岠,1:桳岠[撪懁],-1:桳岠[奜懁]); No message ; *
SFC2P=Uf;帺桼暯柺儕儈僢僩2埵抲(x,y,z,x,y,z,x,y,z); No message ; *
SFC2CS=Ul;帺桼暯柺儕儈僢僩2嵗昗宯(儚乕儖僪嵗昗/儀乕僗嵗昗=0/1); No message ; *
SFC3ME=Ul;帺桼暯柺儕儈僢僩3儊僇斣崋; No message ; *
SFC3AT=Ul;帺桼暯柺儕儈僢僩3懏惈(0:柍岠,1:桳岠[撪懁],-1:桳岠[奜懁]); No message ; *
SFC3P=Uf;帺桼暯柺儕儈僢僩3埵抲(x,y,z,x,y,z,x,y,z); No message ; *
SFC3CS=Ul;帺桼暯柺儕儈僢僩3嵗昗宯(儚乕儖僪嵗昗/儀乕僗嵗昗=0/1); No message ; *
SFC4ME=Ul;帺桼暯柺儕儈僢僩4儊僇斣崋; No message ; *
SFC4AT=Ul;帺桼暯柺儕儈僢僩4懏惈(0:柍岠,1:桳岠[撪懁],-1:桳岠[奜懁]); No message ; *
SFC4P=Uf;帺桼暯柺儕儈僢僩4埵抲(x,y,z,x,y,z,x,y,z); No message ; *
SFC4CS=Ul;帺桼暯柺儕儈僢僩4嵗昗宯(儚乕儖僪嵗昗/儀乕僗嵗昗=0/1); No message ; *
SFC5ME=Ul;帺桼暯柺儕儈僢僩5儊僇斣崋; No message ; *
SFC5AT=Ul;帺桼暯柺儕儈僢僩5懏惈(0:柍岠,1:桳岠[撪懁],-1:桳岠[奜懁]); No message ; *
SFC5P=Uf;帺桼暯柺儕儈僢僩5埵抲(x,y,z,x,y,z,x,y,z); No message ; *
SFC5CS=Ul;帺桼暯柺儕儈僢僩5嵗昗宯(儚乕儖僪嵗昗/儀乕僗嵗昗=0/1); No message ; *
SFC6ME=Ul;帺桼暯柺儕儈僢僩6儊僇斣崋; No message ; *
SFC6AT=Ul;帺桼暯柺儕儈僢僩6懏惈(0:柍岠,1:桳岠[撪懁],-1:桳岠[奜懁]); No message ; *
SFC6P=Uf;帺桼暯柺儕儈僢僩6埵抲(x,y,z,x,y,z,x,y,z); No message ; *
SFC6CS=Ul;帺桼暯柺儕儈僢僩6嵗昗宯(儚乕儖僪嵗昗/儀乕僗嵗昗=0/1); No message ; *
SFC7ME=Ul;帺桼暯柺儕儈僢僩7儊僇斣崋; No message ; *
SFC7AT=Ul;帺桼暯柺儕儈僢僩7懏惈(0:柍岠,1:桳岠[撪懁],-1:桳岠[奜懁]); No message ; *
SFC7P=Uf;帺桼暯柺儕儈僢僩7埵抲(x,y,z,x,y,z,x,y,z); No message ; *
SFC7CS=Ul;帺桼暯柺儕儈僢僩7嵗昗宯(儚乕儖僪嵗昗/儀乕僗嵗昗=0/1); No message ; *
SFC8ME=Ul;帺桼暯柺儕儈僢僩8儊僇斣崋; No message ; *
SFC8AT=Ul;帺桼暯柺儕儈僢僩8懏惈(0:柍岠,1:桳岠[撪懁],-1:桳岠[奜懁]); No message ; *
SFC8P=Uf;帺桼暯柺儕儈僢僩8埵抲(x,y,z,x,y,z,x,y,z); No message ; *
SFC8CS=Ul;帺桼暯柺儕儈僢僩8嵗昗宯(儚乕儖僪嵗昗/儀乕僗嵗昗=0/1); No message ; *
SFC9ME=Ml;帺桼暯柺儕儈僢僩9儊僇斣崋; No message ; *
SFC9AT=Ml;帺桼暯柺儕儈僢僩9懏惈(0:柍岠,1:桳岠[撪懁],-1:桳岠[奜懁]); No message ; *
SFC9P=Mf;帺桼暯柺儕儈僢僩9埵抲(x,y,z,x,y,z,x,y,z); No message ; *
SFC9CS=Ml;帺桼暯柺儕儈僢僩9嵗昗宯(儚乕儖僪嵗昗/儀乕僗嵗昗=0/1); No message ; *
SFC10ME=Ml;帺桼暯柺儕儈僢僩10儊僇斣崋; No message ; *
SFC10AT=Ml;帺桼暯柺儕儈僢僩10懏惈(0:柍岠,1:桳岠[撪懁],-1:桳岠[奜懁]); No message ; *
SFC10P=Mf;帺桼暯柺儕儈僢僩10埵抲(x,y,z,x,y,z,x,y,z); No message ; *
SFC10CS=Ml;帺桼暯柺儕儈僢僩10嵗昗宯(儚乕儖僪嵗昗/儀乕僗嵗昗=0/1); No message ; *
SFC11ME=Ml;帺桼暯柺儕儈僢僩11儊僇斣崋; No message ; *
SFC11AT=Ml;帺桼暯柺儕儈僢僩11懏惈(0:柍岠,1:桳岠[撪懁],-1:桳岠[奜懁]); No message ; *
SFC11P=Mf;帺桼暯柺儕儈僢僩11埵抲(x,y,z,x,y,z,x,y,z); No message ; *
SFC11CS=Ml;帺桼暯柺儕儈僢僩11嵗昗宯(儚乕儖僪嵗昗/儀乕僗嵗昗=0/1); No message ; *
SFC12ME=Ml;帺桼暯柺儕儈僢僩12儊僇斣崋; No message ; *
SFC12AT=Ml;帺桼暯柺儕儈僢僩12懏惈(0:柍岠,1:桳岠[撪懁],-1:桳岠[奜懁]); No message ; *
SFC12P=Mf;帺桼暯柺儕儈僢僩12埵抲(x,y,z,x,y,z,x,y,z); No message ; *
SFC12CS=Ml;帺桼暯柺儕儈僢僩12嵗昗宯(儚乕儖僪嵗昗/儀乕僗嵗昗=0/1); No message ; *
SFC13ME=Ml;帺桼暯柺儕儈僢僩13儊僇斣崋; No message ; *
SFC13AT=Ml;帺桼暯柺儕儈僢僩13懏惈(0:柍岠,1:桳岠[撪懁],-1:桳岠[奜懁]); No message ; *
SFC13P=Mf;帺桼暯柺儕儈僢僩13埵抲(x,y,z,x,y,z,x,y,z); No message ; *
SFC13CS=Ml;帺桼暯柺儕儈僢僩13嵗昗宯(儚乕儖僪嵗昗/儀乕僗嵗昗=0/1); No message ; *
SFC14ME=Ml;帺桼暯柺儕儈僢僩14儊僇斣崋; No message ; *
SFC14AT=Ml;帺桼暯柺儕儈僢僩14懏惈(0:柍岠,1:桳岠[撪懁],-1:桳岠[奜懁]); No message ; *
SFC14P=Mf;帺桼暯柺儕儈僢僩14埵抲(x,y,z,x,y,z,x,y,z); No message ; *
SFC14CS=Ml;帺桼暯柺儕儈僢僩14嵗昗宯(儚乕儖僪嵗昗/儀乕僗嵗昗=0/1); No message ; *
SFC15ME=Ml;帺桼暯柺儕儈僢僩15儊僇斣崋; No message ; *
SFC15AT=Ml;帺桼暯柺儕儈僢僩15懏惈(0:柍岠,1:桳岠[撪懁],-1:桳岠[奜懁]); No message ; *
SFC15P=Mf;帺桼暯柺儕儈僢僩15埵抲(x,y,z,x,y,z,x,y,z); No message ; *
SFC15CS=Ml;帺桼暯柺儕儈僢僩15嵗昗宯(儚乕儖僪嵗昗/儀乕僗嵗昗=0/1); No message ; *
SFC16ME=Ml;帺桼暯柺儕儈僢僩16儊僇斣崋; No message ; *
SFC16AT=Ml;帺桼暯柺儕儈僢僩16懏惈(0:柍岠,1:桳岠[撪懁],-1:桳岠[奜懁]); No message ; *
SFC16P=Mf;帺桼暯柺儕儈僢僩16埵抲(x,y,z,x,y,z,x,y,z); No message ; *
SFC16CS=Ml;帺桼暯柺儕儈僢僩16嵗昗宯(儚乕儖僪嵗昗/儀乕僗嵗昗=0/1); No message ; *
EH1PCM1=Us;揹摦僴儞僪1 億僀儞僩僐儊儞僩1; No message ; *
EH1PCM2=Us;揹摦僴儞僪1 億僀儞僩僐儊儞僩2; No message ; *
EH1PCM3=Us;揹摦僴儞僪1 億僀儞僩僐儊儞僩3; No message ; *
EH1PCM4=Us;揹摦僴儞僪1 億僀儞僩僐儊儞僩4; No message ; *
EH1PCM5=Us;揹摦僴儞僪1 億僀儞僩僐儊儞僩5; No message ; *
EH1PCM6=Us;揹摦僴儞僪1 億僀儞僩僐儊儞僩6; No message ; *
EH1PCM7=Us;揹摦僴儞僪1 億僀儞僩僐儊儞僩7; No message ; *
EH1PCM8=Us;揹摦僴儞僪1 億僀儞僩僐儊儞僩8; No message ; *
EH1PCM9=Us;揹摦僴儞僪1 億僀儞僩僐儊儞僩9; No message ; *
EH1PCM10=Us;揹摦僴儞僪1 億僀儞僩僐儊儞僩10; No message ; *
EH1PCM11=Us;揹摦僴儞僪1 億僀儞僩僐儊儞僩11; No message ; *
EH1PCM12=Us;揹摦僴儞僪1 億僀儞僩僐儊儞僩12; No message ; *
EH1PCM13=Us;揹摦僴儞僪1 億僀儞僩僐儊儞僩13; No message ; *
EH1PCM14=Us;揹摦僴儞僪1 億僀儞僩僐儊儞僩14; No message ; *
EH1PCM15=Us;揹摦僴儞僪1 億僀儞僩僐儊儞僩15; No message ; *
EH1PCM16=Us;揹摦僴儞僪1 億僀儞僩僐儊儞僩16; No message ; *
EH1PCM17=Us;揹摦僴儞僪1 億僀儞僩僐儊儞僩17; No message ; *
EH1PCM18=Us;揹摦僴儞僪1 億僀儞僩僐儊儞僩18; No message ; *
EH1PCM19=Us;揹摦僴儞僪1 億僀儞僩僐儊儞僩19; No message ; *
EH1PCM20=Us;揹摦僴儞僪1 億僀儞僩僐儊儞僩20; No message ; *
EH1PCM21=Us;揹摦僴儞僪1 億僀儞僩僐儊儞僩21; No message ; *
EH1PCM22=Us;揹摦僴儞僪1 億僀儞僩僐儊儞僩22; No message ; *
EH1PCM23=Us;揹摦僴儞僪1 億僀儞僩僐儊儞僩23; No message ; *
EH1PCM24=Us;揹摦僴儞僪1 億僀儞僩僐儊儞僩24; No message ; *
EH1PCM25=Us;揹摦僴儞僪1 億僀儞僩僐儊儞僩25; No message ; *
EH1PCM26=Us;揹摦僴儞僪1 億僀儞僩僐儊儞僩26; No message ; *
EH1PCM27=Us;揹摦僴儞僪1 億僀儞僩僐儊儞僩27; No message ; *
EH1PCM28=Us;揹摦僴儞僪1 億僀儞僩僐儊儞僩28; No message ; *
EH1PCM29=Us;揹摦僴儞僪1 億僀儞僩僐儊儞僩29; No message ; *
EH1PCM30=Us;揹摦僴儞僪1 億僀儞僩僐儊儞僩30; No message ; *
EH1PCM31=Us;揹摦僴儞僪1 億僀儞僩僐儊儞僩31; No message ; *
EH1PCM32=Us;揹摦僴儞僪1 億僀儞僩僐儊儞僩32; No message ; *
EH2PCM1=Us;揹摦僴儞僪2 億僀儞僩僐儊儞僩1; No message ; *
EH2PCM2=Us;揹摦僴儞僪2 億僀儞僩僐儊儞僩2; No message ; *
EH2PCM3=Us;揹摦僴儞僪2 億僀儞僩僐儊儞僩3; No message ; *
EH2PCM4=Us;揹摦僴儞僪2 億僀儞僩僐儊儞僩4; No message ; *
EH2PCM5=Us;揹摦僴儞僪2 億僀儞僩僐儊儞僩5; No message ; *
EH2PCM6=Us;揹摦僴儞僪2 億僀儞僩僐儊儞僩6; No message ; *
EH2PCM7=Us;揹摦僴儞僪2 億僀儞僩僐儊儞僩7; No message ; *
EH2PCM8=Us;揹摦僴儞僪2 億僀儞僩僐儊儞僩8; No message ; *
EH2PCM9=Us;揹摦僴儞僪2 億僀儞僩僐儊儞僩9; No message ; *
EH2PCM10=Us;揹摦僴儞僪2 億僀儞僩僐儊儞僩10; No message ; *
EH2PCM11=Us;揹摦僴儞僪2 億僀儞僩僐儊儞僩11; No message ; *
EH2PCM12=Us;揹摦僴儞僪2 億僀儞僩僐儊儞僩12; No message ; *
EH2PCM13=Us;揹摦僴儞僪2 億僀儞僩僐儊儞僩13; No message ; *
EH2PCM14=Us;揹摦僴儞僪2 億僀儞僩僐儊儞僩14; No message ; *
EH2PCM15=Us;揹摦僴儞僪2 億僀儞僩僐儊儞僩15; No message ; *
EH2PCM16=Us;揹摦僴儞僪2 億僀儞僩僐儊儞僩16; No message ; *
EH2PCM17=Us;揹摦僴儞僪2 億僀儞僩僐儊儞僩17; No message ; *
EH2PCM18=Us;揹摦僴儞僪2 億僀儞僩僐儊儞僩18; No message ; *
EH2PCM19=Us;揹摦僴儞僪2 億僀儞僩僐儊儞僩19; No message ; *
EH2PCM20=Us;揹摦僴儞僪2 億僀儞僩僐儊儞僩20; No message ; *
EH2PCM21=Us;揹摦僴儞僪2 億僀儞僩僐儊儞僩21; No message ; *
EH2PCM22=Us;揹摦僴儞僪2 億僀儞僩僐儊儞僩22; No message ; *
EH2PCM23=Us;揹摦僴儞僪2 億僀儞僩僐儊儞僩23; No message ; *
EH2PCM24=Us;揹摦僴儞僪2 億僀儞僩僐儊儞僩24; No message ; *
EH2PCM25=Us;揹摦僴儞僪2 億僀儞僩僐儊儞僩25; No message ; *
EH2PCM26=Us;揹摦僴儞僪2 億僀儞僩僐儊儞僩26; No message ; *
EH2PCM27=Us;揹摦僴儞僪2 億僀儞僩僐儊儞僩27; No message ; *
EH2PCM28=Us;揹摦僴儞僪2 億僀儞僩僐儊儞僩28; No message ; *
EH2PCM29=Us;揹摦僴儞僪2 億僀儞僩僐儊儞僩29; No message ; *
EH2PCM30=Us;揹摦僴儞僪2 億僀儞僩僐儊儞僩30; No message ; *
EH2PCM31=Us;揹摦僴儞僪2 億僀儞僩僐儊儞僩31; No message ; *
EH2PCM32=Us;揹摦僴儞僪2 億僀儞僩僐儊儞僩32; No message ; *
EH3PCM1=Us;揹摦僴儞僪3 億僀儞僩僐儊儞僩1; No message ; *
EH3PCM2=Us;揹摦僴儞僪3 億僀儞僩僐儊儞僩2; No message ; *
EH3PCM3=Us;揹摦僴儞僪3 億僀儞僩僐儊儞僩3; No message ; *
EH3PCM4=Us;揹摦僴儞僪3 億僀儞僩僐儊儞僩4; No message ; *
EH3PCM5=Us;揹摦僴儞僪3 億僀儞僩僐儊儞僩5; No message ; *
EH3PCM6=Us;揹摦僴儞僪3 億僀儞僩僐儊儞僩6; No message ; *
EH3PCM7=Us;揹摦僴儞僪3 億僀儞僩僐儊儞僩7; No message ; *
EH3PCM8=Us;揹摦僴儞僪3 億僀儞僩僐儊儞僩8; No message ; *
EH3PCM9=Us;揹摦僴儞僪3 億僀儞僩僐儊儞僩9; No message ; *
EH3PCM10=Us;揹摦僴儞僪3 億僀儞僩僐儊儞僩10; No message ; *
EH3PCM11=Us;揹摦僴儞僪3 億僀儞僩僐儊儞僩11; No message ; *
EH3PCM12=Us;揹摦僴儞僪3 億僀儞僩僐儊儞僩12; No message ; *
EH3PCM13=Us;揹摦僴儞僪3 億僀儞僩僐儊儞僩13; No message ; *
EH3PCM14=Us;揹摦僴儞僪3 億僀儞僩僐儊儞僩14; No message ; *
EH3PCM15=Us;揹摦僴儞僪3 億僀儞僩僐儊儞僩15; No message ; *
EH3PCM16=Us;揹摦僴儞僪3 億僀儞僩僐儊儞僩16; No message ; *
EH3PCM17=Us;揹摦僴儞僪3 億僀儞僩僐儊儞僩17; No message ; *
EH3PCM18=Us;揹摦僴儞僪3 億僀儞僩僐儊儞僩18; No message ; *
EH3PCM19=Us;揹摦僴儞僪3 億僀儞僩僐儊儞僩19; No message ; *
EH3PCM20=Us;揹摦僴儞僪3 億僀儞僩僐儊儞僩20; No message ; *
EH3PCM21=Us;揹摦僴儞僪3 億僀儞僩僐儊儞僩21; No message ; *
EH3PCM22=Us;揹摦僴儞僪3 億僀儞僩僐儊儞僩22; No message ; *
EH3PCM23=Us;揹摦僴儞僪3 億僀儞僩僐儊儞僩23; No message ; *
EH3PCM24=Us;揹摦僴儞僪3 億僀儞僩僐儊儞僩24; No message ; *
EH3PCM25=Us;揹摦僴儞僪3 億僀儞僩僐儊儞僩25; No message ; *
EH3PCM26=Us;揹摦僴儞僪3 億僀儞僩僐儊儞僩26; No message ; *
EH3PCM27=Us;揹摦僴儞僪3 億僀儞僩僐儊儞僩27; No message ; *
EH3PCM28=Us;揹摦僴儞僪3 億僀儞僩僐儊儞僩28; No message ; *
EH3PCM29=Us;揹摦僴儞僪3 億僀儞僩僐儊儞僩29; No message ; *
EH3PCM30=Us;揹摦僴儞僪3 億僀儞僩僐儊儞僩30; No message ; *
EH3PCM31=Us;揹摦僴儞僪3 億僀儞僩僐儊儞僩31; No message ; *
EH3PCM32=Us;揹摦僴儞僪3 億僀儞僩僐儊儞僩32; No message ; *
EH1TCM1=Us;揹摦僴儞僪1 僥乕僽儖僐儊儞僩1; No message ; *
EH1TCM2=Us;揹摦僴儞僪1 僥乕僽儖僐儊儞僩2; No message ; *
EH1TCM3=Us;揹摦僴儞僪1 僥乕僽儖僐儊儞僩3; No message ; *
EH1TCM4=Us;揹摦僴儞僪1 僥乕僽儖僐儊儞僩4; No message ; *
EH1TCM5=Us;揹摦僴儞僪1 僥乕僽儖僐儊儞僩5; No message ; *
EH1TCM6=Us;揹摦僴儞僪1 僥乕僽儖僐儊儞僩6; No message ; *
EH1TCM7=Us;揹摦僴儞僪1 僥乕僽儖僐儊儞僩7; No message ; *
EH1TCM8=Us;揹摦僴儞僪1 僥乕僽儖僐儊儞僩8; No message ; *
EH1TCM9=Us;揹摦僴儞僪1 僥乕僽儖僐儊儞僩9; No message ; *
EH1TCM10=Us;揹摦僴儞僪1 僥乕僽儖僐儊儞僩10; No message ; *
EH1TCM11=Us;揹摦僴儞僪1 僥乕僽儖僐儊儞僩11; No message ; *
EH1TCM12=Us;揹摦僴儞僪1 僥乕僽儖僐儊儞僩12; No message ; *
EH1TCM13=Us;揹摦僴儞僪1 僥乕僽儖僐儊儞僩13; No message ; *
EH1TCM14=Us;揹摦僴儞僪1 僥乕僽儖僐儊儞僩14; No message ; *
EH1TCM15=Us;揹摦僴儞僪1 僥乕僽儖僐儊儞僩15; No message ; *
EH1TCM16=Us;揹摦僴儞僪1 僥乕僽儖僐儊儞僩16; No message ; *
EH1TCM17=Us;揹摦僴儞僪1 僥乕僽儖僐儊儞僩17; No message ; *
EH1TCM18=Us;揹摦僴儞僪1 僥乕僽儖僐儊儞僩18; No message ; *
EH1TCM19=Us;揹摦僴儞僪1 僥乕僽儖僐儊儞僩19; No message ; *
EH1TCM20=Us;揹摦僴儞僪1 僥乕僽儖僐儊儞僩20; No message ; *
EH1TCM21=Us;揹摦僴儞僪1 僥乕僽儖僐儊儞僩21; No message ; *
EH1TCM22=Us;揹摦僴儞僪1 僥乕僽儖僐儊儞僩22; No message ; *
EH1TCM23=Us;揹摦僴儞僪1 僥乕僽儖僐儊儞僩23; No message ; *
EH1TCM24=Us;揹摦僴儞僪1 僥乕僽儖僐儊儞僩24; No message ; *
EH1TCM25=Us;揹摦僴儞僪1 僥乕僽儖僐儊儞僩25; No message ; *
EH1TCM26=Us;揹摦僴儞僪1 僥乕僽儖僐儊儞僩26; No message ; *
EH1TCM27=Us;揹摦僴儞僪1 僥乕僽儖僐儊儞僩27; No message ; *
EH1TCM28=Us;揹摦僴儞僪1 僥乕僽儖僐儊儞僩28; No message ; *
EH1TCM29=Us;揹摦僴儞僪1 僥乕僽儖僐儊儞僩29; No message ; *
EH1TCM30=Us;揹摦僴儞僪1 僥乕僽儖僐儊儞僩30; No message ; *
EH1TCM31=Us;揹摦僴儞僪1 僥乕僽儖僐儊儞僩31; No message ; *
EH1TCM32=Us;揹摦僴儞僪1 僥乕僽儖僐儊儞僩32; No message ; *
EH2TCM1=Us;揹摦僴儞僪2 僥乕僽儖僐儊儞僩1; No message ; *
EH2TCM2=Us;揹摦僴儞僪2 僥乕僽儖僐儊儞僩2; No message ; *
EH2TCM3=Us;揹摦僴儞僪2 僥乕僽儖僐儊儞僩3; No message ; *
EH2TCM4=Us;揹摦僴儞僪2 僥乕僽儖僐儊儞僩4; No message ; *
EH2TCM5=Us;揹摦僴儞僪2 僥乕僽儖僐儊儞僩5; No message ; *
EH2TCM6=Us;揹摦僴儞僪2 僥乕僽儖僐儊儞僩6; No message ; *
EH2TCM7=Us;揹摦僴儞僪2 僥乕僽儖僐儊儞僩7; No message ; *
EH2TCM8=Us;揹摦僴儞僪2 僥乕僽儖僐儊儞僩8; No message ; *
EH2TCM9=Us;揹摦僴儞僪2 僥乕僽儖僐儊儞僩9; No message ; *
EH2TCM10=Us;揹摦僴儞僪2 僥乕僽儖僐儊儞僩10; No message ; *
EH2TCM11=Us;揹摦僴儞僪2 僥乕僽儖僐儊儞僩11; No message ; *
EH2TCM12=Us;揹摦僴儞僪2 僥乕僽儖僐儊儞僩12; No message ; *
EH2TCM13=Us;揹摦僴儞僪2 僥乕僽儖僐儊儞僩13; No message ; *
EH2TCM14=Us;揹摦僴儞僪2 僥乕僽儖僐儊儞僩14; No message ; *
EH2TCM15=Us;揹摦僴儞僪2 僥乕僽儖僐儊儞僩15; No message ; *
EH2TCM16=Us;揹摦僴儞僪2 僥乕僽儖僐儊儞僩16; No message ; *
EH2TCM17=Us;揹摦僴儞僪2 僥乕僽儖僐儊儞僩17; No message ; *
EH2TCM18=Us;揹摦僴儞僪2 僥乕僽儖僐儊儞僩18; No message ; *
EH2TCM19=Us;揹摦僴儞僪2 僥乕僽儖僐儊儞僩19; No message ; *
EH2TCM20=Us;揹摦僴儞僪2 僥乕僽儖僐儊儞僩20; No message ; *
EH2TCM21=Us;揹摦僴儞僪2 僥乕僽儖僐儊儞僩21; No message ; *
EH2TCM22=Us;揹摦僴儞僪2 僥乕僽儖僐儊儞僩22; No message ; *
EH2TCM23=Us;揹摦僴儞僪2 僥乕僽儖僐儊儞僩23; No message ; *
EH2TCM24=Us;揹摦僴儞僪2 僥乕僽儖僐儊儞僩24; No message ; *
EH2TCM25=Us;揹摦僴儞僪2 僥乕僽儖僐儊儞僩25; No message ; *
EH2TCM26=Us;揹摦僴儞僪2 僥乕僽儖僐儊儞僩26; No message ; *
EH2TCM27=Us;揹摦僴儞僪2 僥乕僽儖僐儊儞僩27; No message ; *
EH2TCM28=Us;揹摦僴儞僪2 僥乕僽儖僐儊儞僩28; No message ; *
EH2TCM29=Us;揹摦僴儞僪2 僥乕僽儖僐儊儞僩29; No message ; *
EH2TCM30=Us;揹摦僴儞僪2 僥乕僽儖僐儊儞僩30; No message ; *
EH2TCM31=Us;揹摦僴儞僪2 僥乕僽儖僐儊儞僩31; No message ; *
EH2TCM32=Us;揹摦僴儞僪2 僥乕僽儖僐儊儞僩32; No message ; *
EH3TCM1=Us;揹摦僴儞僪3 僥乕僽儖僐儊儞僩1; No message ; *
EH3TCM2=Us;揹摦僴儞僪3 僥乕僽儖僐儊儞僩2; No message ; *
EH3TCM3=Us;揹摦僴儞僪3 僥乕僽儖僐儊儞僩3; No message ; *
EH3TCM4=Us;揹摦僴儞僪3 僥乕僽儖僐儊儞僩4; No message ; *
EH3TCM5=Us;揹摦僴儞僪3 僥乕僽儖僐儊儞僩5; No message ; *
EH3TCM6=Us;揹摦僴儞僪3 僥乕僽儖僐儊儞僩6; No message ; *
EH3TCM7=Us;揹摦僴儞僪3 僥乕僽儖僐儊儞僩7; No message ; *
EH3TCM8=Us;揹摦僴儞僪3 僥乕僽儖僐儊儞僩8; No message ; *
EH3TCM9=Us;揹摦僴儞僪3 僥乕僽儖僐儊儞僩9; No message ; *
EH3TCM10=Us;揹摦僴儞僪3 僥乕僽儖僐儊儞僩10; No message ; *
EH3TCM11=Us;揹摦僴儞僪3 僥乕僽儖僐儊儞僩11; No message ; *
EH3TCM12=Us;揹摦僴儞僪3 僥乕僽儖僐儊儞僩12; No message ; *
EH3TCM13=Us;揹摦僴儞僪3 僥乕僽儖僐儊儞僩13; No message ; *
EH3TCM14=Us;揹摦僴儞僪3 僥乕僽儖僐儊儞僩14; No message ; *
EH3TCM15=Us;揹摦僴儞僪3 僥乕僽儖僐儊儞僩15; No message ; *
EH3TCM16=Us;揹摦僴儞僪3 僥乕僽儖僐儊儞僩16; No message ; *
EH3TCM17=Us;揹摦僴儞僪3 僥乕僽儖僐儊儞僩17; No message ; *
EH3TCM18=Us;揹摦僴儞僪3 僥乕僽儖僐儊儞僩18; No message ; *
EH3TCM19=Us;揹摦僴儞僪3 僥乕僽儖僐儊儞僩19; No message ; *
EH3TCM20=Us;揹摦僴儞僪3 僥乕僽儖僐儊儞僩20; No message ; *
EH3TCM21=Us;揹摦僴儞僪3 僥乕僽儖僐儊儞僩21; No message ; *
EH3TCM22=Us;揹摦僴儞僪3 僥乕僽儖僐儊儞僩22; No message ; *
EH3TCM23=Us;揹摦僴儞僪3 僥乕僽儖僐儊儞僩23; No message ; *
EH3TCM24=Us;揹摦僴儞僪3 僥乕僽儖僐儊儞僩24; No message ; *
EH3TCM25=Us;揹摦僴儞僪3 僥乕僽儖僐儊儞僩25; No message ; *
EH3TCM26=Us;揹摦僴儞僪3 僥乕僽儖僐儊儞僩26; No message ; *
EH3TCM27=Us;揹摦僴儞僪3 僥乕僽儖僐儊儞僩27; No message ; *
EH3TCM28=Us;揹摦僴儞僪3 僥乕僽儖僐儊儞僩28; No message ; *
EH3TCM29=Us;揹摦僴儞僪3 僥乕僽儖僐儊儞僩29; No message ; *
EH3TCM30=Us;揹摦僴儞僪3 僥乕僽儖僐儊儞僩30; No message ; *
EH3TCM31=Us;揹摦僴儞僪3 僥乕僽儖僐儊儞僩31; No message ; *
EH3TCM32=Us;揹摦僴儞僪3 僥乕僽儖僐儊儞僩32; No message ; *
EH1TOUT=Ml;揹摦僴儞僪1 墳摎僞僀儉傾僂僩帪娫 [msec]; No message ; *
EH2TOUT=Ml;揹摦僴儞僪2 墳摎僞僀儉傾僂僩帪娫 [msec]; No message ; *
EH3TOUT=Ml;揹摦僴儞僪3 墳摎僞僀儉傾僂僩帪娫 [msec]; No message ; *
EH1TOUTO=Ml;揹摦僴儞僪1 尨揰暅婣墳摎僞僀儉傾僂僩帪娫 [msec]; No message ; *
EH2TOUTO=Ml;揹摦僴儞僪2 尨揰暅婣墳摎僞僀儉傾僂僩帪娫 [msec]; No message ; *
EH3TOUTO=Ml;揹摦僴儞僪3 尨揰暅婣墳摎僞僀儉傾僂僩帪娫 [msec]; No message ; *
EHTIMER=Md;揹摦僴儞僪憖嶌掆巭僞僀儅乕 [it]; No message ; *
EHSERCNT=Ml;揹摦僴儞僪僔僗僥儉堎忢僼傿儖僞; No message ; *
EHCURMD=Ud;揹摦僴儞僪尰嵼埵抲庢摼儌乕僪(0:忢帪,1:Manual儌乕僪帪偺傒); No message ; *
EHOPEMD=Ud;揹摦僴儞僪摦嶌儌乕僪(0:億僀儞僩巜掕,1:僥乕僽儖巜掕); No message ; *
EHPWMAX=Ul;揹摦僴儞僪 僷儔儊乕僞彂偒崬傒嵟戝儕僩儔僀夞悢; No message ; *
EHDBG=Ml;揹摦僴儞僪 僨僶僢僌儌乕僪; No message ; *
EHOPOSFL=Md;揹摦僴儞僪 M_EHOPos峏怴僼傿儖僞; No message ; *
SSCAXMAX=Ml;SSCNET巊梡桳岠幉悢; No message ; *
SSCHIST=Ml;SSCNET巊梡棜楌 柍/桳 = 0/1; No message ; *
SSCCHKCD=Ml;晅壛幉僇乕僪(RZ541)僠僃僢僋桳岠/柍岠 = 1/0; No message ; *
AXPROTO=Ud;晅壛幉僷儔儊乕僞懳墳僾儘僩僐儖(慜敿8屄,屻敿8屄)[0:SSCNET3/1:SSCNET]; No message ; *
AXCHSWAP=Ud;晅壛幉僷儔儊乕僞懳墳愭巜掕[0:昗弨/1:慜屻敿擖懼偊]; No message ; *
AXMENO=Ud;晅壛幉傪巊梡偡傞儊僇斣崋; No message ; *
AXJNO=Ud;晅壛幉愝掕幉斣崋; No message ; *
AXUNT=Ud;晅壛幉扨埵宯 deg/mm = 0/1; No message ; *
AXCMPATI=Md;晅壛幉摦嶌屳姺儌乕僪(0:CNT摦嶌,1:H斉屳姺); No message ; *
AXACC=Ug;晅壛幉壛懍帪娫[sec]; No message ; *
AXDEC=Ug;晅壛幉尭懍帪娫[sec]; No message ; *
AXGRTN=Ul;晅壛幉僊儎斾暘巕; No message ; *
AXGRTD=Ul;晅壛幉僊儎斾暘曣; No message ; *
AXMOTSET=Md;晅壛幉儌乕僞愝掕桳岠僼儔僌 柍岠/桳岠=0/1; No message ; *
AXMREV=Ul;晅壛幉掕奿夞揮悢[rpm]; No message ; *
AXJMX=Ud;晅壛幉懍搙儕儈僢僩夞揮悢[rpm]; No message ; *
AXENCR=Ul;晅壛幉僄儞僐乕僟僷儖僗悢; No message ; *
AXPCTL=Md;埵抲巜椷曽幃(INC/ABS=0/1); No message ; *
AXSPOL=Ud;晅壛幉儌乕僞夞揮曽岦 CCW/CW=0/1; No message ; *
AXJOGTS=Uf;晅壛幉JOG僗儉乕僕儞僌帪掕悢; No message ; *
AXEXTEMG=Md;SSCNET偵愙懕偡傞奜晹旕忢掆巭桳岠僼儔僌 柍岠/桳岠 = 0/1; No message ; *
AXLSIN=Ud;晅壛幉儕儈僢僩僗僀僢僠擖椡僠僃僢僋 桳岠(1)/柍岠(0); No message ; *
AXLSINB=Ud;晅壛幉儕儈僢僩僗僀僢僠擖椡B愙揰巜掕 俛愙揰(1)乛俙愙揰(0); No message ; *
SSCSVPRM=Md;SERVO PARAM 憲怣FLG 0:旕憲怣(AMP愝掕抣巊梡), 1:壓婰憲怣; No message ; *
SSCPRMNO=Md;SERVO PARAM 憲怣屄悢; No message ; *
SSCAMS=Mx;01:傾儞僾愝掕; No message ; *
SSCREG=Mx;02:夞惗掞峈; No message ; *
SSCMTY=Mx;03:儌乕僞僞僀僾; No message ; *
SSCMCA=Mx;04:儌乕僞梕検; No message ; *
SSCMTR=Md;05:儌乕僞夞揮懍搙[10^3rpm]; No message ; *
SSCFBP=Md;06:FB僷儖僗悢; No message ; *
SSCPOL=Md;07:夞揮曽岦愝掕 CCW/CW=0/1; No message ; *
SSCATU=Mx;08:僆乕僩僠儏乕僯儞僌; No message ; *
SSCRSP=Mx;09:僒乕儃墳摎惈; No message ; *
SSCTLP=Md;10:惓揮僩儖僋惂尷抣; No message ; *
SSCTLN=Md;11:媡揮僩儖僋惂尷抣; No message ; *
SSCGD2=Md;12:晧壸僀僫乕僔儍斾(亊0.1); No message ; *
SSCPG1=Md;13:埵抲惂屼僎僀儞1; No message ; *
SSCVG1=Md;14:懍搙惂屼僎僀儞1; No message ; *
SSCPG2=Md;15:埵抲惂屼僎僀儞2; No message ; *
SSCVG2=Md;16:懍搙惂屼僎僀儞2; No message ; *
SSCVIC=Md;17:懍搙愊暘曗彏; No message ; *
SSCNCH=Md;18:僲僢僠僼傿儖僞; No message ; *
SSCFFC=Md;19:俥俥僎僀儞; No message ; *
SSCINP=Md;20:僀儞億僕僔儑儞斖埻; No message ; *
SSCMBR=Md;21:揹帴僽儗乕僉僔乕働儞僗弌椡; No message ; *
SSCMOD=Mx;22:儌僯僞弌椡儌乕僪; No message ; *
SSCOP1=Mx;23:僆僾僔儑儞婡擻1; No message ; *
SSCOP2=Mx;24:僆僾僔儑儞婡擻2; No message ; *
SSCOP3=Mx;25:僆僾僔儑儞婡擻3; No message ; *
SSCOP4=Mx;26:僆僾僔儑儞婡擻4; No message ; *
SSCMO1=Md;27:儌僯僞弌椡1僆僼僙僢僩; No message ; *
SSCMO2=Md;28:儌僯僞弌椡2僆僼僙僢僩; No message ; *
SSCMOA=Mx;29:傾儔乕儉捈慜僨乕僞慖戰; No message ; *
SSCZSP=Md;30:楇懍搙; No message ; *
SSCERZ=Md;31:岆嵎夁戝傾儔乕儉儗儀儖; No message ; *
SSCOP5=Mx;32:僆僾僔儑儞婡擻5; No message ; *
SSCOP6=Mx;33:僆僾僔儑儞婡擻6; No message ; *
SSCVPI=Md;34:PI-PID愗姺埵抲僪儖乕僾; No message ; *
SSCTTT=Md;35:僩儖僋惂屼曗惓學悢; No message ; *
SSCVDC=Md;36:懍搙旝暘曗彏; No message ; *
SSCOP7=Mx;37:僆僾僔儑儞婡擻7; No message ; *
SSC038=Md;38:儓價; No message ; *
SSC039=Md;39:儓價; No message ; *
SSCBLK=Md;40:僷儔儊乕僞彂崬嬛巭; No message ; *
SSCTLX=Md;41:嵟廔抜僩儖僋惂尷抣; No message ; *
SSCMV0=Mx;42:旝怳摦梷惂惂屼慖戰0; No message ; *
SSCMV1=Mx;43:旝怳摦梷惂惂屼慖戰1; No message ; *
SSCMV2=Mx;44:旝怳摦梷惂惂屼慖戰2; No message ; *
TRMODE=Ud;僩儔僢僉儞僌摦嶌嫋壜僼儔僌[0:柍岠 1:僐儞儀傾僩儔僢僉儞僌 2:晅壛幉僩儔僢僉儞僌]; No message ; *
EXTENC=Ud;奜晹僄儞僐乕僟斣崋; No message ; *
ENCUNIT1=Ud;Q173DPX儐僯僢僩偺憰拝僗儘僢僩巜掕(儀乕僗斣崋, 僗儘僢僩斣崋); No message ; *
ENCUNIT2=Ud;Q173DPX儐僯僢僩偺憰拝僗儘僢僩巜掕(儀乕僗斣崋, 僗儘僢僩斣崋); No message ; *
ENCUNIT3=Ud;Q173DPX儐僯僢僩偺憰拝僗儘僢僩巜掕(儀乕僗斣崋, 僗儘僢僩斣崋); No message ; *
TRECQRT=Md;僩儔僢僉儞僌僄儞僐乕僟僄儔乕僠僃僢僋曄壔棪; No message ; *
TRECQENO=Md;僩儔僢僉儞僌僄儞僐乕僟僄儔乕弌椡僄儔乕夞悢; No message ; *
TRECQETM=Md;僩儔僢僉儞僌僄儞僐乕僟僄儔乕弌椡儌僯僞帪娫[sec]; No message ; *
TRECQAVR=Md;僩儔僢僉儞僌僄儞僐乕僟僄儔乕僠僃僢僋梡懍搙暯嬒夞悢; No message ; *
TRECQPMN=Md;僩儔僢僉儞僌僄儞僐乕僟僄儔乕僠僃僢僋嵟掅懍搙[p/it]; No message ; *
PENCRNG=Ml;奜晹僄儞僐乕僟抣斖埻; No message ; *
ENCRGMN=Ul;榑棟僄儞僐乕僟抣斖埻; No message ; *
ENCRGMX=Ul;榑棟僄儞僐乕僟抣斖埻; No message ; *
PENCFLEN=Mf;奜晹僄儞僐乕僟僼傿儖僞挿; No message ; *
TRFTP=Md;僩儔僢僉儞僌捛廬抶傟曗惓抣僼傿儖僞庬暿(1:1師,2:堏摦暯嬒); No message ; *
TRFL=Mf;僩儔僢僉儞僌捛廬抶傟曗惓抣僼傿儖僞挿; No message ; *
TRFL1=Mf;僩儔僢僉儞僌捛廬抶傟曗惓抣嬫娫1僼傿儖僞挿; No message ; *
TRFW1=Mf;僩儔僢僉儞僌捛廬抶傟曗惓抣僼傿儖僞廳傒; No message ; *
SENCRD1=Md;僙儞僒1嵗昗宯庬暿; No message ; *
SENCRD2=Md;僙儞僒1嵗昗宯庬暿; No message ; *
SENCRD3=Md;僙儞僒1嵗昗宯庬暿; No message ; *
SENCRD4=Md;僙儞僒1嵗昗宯庬暿; No message ; *
SENORG1=Mf;僙儞僒1 3D嵗昗宯尨揰; No message ; *
SENORG2=Mf;僙儞僒2 3D嵗昗宯尨揰; No message ; *
SENORG3=Mf;僙儞僒2 3D嵗昗宯尨揰; No message ; *
SENORG4=Mf;僙儞僒2 3D嵗昗宯尨揰; No message ; *
TRBUF=Ud;僩儔僢僉儞僌僨乕僞僶僢僼傽悢丄僒僀僘; No message ; *
TRCWDST=Uf;僩儔僢僉儞僌摨堦儚乕僋敾掕嫍棧[mm]; No message ; *
TRKENC1=Ul;僩儔僢僉儞僌梡僄儞僐乕僟忣曬1[pulse]; No message ; *
TRKENC2=Ul;僩儔僢僉儞僌梡僄儞僐乕僟忣曬2[pulse]; No message ; *
TRKENC3=Ul;僩儔僢僉儞僌梡僄儞僐乕僟忣曬3[pulse]; No message ; *
TRKENC4=Ul;僩儔僢僉儞僌梡僄儞僐乕僟忣曬4[pulse]; No message ; *
TRKENC5=Ul;僩儔僢僉儞僌梡僄儞僐乕僟忣曬5[pulse]; No message ; *
TRKENC6=Ul;僩儔僢僉儞僌梡僄儞僐乕僟忣曬6[pulse]; No message ; *
TRKENC7=Ul;僩儔僢僉儞僌梡僄儞僐乕僟忣曬7[pulse]; No message ; *
TRKENC8=Ul;僩儔僢僉儞僌梡僄儞僐乕僟忣曬8[pulse]; No message ; *
AXUCHKCD=Ml;儐乕僓儊僇 僇乕僪(RZ541)僠僃僢僋桳岠/柍岠 = 1/0; No message ; *
AXUCHK=Md;儐乕僓儊僇桳岠/柍岠 = 1/0; No message ; *
AXUMAX=Md;儐乕僓儊僇嵟戝戜悢; No message ; *
AXUNUM=Ud;儐乕僓儊僇戜悢; No message ; *
AXUAXMAX=Ml;儐乕僓儊僇嵟戝幉悢; No message ; *
AXUMTTYP=Md;墘嶼僞僀僾 0:壛尭嶼/1:憡懳(儊僇1偐傜儊僇5); No message ; *
VSSPEC=Md;價僕儑儞僙儞僒巇條; No message ; *
VSTASK=Ud;價僕儑儞僙儞僒張棟 0:崅懍 1:戝検僨乕僞; No message ; *
MESNGLSW=Ud;摿堎揰嬤朤寈崘ON(1)/OFF(0); No message ; *
TPENA=Sd;僩儔僢僾婡擻桳岠/柍岠=1/0 ; No message ; *
TPTMMG=Sx;僩儔僢僾婡擻偺儘僌偺僞僀儈儞僌; No message ; *
TPERRNO=Sd;僩儔僢僾婡擻偺専弌僄儔乕斣崋; No message ; *
TPSIGNO=Sd;僩儔僢僾婡擻偺弌椡怣崋斣崋; No message ; *
TPSIGSEL=Sx;僩儔僢僾婡擻偺曐懚怣崋慖戰; No message ; *
TRAP=Sd;僩儔僢僾婡擻擖椡怣崋丄僩儔僢僾婡擻弌椡怣崋; No message ; *
TPPTCT=Sd;FLROM巊梡椞堟僾儘僥僋僩; No message ; *
TPDEB=Mx;僩儔僢僾婡擻僨僶僢僋; No message ; *
PBMODE=Ud;僾儘僼傿僶僗偺摦嶌儌乕僪(0=捠忢, 2=帺屓恌抐); No message ; *
PBMC=Ud;僾儘僼傿僶僗偺儅僗僞嬊僋儔僗愝掕(1/2); No message ; *
PBNUM=Ud;僾儘僼傿僶僗偺嬊斣(-1乣125); No message ; *
PBFUNC=Sd;僾儘僼傿僶僗偺婡擻愝掕(0=捠忢/1=摨婜/2=僨僶僢僌儌乕僪); No message ; *
E8500=Ud;僾儘僼傿僶僗偺僄儔乕堦帪夝彍(1:嫋壜偡傞,0:嫋壜偟側偄); No message ; *
PBCNT=Ud;僾儘僼傿僶僗偺僄儔乕専抦僼傿儖僞(扨埵 msec); No message ; *
DNSDLN=Ud;僨僶僀僗僱僢僩偺憲怣僶僀僩悢(0乣128); No message ; *
DNRDLN=Ud;僨僶僀僗僱僢僩偺庴怣僶僀僩悢(0乣128); No message ; *
DNERR=Ud;僨僶僀僗僱僢僩偺僄儔乕堦帪夝彍(1:嫋壜偡傞,0:嫋壜偟側偄); No message ; *
DNFIL=Ud;僨僶僀僗僱僢僩僄儔乕専抦僼傿儖僞(扨埵丗ms); No message ; *
DNTMR=Md;僨僶僀僗僱僢僩偺僞僀儉傾僂僩帪娫乮弶婜壔帪丄儕僙僢僩帪乯; No message ; *
NOFNERR=Mx;婡擻偺慻傒崌傢偣偵傛傞僄儔乕敪惗傪柍岠壔; No message ; *
HIDDIR=Ss;堦棗偵昞帵偟側偄僾儘僌儔儉; No message ; *
HIDPRG=Ss;曇廤偱偒側偄僾儘僌儔儉; No message ; *
NVUSER=Us;僱僢僩儚乕僋價僕儑儞僙儞僒 儐乕僓柤; No message ; *
NVPSWD=Us;僱僢僩儚乕僋價僕儑儞僙儞僒 僷僗儚乕僪; No message ; *
NVTRGTMG=Ud;僩儕僈僞僀儈儞僌(0:僩儕僈 / 1:僩儕僈亄夋憸張棟 / 2:NVRun=僩儕僈 NVTrg=僩儕僈亄夋憸張棟); No message ; *
NVJBTOUT=Ud;僱僢僩儚乕僋價僕儑儞僙儞僒 僕儑僽儘乕僪僞僀儉傾僂僩帪娫 [sec]; No message ; *
V3TMOUT=Ud;3D Vision捠怣僞僀儉傾僂僩帪娫[sec]; No message ; *
EBRDTAG=Us;僱僢僩儚乕僋價僕儑儞僙儞僒 EBRead柦椷偺僞僌柤偺弶婜抣; No message ; *
EBWRTAG=Us;僱僢僩儚乕僋價僕儑儞僙儞僒 EBWrite柦椷偺僞僌柤偺弶婜抣; No message ; *
ITOVRFIL=Ml;儌乕僔儑儞IT敳偗僄儔乕僼傿儖僞; No message ; *
SDG2CONF=Md;SDG2愝掕(儊僇斣崋,僶僢僼傽庬暿(0/1),嵦庢帪娫(昩),嵦庢娫妘(it),RAM僒僀僘(kB)); No message ; *
SDG2IT=Md;SDG2_IT愝掕(僶僢僼傽庬暿(0/1),嵦庢帪娫(昩)); No message ; *
SDLEXE=Md;僒乕儃僨乕僞儘僌婡擻 桳岠(1)/柍岠(0); No message ; *
SDLDAT=Md;僒乕儃僨乕僞儘僌婡擻 嵦庢僨乕僞ID; No message ; *
SDLTRGP=Md;僒乕儃僨乕僞儘僌婡擻 僩儕僈億僕僔儑儞[%]; No message ; *
SDLTRGE=Md;僒乕儃僨乕僞儘僌婡擻 僩儕僈(僄儔乕斣崋); No message ; *
SDLNUM=Md;僒乕儃僨乕僞儘僌婡擻 儘僌屄悢; No message ; *
SDLBAK=Md;僒乕儃僨乕僞儘僌婡擻 僶僢僋傾僢僾愝掕; No message ; *
OPSCRSPD=Ud;OP儅僩儕僋僗LED僗僋儘乕儖懍搙(ms); No message ; *
OPSIMPLE=Md;娙堈OP愝掕 桳岠(1)/柍岠(0); No message ; *
OPNONE=Md;OP儗僗愝掕 桳岠(1)/柍岠(0); No message ; *
TBOP=Ud;TB偐傜偺僾儘僌儔儉婲摦憖嶌丂(0:柍岠 1:桳岠); No message ; *
RCTYPDBG=Md;僨僶僢僌梡R/C僞僀僾偺抣; No message ; *
WK1WO=Uf;儚乕僋嵗昗1偺WO僨乕僞; No message ; *
WK1WX=Uf;儚乕僋嵗昗1偺WX僨乕僞; No message ; *
WK1WY=Uf;儚乕僋嵗昗1偺WY僨乕僞; No message ; *
WK1CORD=Uf;儚乕僋嵗昗1; No message ; *
WK2WO=Uf;儚乕僋嵗昗2偺WO僨乕僞; No message ; *
WK2WX=Uf;儚乕僋嵗昗2偺WX僨乕僞; No message ; *
WK2WY=Uf;儚乕僋嵗昗2偺WY僨乕僞; No message ; *
WK2CORD=Uf;儚乕僋嵗昗2; No message ; *
WK3WO=Uf;儚乕僋嵗昗3偺WO僨乕僞; No message ; *
WK3WX=Uf;儚乕僋嵗昗3偺WX僨乕僞; No message ; *
WK3WY=Uf;儚乕僋嵗昗3偺WY僨乕僞; No message ; *
WK3CORD=Uf;儚乕僋嵗昗3; No message ; *
WK4WO=Uf;儚乕僋嵗昗4偺WO僨乕僞; No message ; *
WK4WX=Uf;儚乕僋嵗昗4偺WX僨乕僞; No message ; *
WK4WY=Uf;儚乕僋嵗昗4偺WY僨乕僞; No message ; *
WK4CORD=Uf;儚乕僋嵗昗4; No message ; *
WK5WO=Uf;儚乕僋嵗昗5偺WO僨乕僞; No message ; *
WK5WX=Uf;儚乕僋嵗昗5偺WX僨乕僞; No message ; *
WK5WY=Uf;儚乕僋嵗昗5偺WY僨乕僞; No message ; *
WK5CORD=Uf;儚乕僋嵗昗5; No message ; *
WK6WO=Uf;儚乕僋嵗昗6偺WO僨乕僞; No message ; *
WK6WX=Uf;儚乕僋嵗昗6偺WX僨乕僞; No message ; *
WK6WY=Uf;儚乕僋嵗昗6偺WY僨乕僞; No message ; *
WK6CORD=Uf;儚乕僋嵗昗6; No message ; *
WK7WO=Uf;儚乕僋嵗昗7偺WO僨乕僞; No message ; *
WK7WX=Uf;儚乕僋嵗昗7偺WX僨乕僞; No message ; *
WK7WY=Uf;儚乕僋嵗昗7偺WY僨乕僞; No message ; *
WK7CORD=Uf;儚乕僋嵗昗7; No message ; *
WK8WO=Uf;儚乕僋嵗昗8偺WO僨乕僞; No message ; *
WK8WX=Uf;儚乕僋嵗昗8偺WX僨乕僞; No message ; *
WK8WY=Uf;儚乕僋嵗昗8偺WY僨乕僞; No message ; *
WK8CORD=Uf;儚乕僋嵗昗8; No message ; *
WK1JOGMD=Ud;儚乕僋JOG偺摦嶌儌乕僪(儚乕僋/Ex-T); No message ; *
WK2JOGMD=Ud;儚乕僋JOG偺摦嶌儌乕僪(儚乕僋/Ex-T); No message ; *
WK3JOGMD=Ud;儚乕僋JOG偺摦嶌儌乕僪(儚乕僋/Ex-T); No message ; *
WK4JOGMD=Ud;儚乕僋JOG偺摦嶌儌乕僪(儚乕僋/Ex-T); No message ; *
WK5JOGMD=Ud;儚乕僋JOG偺摦嶌儌乕僪(儚乕僋/Ex-T); No message ; *
WK6JOGMD=Ud;儚乕僋JOG偺摦嶌儌乕僪(儚乕僋/Ex-T); No message ; *
WK7JOGMD=Ud;儚乕僋JOG偺摦嶌儌乕僪(儚乕僋/Ex-T); No message ; *
WK8JOGMD=Ud;儚乕僋JOG偺摦嶌儌乕僪(儚乕僋/Ex-T); No message ; *
MH1BNO=Ud;儅儖僠僴儞僪1僴儞僪儀乕僗斣崋; No message ; *
MH2BNO=Ud;儅儖僠僴儞僪2僴儞僪儀乕僗斣崋; No message ; *
MH3BNO=Ud;儅儖僠僴儞僪3僴儞僪儀乕僗斣崋; No message ; *
MH4BNO=Ud;儅儖僠僴儞僪4僴儞僪儀乕僗斣崋; No message ; *
MH1OFS1=Uf;儅儖僠僴儞僪1僴儞僪1僆僼僙僢僩検; No message ; *
MH1OFS2=Uf;儅儖僠僴儞僪1僴儞僪2僆僼僙僢僩検; No message ; *
MH1OFS3=Uf;儅儖僠僴儞僪1僴儞僪3僆僼僙僢僩検; No message ; *
MH1OFS4=Uf;儅儖僠僴儞僪1僴儞僪4僆僼僙僢僩検; No message ; *
MH2OFS1=Uf;儅儖僠僴儞僪2僴儞僪1僆僼僙僢僩検; No message ; *
MH2OFS2=Uf;儅儖僠僴儞僪2僴儞僪2僆僼僙僢僩検; No message ; *
MH2OFS3=Uf;儅儖僠僴儞僪2僴儞僪3僆僼僙僢僩検; No message ; *
MH2OFS4=Uf;儅儖僠僴儞僪2僴儞僪4僆僼僙僢僩検; No message ; *
MH3OFS1=Uf;儅儖僠僴儞僪3僴儞僪1僆僼僙僢僩検; No message ; *
MH3OFS2=Uf;儅儖僠僴儞僪3僴儞僪2僆僼僙僢僩検; No message ; *
MH3OFS3=Uf;儅儖僠僴儞僪3僴儞僪3僆僼僙僢僩検; No message ; *
MH3OFS4=Uf;儅儖僠僴儞僪3僴儞僪4僆僼僙僢僩検; No message ; *
MH4OFS1=Uf;儅儖僠僴儞僪4僴儞僪1僆僼僙僢僩検; No message ; *
MH4OFS2=Uf;儅儖僠僴儞僪4僴儞僪2僆僼僙僢僩検; No message ; *
MH4OFS3=Uf;儅儖僠僴儞僪4僴儞僪3僆僼僙僢僩検; No message ; *
MH4OFS4=Uf;儅儖僠僴儞僪4僴儞僪4僆僼僙僢僩検; No message ; *
TLMAX=Md;僣乕儖僨乕僞嵟戝悢; No message ; *
EH1TYPE=Ul;揹摦僴儞僪1 傾僋僠儏僄乕僞僞僀僾; No message ; *
EH2TYPE=Ul;揹摦僴儞僪2 傾僋僠儏僄乕僞僞僀僾; No message ; *
EH3TYPE=Ul;	揹摦僴儞僪3 傾僋僠儏僄乕僞僞僀僾; No message ; *
EH1LMTP=Ul;揹摦僴儞僪1 僜僼僩儕儈僢僩(+) [* 0.1mm]; No message ; *
EH2LMTP=Ul;揹摦僴儞僪2 僜僼僩儕儈僢僩(+) [* 0.1mm]; No message ; *
EH3LMTP=Ul;揹摦僴儞僪3 僜僼僩儕儈僢僩(+) [* 0.1mm]; No message ; *
EH1LMTM=Ul;揹摦僴儞僪1 僜僼僩儕儈僢僩(-) [* 0.1mm]; No message ; *
EH2LMTM=Ul;揹摦僴儞僪2 僜僼僩儕儈僢僩(-) [* 0.1mm]; No message ; *
EH3LMTM=Ul;揹摦僴儞僪3 僜僼僩儕儈僢僩(-) [* 0.1mm]; No message ; *
EH1STRK=Ul;揹摦僴儞僪1 僗僩儘乕僋 [* 0.1mm]; No message ; *
EH2STRK=Ul;揹摦僴儞僪2 僗僩儘乕僋 [* 0.1mm]; No message ; *
EH3STRK=Ul;揹摦僴儞僪3 僗僩儘乕僋 [* 0.1mm]; No message ; *
EH1ACCF=Ul;揹摦僴儞僪1 壛懍搙學悢 (1乣65535); No message ; *
EH2ACCF=Ul;揹摦僴儞僪2 壛懍搙學悢 (1乣65535); No message ; *
EH3ACCF=Ul;揹摦僴儞僪3 壛懍搙學悢 (1乣65535); No message ; *
EH1ORGD=Ul;揹摦僴儞僪1 尨揰暅婣曽岦 [0:奐懁/1:暵懁]; No message ; *
EH2ORGD=Ul;揹摦僴儞僪2 尨揰暅婣曽岦 [0:奐懁/1:暵懁]; No message ; *
EH3ORGD=Ul;揹摦僴儞僪3 尨揰暅婣曽岦 [0:奐懁/1:暵懁]; No message ; *
EH1ORGV=Ul;揹摦僴儞僪1 尨揰暅婣懍搙 [%]; No message ; *
EH2ORGV=Ul;揹摦僴儞僪2 尨揰暅婣懍搙 [%]; No message ; *
EH3ORGV=Ul;揹摦僴儞僪3 尨揰暅婣懍搙 [%]; No message ; *
EH1ORGSF=Ul;揹摦僴儞僪1 尨揰僔僼僩 [*0.01mm]; No message ; *
EH2ORGSF=Ul;揹摦僴儞僪2 尨揰僔僼僩 [*0.01mm]; No message ; *
EH3ORGSF=Ul;揹摦僴儞僪3 尨揰僔僼僩 [*0.01mm]; No message ; *
EH1ACC=Ul;揹摦僴儞僪1 壛懍搙 [%]; No message ; *
EH2ACC=Ul;揹摦僴儞僪2 壛懍搙 [%]; No message ; *
EH3ACC=Ul;揹摦僴儞僪3 壛懍搙 [%]; No message ; *
EH1VMAX=Ul;揹摦僴儞僪1 嵟崅懍搙 [%]; No message ; *
EH2VMAX=Ul;揹摦僴儞僪2 嵟崅懍搙 [%]; No message ; *
EH3VMAX=Ul;揹摦僴儞僪3 嵟崅懍搙 [%]; No message ; *
EH1VHLD=Ul;揹摦僴儞僪1 攃帩懍搙 [%]; No message ; *
EH2VHLD=Ul;揹摦僴儞僪2 攃帩懍搙 [%]; No message ; *
EH3VHLD=Ul;揹摦僴儞僪3 攃帩懍搙 [%]; No message ; *
EH1ZNCV=Ul;揹摦僴儞僪1 掕懍堏摦嫍棧 [*0.01mm]; No message ; *
EH2ZNCV=Ul;揹摦僴儞僪2 掕懍堏摦嫍棧 [*0.01mm]; No message ; *
EH3ZNCV=Ul;揹摦僴儞僪3 掕懍堏摦嫍棧 [*0.01mm]; No message ; *
EH1LMTW=Ul;揹摦僴儞僪1 儕儈僢僩暆 [*0.01mm]; No message ; *
EH2LMTW=Ul;揹摦僴儞僪2 儕儈僢僩暆 [*0.01mm]; No message ; *
EH3LMTW=Ul;揹摦僴儞僪3 儕儈僢僩暆 [*0.01mm]; No message ; *
EH1PSCD=Ul;揹摦僴儞僪1 埵抲寛傔姰椆嫍棧 [*0.01mm]; No message ; *
EH2PSCD=Ul;揹摦僴儞僪2 埵抲寛傔姰椆嫍棧 [*0.01mm]; No message ; *
EH3PSCD=Ul;揹摦僴儞僪3 埵抲寛傔姰椆嫍棧 [*0.01mm]; No message ; *
EH1PRM14=Ul;揹摦僴儞僪1 僷儔儊乕僞14; No message ; *
EH2PRM14=Ul;揹摦僴儞僪2 僷儔儊乕僞14; No message ; *
EH3PRM14=Ul;揹摦僴儞僪3 僷儔儊乕僞14; No message ; *
EH1PRM15=Ul;揹摦僴儞僪1 僷儔儊乕僞15; No message ; *
EH2PRM15=Ul;揹摦僴儞僪2 僷儔儊乕僞15; No message ; *
EH3PRM15=Ul;揹摦僴儞僪3 僷儔儊乕僞15; No message ; *
EH1ORGS=Ul;揹摦僴儞僪1 尨揰暅婣曽幃 [0:僗僩儘乕僋抂/1:僗僩儘乕僋抂+Z憡専弌曽幃] ; No message ; *
EH2ORGS=Ul;揹摦僴儞僪2 尨揰暅婣曽幃 [0:僗僩儘乕僋抂/1:僗僩儘乕僋抂+Z憡専弌曽幃] ; No message ; *
EH3ORGS=Ul;揹摦僴儞僪3 尨揰暅婣曽幃 [0:僗僩儘乕僋抂/1:僗僩儘乕僋抂+Z憡専弌曽幃] ; No message ; *
EH1PRM17=Ul;揹摦僴儞僪1 僷儔儊乕僞17; No message ; *
EH2PRM17=Ul;揹摦僴儞僪2 僷儔儊乕僞17; No message ; *
EH3PRM17=Ul;揹摦僴儞僪3 僷儔儊乕僞17; No message ; *
EH1PRM18=Ul;揹摦僴儞僪1 僷儔儊乕僞18; No message ; *
EH2PRM18=Ul;揹摦僴儞僪2 僷儔儊乕僞18; No message ; *
EH3PRM18=Ul;揹摦僴儞僪3 僷儔儊乕僞18; No message ; *
EH1PRM19=Ul;揹摦僴儞僪1 僷儔儊乕僞19; No message ; *
EH2PRM19=Ul;揹摦僴儞僪2 僷儔儊乕僞19; No message ; *
EH3PRM19=Ul;揹摦僴儞僪3 僷儔儊乕僞19; No message ; *
EH1PRM20=Ul;揹摦僴儞僪1 僷儔儊乕僞20; No message ; *
EH2PRM20=Ul;揹摦僴儞僪2 僷儔儊乕僞20; No message ; *
EH3PRM20=Ul;揹摦僴儞僪3 僷儔儊乕僞20; No message ; *
EH1PRM21=Ul;揹摦僴儞僪1 僷儔儊乕僞21; No message ; *
EH2PRM21=Ul;揹摦僴儞僪2 僷儔儊乕僞21; No message ; *
EH3PRM21=Ul;揹摦僴儞僪3 僷儔儊乕僞21; No message ; *
EH1PRM22=Ul;揹摦僴儞僪1 僷儔儊乕僞22; No message ; *
EH2PRM22=Ul;揹摦僴儞僪2 僷儔儊乕僞22; No message ; *
EH3PRM22=Ul;揹摦僴儞僪3 僷儔儊乕僞22; No message ; *
EH1EXDF=Ul;揹摦僴儞僪1 堏摦拞偺椼帴曃嵎 (1-15); No message ; *
EH2EXDF=Ul;揹摦僴儞僪2 堏摦拞偺椼帴曃嵎 (1-15); No message ; *
EH3EXDF=Ul;揹摦僴儞僪3 堏摦拞偺椼帴曃嵎 (1-15); No message ; *
EH1IMAX=Ul;揹摦僴儞僪1 儌乕僞揹棳乮嵟戝抣乯 (1-255); No message ; *
EH2IMAX=Ul;揹摦僴儞僪2 儌乕僞揹棳乮嵟戝抣乯 (1-255); No message ; *
EH3IMAX=Ul;揹摦僴儞僪3 儌乕僞揹棳乮嵟戝抣乯 (1-255); No message ; *
EH1IPD=Ul;揹摦僴儞僪1 儌乕僞揹棳乮僷儚乕僟僂儞乯 (0-255); No message ; *
EH2IPD=Ul;揹摦僴儞僪2 儌乕僞揹棳乮僷儚乕僟僂儞乯 (0-255); No message ; *
EH3IPD=Ul;揹摦僴儞僪3 儌乕僞揹棳乮僷儚乕僟僂儞乯 (0-255); No message ; *
EH1SSHZ=Ul;揹摦僴儞僪1 帺婲摦廃攇悢 (0-1000pps); No message ; *
EH2SSHZ=Ul;揹摦僴儞僪2 帺婲摦廃攇悢 (0-1000pps); No message ; *
EH3SSHZ=Ul;揹摦僴儞僪3 帺婲摦廃攇悢 (0-1000pps); No message ; *
EH1MOTP=Ul;揹摦僴儞僪1 儌乕僞僷儖僗悢 (1-65535); No message ; *
EH2MOTP=Ul;揹摦僴儞僪2 儌乕僞僷儖僗悢 (1-65535); No message ; *
EH3MOTP=Ul;揹摦僴儞僪3 儌乕僞僷儖僗悢 (1-65535); No message ; *
EH1MOTD=Ul;揹摦僴儞僪1 儌乕僞1夞揮摉傝偺堏摦検 [*0.01mm]; No message ; *
EH2MOTD=Ul;揹摦僴儞僪2 儌乕僞1夞揮摉傝偺堏摦検 [*0.01mm]; No message ; *
EH3MOTD=Ul;揹摦僴儞僪3 儌乕僞1夞揮摉傝偺堏摦検 [*0.01mm]; No message ; *
EH1ENCP=Ul;揹摦僴儞僪1 僄儞僐乕僟僷儖僗悢 (0-65535); No message ; *
EH2ENCP=Ul;揹摦僴儞僪2 僄儞僐乕僟僷儖僗悢 (0-65535); No message ; *
EH3ENCP=Ul;揹摦僴儞僪3 僄儞僐乕僟僷儖僗悢 (0-65535); No message ; *
EH1AVMAX=Ul;揹摦僴儞僪1 傾僋僠儏僄乕僞嵟崅懍搙 (1-64000pps); No message ; *
EH2AVMAX=Ul;揹摦僴儞僪2 傾僋僠儏僄乕僞嵟崅懍搙 (1-64000pps); No message ; *
EH3AVMAX=Ul;揹摦僴儞僪3 傾僋僠儏僄乕僞嵟崅懍搙 (1-64000pps); No message ; *
EH1PRM31=Ul;揹摦僴儞僪1 僷儔儊乕僞31; No message ; *
EH2PRM31=Ul;揹摦僴儞僪2 僷儔儊乕僞31; No message ; *
EH3PRM31=Ul;揹摦僴儞僪3 僷儔儊乕僞31; No message ; *
EH1MRZS=Ml;揹摦僴儞僪1 儅僔儞儕僼傽儗儞僗僨乕僞乮僗僩儘乕僋抂偐傜Z憡傑偱偺嫍棧乯; No message ; *
EH2MRZS=Ml;揹摦僴儞僪2 儅僔儞儕僼傽儗儞僗僨乕僞乮僗僩儘乕僋抂偐傜Z憡傑偱偺嫍棧乯; No message ; *
EH3MRZS=Ml;揹摦僴儞僪3 儅僔儞儕僼傽儗儞僗僨乕僞乮僗僩儘乕僋抂偐傜Z憡傑偱偺嫍棧乯; No message ; *
EH1MRZO=Ml;揹摦僴儞僪1 儅僔儞儕僼傽儗儞僗僨乕僞乮尨揰偐傜Z憡傑偱偺嫍棧乯; No message ; *
EH2MRZO=Ml;揹摦僴儞僪2 儅僔儞儕僼傽儗儞僗僨乕僞乮尨揰偐傜Z憡傑偱偺嫍棧乯; No message ; *
EH3MRZO=Ml;揹摦僴儞僪3 儅僔儞儕僼傽儗儞僗僨乕僞乮尨揰偐傜Z憡傑偱偺嫍棧乯; No message ; *
EH1MRORG=Mb;揹摦僴儞僪1 儅僔儞儕僼傽儗儞僗僨乕僞乮尨揰暅婣曽幃乯; No message ; *
EH2MRORG=Mb;揹摦僴儞僪2 儅僔儞儕僼傽儗儞僗僨乕僞乮尨揰暅婣曽幃乯; No message ; *
EH3MRORG=Mb;揹摦僴儞僪3 儅僔儞儕僼傽儗儞僗僨乕僞乮尨揰暅婣曽幃乯; No message ; *
EH1VER=Ms;揹摦僴儞僪1 僶乕僕儑儞斣崋; No message ; *
EH2VER=Ms;揹摦僴儞僪2 僶乕僕儑儞斣崋; No message ; *
EH3VER=Ms;揹摦僴儞僪3 僶乕僕儑儞斣崋; No message ; *
EH1POS1=Uf;揹摦僴儞僪1 億僀儞僩僨乕僞1 [mm]; No message ; *
EH1POS2=Uf;揹摦僴儞僪1 億僀儞僩僨乕僞2 [mm]; No message ; *
EH1POS3=Uf;揹摦僴儞僪1 億僀儞僩僨乕僞3 [mm]; No message ; *
EH1POS4=Uf;揹摦僴儞僪1 億僀儞僩僨乕僞4 [mm]; No message ; *
EH1POS5=Uf;揹摦僴儞僪1 億僀儞僩僨乕僞5 [mm]; No message ; *
EH1POS6=Uf;揹摦僴儞僪1 億僀儞僩僨乕僞6 [mm]; No message ; *
EH1POS7=Uf;揹摦僴儞僪1 億僀儞僩僨乕僞7 [mm]; No message ; *
EH1POS8=Uf;揹摦僴儞僪1 億僀儞僩僨乕僞8 [mm]; No message ; *
EH1POS9=Uf;揹摦僴儞僪1 億僀儞僩僨乕僞9 [mm]; No message ; *
EH1POS10=Uf;揹摦僴儞僪1 億僀儞僩僨乕僞10 [mm]; No message ; *
EH1POS11=Uf;揹摦僴儞僪1 億僀儞僩僨乕僞11 [mm]; No message ; *
EH1POS12=Uf;揹摦僴儞僪1 億僀儞僩僨乕僞12 [mm]; No message ; *
EH1POS13=Uf;揹摦僴儞僪1 億僀儞僩僨乕僞13 [mm]; No message ; *
EH1POS14=Uf;揹摦僴儞僪1 億僀儞僩僨乕僞14 [mm]; No message ; *
EH1POS15=Uf;揹摦僴儞僪1 億僀儞僩僨乕僞15 [mm]; No message ; *
EH1POS16=Uf;揹摦僴儞僪1 億僀儞僩僨乕僞16 [mm]; No message ; *
EH1POS17=Uf;揹摦僴儞僪1 億僀儞僩僨乕僞17 [mm]; No message ; *
EH1POS18=Uf;揹摦僴儞僪1 億僀儞僩僨乕僞18 [mm]; No message ; *
EH1POS19=Uf;揹摦僴儞僪1 億僀儞僩僨乕僞19 [mm]; No message ; *
EH1POS20=Uf;揹摦僴儞僪1 億僀儞僩僨乕僞20 [mm]; No message ; *
EH1POS21=Uf;揹摦僴儞僪1 億僀儞僩僨乕僞21 [mm]; No message ; *
EH1POS22=Uf;揹摦僴儞僪1 億僀儞僩僨乕僞22 [mm]; No message ; *
EH1POS23=Uf;揹摦僴儞僪1 億僀儞僩僨乕僞23 [mm]; No message ; *
EH1POS24=Uf;揹摦僴儞僪1 億僀儞僩僨乕僞24 [mm]; No message ; *
EH1POS25=Uf;揹摦僴儞僪1 億僀儞僩僨乕僞25 [mm]; No message ; *
EH1POS26=Uf;揹摦僴儞僪1 億僀儞僩僨乕僞26 [mm]; No message ; *
EH1POS27=Uf;揹摦僴儞僪1 億僀儞僩僨乕僞27 [mm]; No message ; *
EH1POS28=Uf;揹摦僴儞僪1 億僀儞僩僨乕僞28 [mm]; No message ; *
EH1POS29=Uf;揹摦僴儞僪1 億僀儞僩僨乕僞29 [mm]; No message ; *
EH1POS30=Uf;揹摦僴儞僪1 億僀儞僩僨乕僞30 [mm]; No message ; *
EH1POS31=Uf;揹摦僴儞僪1 億僀儞僩僨乕僞31 [mm]; No message ; *
EH1POS32=Uf;揹摦僴儞僪1 億僀儞僩僨乕僞32 [mm]; No message ; *
EH2POS1=Uf;揹摦僴儞僪2 億僀儞僩僨乕僞1 [mm]; No message ; *
EH2POS2=Uf;揹摦僴儞僪2 億僀儞僩僨乕僞2 [mm]; No message ; *
EH2POS3=Uf;揹摦僴儞僪2 億僀儞僩僨乕僞3 [mm]; No message ; *
EH2POS4=Uf;揹摦僴儞僪2 億僀儞僩僨乕僞4 [mm]; No message ; *
EH2POS5=Uf;揹摦僴儞僪2 億僀儞僩僨乕僞5 [mm]; No message ; *
EH2POS6=Uf;揹摦僴儞僪2 億僀儞僩僨乕僞6 [mm]; No message ; *
EH2POS7=Uf;揹摦僴儞僪2 億僀儞僩僨乕僞7 [mm]; No message ; *
EH2POS8=Uf;揹摦僴儞僪2 億僀儞僩僨乕僞8 [mm]; No message ; *
EH2POS9=Uf;揹摦僴儞僪2 億僀儞僩僨乕僞9 [mm]; No message ; *
EH2POS10=Uf;揹摦僴儞僪2 億僀儞僩僨乕僞10 [mm]; No message ; *
EH2POS11=Uf;揹摦僴儞僪2 億僀儞僩僨乕僞11 [mm]; No message ; *
EH2POS12=Uf;揹摦僴儞僪2 億僀儞僩僨乕僞12 [mm]; No message ; *
EH2POS13=Uf;揹摦僴儞僪2 億僀儞僩僨乕僞13 [mm]; No message ; *
EH2POS14=Uf;揹摦僴儞僪2 億僀儞僩僨乕僞14 [mm]; No message ; *
EH2POS15=Uf;揹摦僴儞僪2 億僀儞僩僨乕僞15 [mm]; No message ; *
EH2POS16=Uf;揹摦僴儞僪2 億僀儞僩僨乕僞16 [mm]; No message ; *
EH2POS17=Uf;揹摦僴儞僪2 億僀儞僩僨乕僞17 [mm]; No message ; *
EH2POS18=Uf;揹摦僴儞僪2 億僀儞僩僨乕僞18 [mm]; No message ; *
EH2POS19=Uf;揹摦僴儞僪2 億僀儞僩僨乕僞19 [mm]; No message ; *
EH2POS20=Uf;揹摦僴儞僪2 億僀儞僩僨乕僞20 [mm]; No message ; *
EH2POS21=Uf;揹摦僴儞僪2 億僀儞僩僨乕僞21 [mm]; No message ; *
EH2POS22=Uf;揹摦僴儞僪2 億僀儞僩僨乕僞22 [mm]; No message ; *
EH2POS23=Uf;揹摦僴儞僪2 億僀儞僩僨乕僞23 [mm]; No message ; *
EH2POS24=Uf;揹摦僴儞僪2 億僀儞僩僨乕僞24 [mm]; No message ; *
EH2POS25=Uf;揹摦僴儞僪2 億僀儞僩僨乕僞25 [mm]; No message ; *
EH2POS26=Uf;揹摦僴儞僪2 億僀儞僩僨乕僞26 [mm]; No message ; *
EH2POS27=Uf;揹摦僴儞僪2 億僀儞僩僨乕僞27 [mm]; No message ; *
EH2POS28=Uf;揹摦僴儞僪2 億僀儞僩僨乕僞28 [mm]; No message ; *
EH2POS29=Uf;揹摦僴儞僪2 億僀儞僩僨乕僞29 [mm]; No message ; *
EH2POS30=Uf;揹摦僴儞僪2 億僀儞僩僨乕僞30 [mm]; No message ; *
EH2POS31=Uf;揹摦僴儞僪2 億僀儞僩僨乕僞31 [mm]; No message ; *
EH2POS32=Uf;揹摦僴儞僪2 億僀儞僩僨乕僞32 [mm]; No message ; *
EH3POS1=Uf;揹摦僴儞僪3 億僀儞僩僨乕僞1 [mm]; No message ; *
EH3POS2=Uf;揹摦僴儞僪3 億僀儞僩僨乕僞2 [mm]; No message ; *
EH3POS3=Uf;揹摦僴儞僪3 億僀儞僩僨乕僞3 [mm]; No message ; *
EH3POS4=Uf;揹摦僴儞僪3 億僀儞僩僨乕僞4 [mm]; No message ; *
EH3POS5=Uf;揹摦僴儞僪3 億僀儞僩僨乕僞5 [mm]; No message ; *
EH3POS6=Uf;揹摦僴儞僪3 億僀儞僩僨乕僞6 [mm]; No message ; *
EH3POS7=Uf;揹摦僴儞僪3 億僀儞僩僨乕僞7 [mm]; No message ; *
EH3POS8=Uf;揹摦僴儞僪3 億僀儞僩僨乕僞8 [mm]; No message ; *
EH3POS9=Uf;揹摦僴儞僪3 億僀儞僩僨乕僞9 [mm]; No message ; *
EH3POS10=Uf;揹摦僴儞僪3 億僀儞僩僨乕僞10 [mm]; No message ; *
EH3POS11=Uf;揹摦僴儞僪3 億僀儞僩僨乕僞11 [mm]; No message ; *
EH3POS12=Uf;揹摦僴儞僪3 億僀儞僩僨乕僞12 [mm]; No message ; *
EH3POS13=Uf;揹摦僴儞僪3 億僀儞僩僨乕僞13 [mm]; No message ; *
EH3POS14=Uf;揹摦僴儞僪3 億僀儞僩僨乕僞14 [mm]; No message ; *
EH3POS15=Uf;揹摦僴儞僪3 億僀儞僩僨乕僞15 [mm]; No message ; *
EH3POS16=Uf;揹摦僴儞僪3 億僀儞僩僨乕僞16 [mm]; No message ; *
EH3POS17=Uf;揹摦僴儞僪3 億僀儞僩僨乕僞17 [mm]; No message ; *
EH3POS18=Uf;揹摦僴儞僪3 億僀儞僩僨乕僞18 [mm]; No message ; *
EH3POS19=Uf;揹摦僴儞僪3 億僀儞僩僨乕僞19 [mm]; No message ; *
EH3POS20=Uf;揹摦僴儞僪3 億僀儞僩僨乕僞20 [mm]; No message ; *
EH3POS21=Uf;揹摦僴儞僪3 億僀儞僩僨乕僞21 [mm]; No message ; *
EH3POS22=Uf;揹摦僴儞僪3 億僀儞僩僨乕僞22 [mm]; No message ; *
EH3POS23=Uf;揹摦僴儞僪3 億僀儞僩僨乕僞23 [mm]; No message ; *
EH3POS24=Uf;揹摦僴儞僪3 億僀儞僩僨乕僞24 [mm]; No message ; *
EH3POS25=Uf;揹摦僴儞僪3 億僀儞僩僨乕僞25 [mm]; No message ; *
EH3POS26=Uf;揹摦僴儞僪3 億僀儞僩僨乕僞26 [mm]; No message ; *
EH3POS27=Uf;揹摦僴儞僪3 億僀儞僩僨乕僞27 [mm]; No message ; *
EH3POS28=Uf;揹摦僴儞僪3 億僀儞僩僨乕僞28 [mm]; No message ; *
EH3POS29=Uf;揹摦僴儞僪3 億僀儞僩僨乕僞29 [mm]; No message ; *
EH3POS30=Uf;揹摦僴儞僪3 億僀儞僩僨乕僞30 [mm]; No message ; *
EH3POS31=Uf;揹摦僴儞僪3 億僀儞僩僨乕僞31 [mm]; No message ; *
EH3POS32=Uf;揹摦僴儞僪3 億僀儞僩僨乕僞32 [mm]; No message ; *
EH1TBL1=Uf;揹摦僴儞僪1 僥乕僽儖僨乕僞1; No message ; *
EH1TBL2=Uf;揹摦僴儞僪1 僥乕僽儖僨乕僞2; No message ; *
EH1TBL3=Uf;揹摦僴儞僪1 僥乕僽儖僨乕僞3; No message ; *
EH1TBL4=Uf;揹摦僴儞僪1 僥乕僽儖僨乕僞4; No message ; *
EH1TBL5=Uf;揹摦僴儞僪1 僥乕僽儖僨乕僞5; No message ; *
EH1TBL6=Uf;揹摦僴儞僪1 僥乕僽儖僨乕僞6; No message ; *
EH1TBL7=Uf;揹摦僴儞僪1 僥乕僽儖僨乕僞7; No message ; *
EH1TBL8=Uf;揹摦僴儞僪1 僥乕僽儖僨乕僞8; No message ; *
EH1TBL9=Uf;揹摦僴儞僪1 僥乕僽儖僨乕僞9; No message ; *
EH1TBL10=Uf;揹摦僴儞僪1 僥乕僽儖僨乕僞10; No message ; *
EH1TBL11=Uf;揹摦僴儞僪1 僥乕僽儖僨乕僞11; No message ; *
EH1TBL12=Uf;揹摦僴儞僪1 僥乕僽儖僨乕僞12; No message ; *
EH1TBL13=Uf;揹摦僴儞僪1 僥乕僽儖僨乕僞13; No message ; *
EH1TBL14=Uf;揹摦僴儞僪1 僥乕僽儖僨乕僞14; No message ; *
EH1TBL15=Uf;揹摦僴儞僪1 僥乕僽儖僨乕僞15; No message ; *
EH1TBL16=Uf;揹摦僴儞僪1 僥乕僽儖僨乕僞16; No message ; *
EH1TBL17=Uf;揹摦僴儞僪1 僥乕僽儖僨乕僞17; No message ; *
EH1TBL18=Uf;揹摦僴儞僪1 僥乕僽儖僨乕僞18; No message ; *
EH1TBL19=Uf;揹摦僴儞僪1 僥乕僽儖僨乕僞19; No message ; *
EH1TBL20=Uf;揹摦僴儞僪1 僥乕僽儖僨乕僞20; No message ; *
EH1TBL21=Uf;揹摦僴儞僪1 僥乕僽儖僨乕僞21; No message ; *
EH1TBL22=Uf;揹摦僴儞僪1 僥乕僽儖僨乕僞22; No message ; *
EH1TBL23=Uf;揹摦僴儞僪1 僥乕僽儖僨乕僞23; No message ; *
EH1TBL24=Uf;揹摦僴儞僪1 僥乕僽儖僨乕僞24; No message ; *
EH1TBL25=Uf;揹摦僴儞僪1 僥乕僽儖僨乕僞25; No message ; *
EH1TBL26=Uf;揹摦僴儞僪1 僥乕僽儖僨乕僞26; No message ; *
EH1TBL27=Uf;揹摦僴儞僪1 僥乕僽儖僨乕僞27; No message ; *
EH1TBL28=Uf;揹摦僴儞僪1 僥乕僽儖僨乕僞28; No message ; *
EH1TBL29=Uf;揹摦僴儞僪1 僥乕僽儖僨乕僞29; No message ; *
EH1TBL30=Uf;揹摦僴儞僪1 僥乕僽儖僨乕僞30; No message ; *
EH1TBL31=Uf;揹摦僴儞僪1 僥乕僽儖僨乕僞31; No message ; *
EH1TBL32=Uf;揹摦僴儞僪1 僥乕僽儖僨乕僞32; No message ; *
EH2TBL1=Uf;揹摦僴儞僪2 僥乕僽儖僨乕僞1; No message ; *
EH2TBL2=Uf;揹摦僴儞僪2 僥乕僽儖僨乕僞2; No message ; *
EH2TBL3=Uf;揹摦僴儞僪2 僥乕僽儖僨乕僞3; No message ; *
EH2TBL4=Uf;揹摦僴儞僪2 僥乕僽儖僨乕僞4; No message ; *
EH2TBL5=Uf;揹摦僴儞僪2 僥乕僽儖僨乕僞5; No message ; *
EH2TBL6=Uf;揹摦僴儞僪2 僥乕僽儖僨乕僞6; No message ; *
EH2TBL7=Uf;揹摦僴儞僪2 僥乕僽儖僨乕僞7; No message ; *
EH2TBL8=Uf;揹摦僴儞僪2 僥乕僽儖僨乕僞8; No message ; *
EH2TBL9=Uf;揹摦僴儞僪2 僥乕僽儖僨乕僞9; No message ; *
EH2TBL10=Uf;揹摦僴儞僪2 僥乕僽儖僨乕僞10; No message ; *
EH2TBL11=Uf;揹摦僴儞僪2 僥乕僽儖僨乕僞11; No message ; *
EH2TBL12=Uf;揹摦僴儞僪2 僥乕僽儖僨乕僞12; No message ; *
EH2TBL13=Uf;揹摦僴儞僪2 僥乕僽儖僨乕僞13; No message ; *
EH2TBL14=Uf;揹摦僴儞僪2 僥乕僽儖僨乕僞14; No message ; *
EH2TBL15=Uf;揹摦僴儞僪2 僥乕僽儖僨乕僞15; No message ; *
EH2TBL16=Uf;揹摦僴儞僪2 僥乕僽儖僨乕僞16; No message ; *
EH2TBL17=Uf;揹摦僴儞僪2 僥乕僽儖僨乕僞17; No message ; *
EH2TBL18=Uf;揹摦僴儞僪2 僥乕僽儖僨乕僞18; No message ; *
EH2TBL19=Uf;揹摦僴儞僪2 僥乕僽儖僨乕僞19; No message ; *
EH2TBL20=Uf;揹摦僴儞僪2 僥乕僽儖僨乕僞20; No message ; *
EH2TBL21=Uf;揹摦僴儞僪2 僥乕僽儖僨乕僞21; No message ; *
EH2TBL22=Uf;揹摦僴儞僪2 僥乕僽儖僨乕僞22; No message ; *
EH2TBL23=Uf;揹摦僴儞僪2 僥乕僽儖僨乕僞23; No message ; *
EH2TBL24=Uf;揹摦僴儞僪2 僥乕僽儖僨乕僞24; No message ; *
EH2TBL25=Uf;揹摦僴儞僪2 僥乕僽儖僨乕僞25; No message ; *
EH2TBL26=Uf;揹摦僴儞僪2 僥乕僽儖僨乕僞26; No message ; *
EH2TBL27=Uf;揹摦僴儞僪2 僥乕僽儖僨乕僞27; No message ; *
EH2TBL28=Uf;揹摦僴儞僪2 僥乕僽儖僨乕僞28; No message ; *
EH2TBL29=Uf;揹摦僴儞僪2 僥乕僽儖僨乕僞29; No message ; *
EH2TBL30=Uf;揹摦僴儞僪2 僥乕僽儖僨乕僞30; No message ; *
EH2TBL31=Uf;揹摦僴儞僪2 僥乕僽儖僨乕僞31; No message ; *
EH2TBL32=Uf;揹摦僴儞僪2 僥乕僽儖僨乕僞32; No message ; *
EH3TBL1=Uf;揹摦僴儞僪3 僥乕僽儖僨乕僞1; No message ; *
EH3TBL2=Uf;揹摦僴儞僪3 僥乕僽儖僨乕僞2; No message ; *
EH3TBL3=Uf;揹摦僴儞僪3 僥乕僽儖僨乕僞3; No message ; *
EH3TBL4=Uf;揹摦僴儞僪3 僥乕僽儖僨乕僞4; No message ; *
EH3TBL5=Uf;揹摦僴儞僪3 僥乕僽儖僨乕僞5; No message ; *
EH3TBL6=Uf;揹摦僴儞僪3 僥乕僽儖僨乕僞6; No message ; *
EH3TBL7=Uf;揹摦僴儞僪3 僥乕僽儖僨乕僞7; No message ; *
EH3TBL8=Uf;揹摦僴儞僪3 僥乕僽儖僨乕僞8; No message ; *
EH3TBL9=Uf;揹摦僴儞僪3 僥乕僽儖僨乕僞9; No message ; *
EH3TBL10=Uf;揹摦僴儞僪3 僥乕僽儖僨乕僞10; No message ; *
EH3TBL11=Uf;揹摦僴儞僪3 僥乕僽儖僨乕僞11; No message ; *
EH3TBL12=Uf;揹摦僴儞僪3 僥乕僽儖僨乕僞12; No message ; *
EH3TBL13=Uf;揹摦僴儞僪3 僥乕僽儖僨乕僞13; No message ; *
EH3TBL14=Uf;揹摦僴儞僪3 僥乕僽儖僨乕僞14; No message ; *
EH3TBL15=Uf;揹摦僴儞僪3 僥乕僽儖僨乕僞15; No message ; *
EH3TBL16=Uf;揹摦僴儞僪3 僥乕僽儖僨乕僞16; No message ; *
EH3TBL17=Uf;揹摦僴儞僪3 僥乕僽儖僨乕僞17; No message ; *
EH3TBL18=Uf;揹摦僴儞僪3 僥乕僽儖僨乕僞18; No message ; *
EH3TBL19=Uf;揹摦僴儞僪3 僥乕僽儖僨乕僞19; No message ; *
EH3TBL20=Uf;揹摦僴儞僪3 僥乕僽儖僨乕僞20; No message ; *
EH3TBL21=Uf;揹摦僴儞僪3 僥乕僽儖僨乕僞21; No message ; *
EH3TBL22=Uf;揹摦僴儞僪3 僥乕僽儖僨乕僞22; No message ; *
EH3TBL23=Uf;揹摦僴儞僪3 僥乕僽儖僨乕僞23; No message ; *
EH3TBL24=Uf;揹摦僴儞僪3 僥乕僽儖僨乕僞24; No message ; *
EH3TBL25=Uf;揹摦僴儞僪3 僥乕僽儖僨乕僞25; No message ; *
EH3TBL26=Uf;揹摦僴儞僪3 僥乕僽儖僨乕僞26; No message ; *
EH3TBL27=Uf;揹摦僴儞僪3 僥乕僽儖僨乕僞27; No message ; *
EH3TBL28=Uf;揹摦僴儞僪3 僥乕僽儖僨乕僞28; No message ; *
EH3TBL29=Uf;揹摦僴儞僪3 僥乕僽儖僨乕僞29; No message ; *
EH3TBL30=Uf;揹摦僴儞僪3 僥乕僽儖僨乕僞30; No message ; *
EH3TBL31=Uf;揹摦僴儞僪3 僥乕僽儖僨乕僞31; No message ; *
EH3TBL32=Uf;揹摦僴儞僪3 僥乕僽儖僨乕僞32; No message ; *
FSLOG=Md;椡妎惂屼梡儘僌婡擻偺愝掕; No message ; *
FSLOG2=Md;椡妎惂屼梡儘僌婡擻偺愝掕 #2; No message ; *
FSLOGFN=Ud;椡妎惂屼梡儘僌婡擻偺愝掕; No message ; *
FTPID=Us;FTP儐乕僓ID; No message ; *
FTPPASS=Us;FTP僷僗儚乕僪; No message ; *
FTPSVRIP=Us;FTP僒乕僶偺IP傾僪儗僗; No message ; *
FTPPATH=Us;FTP僒乕僶偺揮憲愭僷僗; No message ; *
FSLOGEX=Mx;椡妎惂屼梡儘僌奼挘婡擻; No message ; *
FSIFREV=Mx;儊僀儞S/W懳墳I/F儕價僕儑儞; No message ; *
CAVCMCNT=Md;姳徛夞旔捠怣僄儔乕専弌僼傿儖僞; No message ; *
CAVCORMD=Mb;姳徛夞旔懳墳儌僨儖 桳岠(1)/柍岠(0) (bit0:媴/bit1:墌摏/bit2:帺桼暯柺); No message ; *
CAVCMVER=Md;姳徛夞旔捠怣僨乕僞僶乕僕儑儞; No message ; *
CAVKDH1=Ud;姳徛夞旔儌僨儖 僴儞僪 1 (僴儞僪斣崋,儌僨儖庬椶); No message ; *
CAVKDH2=Ud;姳徛夞旔儌僨儖 僴儞僪 2 (僴儞僪斣崋,儌僨儖庬椶); No message ; *
CAVKDH3=Ud;姳徛夞旔儌僨儖 僴儞僪 3 (僴儞僪斣崋,儌僨儖庬椶); No message ; *
CAVKDH4=Ud;姳徛夞旔儌僨儖 僴儞僪 4 (僴儞僪斣崋,儌僨儖庬椶); No message ; *
CAVKDH5=Ud;姳徛夞旔儌僨儖 僴儞僪 5 (僴儞僪斣崋,儌僨儖庬椶); No message ; *
CAVKDH6=Ud;姳徛夞旔儌僨儖 僴儞僪 6 (僴儞僪斣崋,儌僨儖庬椶); No message ; *
CAVKDH7=Ud;姳徛夞旔儌僨儖 僴儞僪 7 (僴儞僪斣崋,儌僨儖庬椶); No message ; *
CAVKDH8=Ud;姳徛夞旔儌僨儖 僴儞僪 8 (僴儞僪斣崋,儌僨儖庬椶); No message ; *
CAVPSH1=Uf;姳徛夞旔儌僨儖庢晅偗埵抲 僴儞僪 1 (X,Y,Z,A,B,C); No message ; *
CAVPSH2=Uf;姳徛夞旔儌僨儖庢晅偗埵抲 僴儞僪 2 (X,Y,Z,A,B,C); No message ; *
CAVPSH3=Uf;姳徛夞旔儌僨儖庢晅偗埵抲 僴儞僪 3 (X,Y,Z,A,B,C); No message ; *
CAVPSH4=Uf;姳徛夞旔儌僨儖庢晅偗埵抲 僴儞僪 4 (X,Y,Z,A,B,C); No message ; *
CAVPSH5=Uf;姳徛夞旔儌僨儖庢晅偗埵抲 僴儞僪 5 (X,Y,Z,A,B,C); No message ; *
CAVPSH6=Uf;姳徛夞旔儌僨儖庢晅偗埵抲 僴儞僪 6 (X,Y,Z,A,B,C); No message ; *
CAVPSH7=Uf;姳徛夞旔儌僨儖庢晅偗埵抲 僴儞僪 7 (X,Y,Z,A,B,C); No message ; *
CAVPSH8=Uf;姳徛夞旔儌僨儖庢晅偗埵抲 僴儞僪 8 (X,Y,Z,A,B,C); No message ; *
CAVSZH1=Uf;姳徛夞旔儌僨儖僒僀僘 僴儞僪 1 (H/R,L,W); No message ; *
CAVSZH2=Uf;姳徛夞旔儌僨儖僒僀僘 僴儞僪 2 (H/R,L,W); No message ; *
CAVSZH3=Uf;姳徛夞旔儌僨儖僒僀僘 僴儞僪 3 (H/R,L,W); No message ; *
CAVSZH4=Uf;姳徛夞旔儌僨儖僒僀僘 僴儞僪 4 (H/R,L,W); No message ; *
CAVSZH5=Uf;姳徛夞旔儌僨儖僒僀僘 僴儞僪 5 (H/R,L,W); No message ; *
CAVSZH6=Uf;姳徛夞旔儌僨儖僒僀僘 僴儞僪 6 (H/R,L,W); No message ; *
CAVSZH7=Uf;姳徛夞旔儌僨儖僒僀僘 僴儞僪 7 (H/R,L,W); No message ; *
CAVSZH8=Uf;姳徛夞旔儌僨儖僒僀僘 僴儞僪 8 (H/R,L,W); No message ; *
CAVSCH1=Ud;姳徛夞旔儌僨儖桳岠柍岠 僴儞僪 1 (桳岠柍岠,堦帪夝彍,帺屓姳徛僠僃僢僋); No message ; *
CAVSCH2=Ud;姳徛夞旔儌僨儖桳岠柍岠 僴儞僪 2 (桳岠柍岠,堦帪夝彍,帺屓姳徛僠僃僢僋); No message ; *
CAVSCH3=Ud;姳徛夞旔儌僨儖桳岠柍岠 僴儞僪 3 (桳岠柍岠,堦帪夝彍,帺屓姳徛僠僃僢僋); No message ; *
CAVSCH4=Ud;姳徛夞旔儌僨儖桳岠柍岠 僴儞僪 4 (桳岠柍岠,堦帪夝彍,帺屓姳徛僠僃僢僋); No message ; *
CAVSCH5=Ud;姳徛夞旔儌僨儖桳岠柍岠 僴儞僪 5 (桳岠柍岠,堦帪夝彍,帺屓姳徛僠僃僢僋); No message ; *
CAVSCH6=Ud;姳徛夞旔儌僨儖桳岠柍岠 僴儞僪 6 (桳岠柍岠,堦帪夝彍,帺屓姳徛僠僃僢僋); No message ; *
CAVSCH7=Ud;姳徛夞旔儌僨儖桳岠柍岠 僴儞僪 7 (桳岠柍岠,堦帪夝彍,帺屓姳徛僠僃僢僋); No message ; *
CAVSCH8=Ud;姳徛夞旔儌僨儖桳岠柍岠 僴儞僪 8 (桳岠柍岠,堦帪夝彍,帺屓姳徛僠僃僢僋); No message ; *
CAVKDW1=Ud;姳徛夞旔儌僨儖 儚乕僋 1 (儚乕僋斣崋,儌僨儖庬椶); No message ; *
CAVKDW2=Ud;姳徛夞旔儌僨儖 儚乕僋 2 (儚乕僋斣崋,儌僨儖庬椶); No message ; *
CAVKDW3=Ud;姳徛夞旔儌僨儖 儚乕僋 3 (儚乕僋斣崋,儌僨儖庬椶); No message ; *
CAVKDW4=Ud;姳徛夞旔儌僨儖 儚乕僋 4 (儚乕僋斣崋,儌僨儖庬椶); No message ; *
CAVKDW5=Ud;姳徛夞旔儌僨儖 儚乕僋 5 (儚乕僋斣崋,儌僨儖庬椶); No message ; *
CAVKDW6=Ud;姳徛夞旔儌僨儖 儚乕僋 6 (儚乕僋斣崋,儌僨儖庬椶); No message ; *
CAVKDW7=Ud;姳徛夞旔儌僨儖 儚乕僋 7 (儚乕僋斣崋,儌僨儖庬椶); No message ; *
CAVKDW8=Ud;姳徛夞旔儌僨儖 儚乕僋 8 (儚乕僋斣崋,儌僨儖庬椶); No message ; *
CAVPSW1=Uf;姳徛夞旔儌僨儖庢晅偗埵抲 儚乕僋 1 (X,Y,Z,A,B,C); No message ; *
CAVPSW2=Uf;姳徛夞旔儌僨儖庢晅偗埵抲 儚乕僋 2 (X,Y,Z,A,B,C); No message ; *
CAVPSW3=Uf;姳徛夞旔儌僨儖庢晅偗埵抲 儚乕僋 3 (X,Y,Z,A,B,C); No message ; *
CAVPSW4=Uf;姳徛夞旔儌僨儖庢晅偗埵抲 儚乕僋 4 (X,Y,Z,A,B,C); No message ; *
CAVPSW5=Uf;姳徛夞旔儌僨儖庢晅偗埵抲 儚乕僋 5 (X,Y,Z,A,B,C); No message ; *
CAVPSW6=Uf;姳徛夞旔儌僨儖庢晅偗埵抲 儚乕僋 6 (X,Y,Z,A,B,C); No message ; *
CAVPSW7=Uf;姳徛夞旔儌僨儖庢晅偗埵抲 儚乕僋 7 (X,Y,Z,A,B,C); No message ; *
CAVPSW8=Uf;姳徛夞旔儌僨儖庢晅偗埵抲 儚乕僋 8 (X,Y,Z,A,B,C); No message ; *
CAVSZW1=Uf;姳徛夞旔儌僨儖僒僀僘 儚乕僋 1 (H/R,L,W); No message ; *
CAVSZW2=Uf;姳徛夞旔儌僨儖僒僀僘 儚乕僋 2 (H/R,L,W); No message ; *
CAVSZW3=Uf;姳徛夞旔儌僨儖僒僀僘 儚乕僋 3 (H/R,L,W); No message ; *
CAVSZW4=Uf;姳徛夞旔儌僨儖僒僀僘 儚乕僋 4 (H/R,L,W); No message ; *
CAVSZW5=Uf;姳徛夞旔儌僨儖僒僀僘 儚乕僋 5 (H/R,L,W); No message ; *
CAVSZW6=Uf;姳徛夞旔儌僨儖僒僀僘 儚乕僋 6 (H/R,L,W); No message ; *
CAVSZW7=Uf;姳徛夞旔儌僨儖僒僀僘 儚乕僋 7 (H/R,L,W); No message ; *
CAVSZW8=Uf;姳徛夞旔儌僨儖僒僀僘 儚乕僋 8 (H/R,L,W); No message ; *
CAVSCW1=Ud;姳徛夞旔儌僨儖桳岠柍岠 儚乕僋 1 (桳岠柍岠,堦帪夝彍,帺屓姳徛僠僃僢僋); No message ; *
CAVSCW2=Ud;姳徛夞旔儌僨儖桳岠柍岠 儚乕僋 2 (桳岠柍岠,堦帪夝彍,帺屓姳徛僠僃僢僋); No message ; *
CAVSCW3=Ud;姳徛夞旔儌僨儖桳岠柍岠 儚乕僋 3 (桳岠柍岠,堦帪夝彍,帺屓姳徛僠僃僢僋); No message ; *
CAVSCW4=Ud;姳徛夞旔儌僨儖桳岠柍岠 儚乕僋 4 (桳岠柍岠,堦帪夝彍,帺屓姳徛僠僃僢僋); No message ; *
CAVSCW5=Ud;姳徛夞旔儌僨儖桳岠柍岠 儚乕僋 5 (桳岠柍岠,堦帪夝彍,帺屓姳徛僠僃僢僋); No message ; *
CAVSCW6=Ud;姳徛夞旔儌僨儖桳岠柍岠 儚乕僋 6 (桳岠柍岠,堦帪夝彍,帺屓姳徛僠僃僢僋); No message ; *
CAVSCW7=Ud;姳徛夞旔儌僨儖桳岠柍岠 儚乕僋 7 (桳岠柍岠,堦帪夝彍,帺屓姳徛僠僃僢僋); No message ; *
CAVSCW8=Ud;姳徛夞旔儌僨儖桳岠柍岠 儚乕僋 8 (桳岠柍岠,堦帪夝彍,帺屓姳徛僠僃僢僋); No message ; *
TLXYZ11=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖1偺1 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ12=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖1偺2 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ13=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖1偺3 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ14=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖1偺4 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ15=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖1偺5 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ16=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖1偺6 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ17=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖1偺7 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ18=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖1偺8 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ21=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖2偺1 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ22=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖2偺2 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ23=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖2偺3 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ24=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖2偺4 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ25=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖2偺5 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ26=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖2偺6 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ27=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖2偺7 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ28=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖2偺8 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ31=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖3偺1 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ32=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖3偺2 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ33=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖3偺3 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ34=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖3偺4 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ35=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖3偺5 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ36=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖3偺6 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ37=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖3偺7 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ38=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖3偺8 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ41=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖4偺1 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ42=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖4偺2 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ43=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖4偺3 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ44=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖4偺4 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ45=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖4偺5 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ46=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖4偺6 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ47=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖4偺7 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ48=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖4偺8 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ51=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖5偺1 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ52=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖5偺2 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ53=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖5偺3 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ54=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖5偺4 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ55=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖5偺5 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ56=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖5偺6 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ57=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖5偺7 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ58=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖5偺8 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ61=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖6偺1 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ62=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖6偺2 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ63=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖6偺3 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ64=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖6偺4 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ65=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖6偺5 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ66=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖6偺6 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ67=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖6偺7 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ68=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖6偺8 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ71=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖7偺1 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ72=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖7偺2 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ73=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖7偺3 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ74=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖7偺4 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ75=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖7偺5 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ76=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖7偺6 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ77=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖7偺7 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ78=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖7偺8 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ81=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖8偺1 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ82=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖8偺2 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ83=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖8偺3 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ84=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖8偺4 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ85=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖8偺5 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ86=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖8偺6 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ87=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖8偺7 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ88=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖8偺8 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ91=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖9偺1 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ92=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖9偺2 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ93=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖9偺3 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ94=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖9偺4 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ95=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖9偺5 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ96=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖9偺6 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ97=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖9偺7 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ98=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖9偺8 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ101=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖10偺1 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ102=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖10偺2 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ103=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖10偺3 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ104=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖10偺4 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ105=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖10偺5 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ106=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖10偺6 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ107=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖10偺7 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ108=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖10偺8 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ111=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖11偺1 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ112=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖11偺2 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ113=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖11偺3 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ114=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖11偺4 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ115=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖11偺5 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ116=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖11偺6 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ117=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖11偺7 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ118=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖11偺8 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ121=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖12偺1 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ122=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖12偺2 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ123=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖12偺3 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ124=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖12偺4 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ125=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖12偺5 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ126=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖12偺6 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ127=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖12偺7 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ128=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖12偺8 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ131=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖13偺1 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ132=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖13偺2 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ133=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖13偺3 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ134=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖13偺4 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ135=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖13偺5 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ136=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖13偺6 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ137=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖13偺7 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ138=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖13偺8 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ141=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖14偺1 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ142=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖14偺2 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ143=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖14偺3 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ144=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖14偺4 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ145=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖14偺5 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ146=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖14偺6 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ147=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖14偺7 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ148=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖14偺8 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ151=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖15偺1 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ152=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖15偺2 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ153=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖15偺3 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ154=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖15偺4 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ155=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖15偺5 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ156=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖15偺6 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ157=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖15偺7 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ158=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖15偺8 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ161=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖16偺1 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ162=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖16偺2 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ163=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖16偺3 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ164=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖16偺4 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ165=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖16偺5 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ166=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖16偺6 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ167=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖16偺7 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLXYZ168=Mg;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖16偺8 (X,Y,Z,A,B,C,L1,L2); No message ; *
TLFLG11=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖1偺1 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG12=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖1偺2 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG13=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖1偺3 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG14=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖1偺4 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG15=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖1偺5 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG16=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖1偺6 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG17=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖1偺7 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG18=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖1偺8 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG21=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖2偺1 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG22=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖2偺2 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG23=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖2偺3 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG24=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖2偺4 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG25=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖2偺5 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG26=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖2偺6 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG27=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖2偺7 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG28=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖2偺8 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG31=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖3偺1 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG32=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖3偺2 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG33=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖3偺3 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG34=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖3偺4 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG35=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖3偺5 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG36=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖3偺6 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG37=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖3偺7 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG38=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖3偺8 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG41=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖4偺1 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG42=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖4偺2 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG43=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖4偺3 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG44=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖4偺4 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG45=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖4偺5 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG46=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖4偺6 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG47=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖4偺7 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG48=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖4偺8 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG51=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖5偺1 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG52=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖5偺2 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG53=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖5偺3 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG54=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖5偺4 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG55=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖5偺5 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG56=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖5偺6 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG57=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖5偺7 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG58=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖5偺8 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG61=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖6偺1 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG62=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖6偺2 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG63=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖6偺3 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG64=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖6偺4 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG65=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖6偺5 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG66=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖6偺6 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG67=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖6偺7 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG68=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖6偺8 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG71=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖7偺1 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG72=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖7偺2 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG73=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖7偺3 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG74=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖7偺4 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG75=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖7偺5 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG76=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖7偺6 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG77=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖7偺7 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG78=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖7偺8 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG81=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖8偺1 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG82=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖8偺2 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG83=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖8偺3 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG84=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖8偺4 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG85=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖8偺5 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG86=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖8偺6 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG87=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖8偺7 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG88=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖8偺8 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG91=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖9偺1 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG92=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖9偺2 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG93=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖9偺3 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG94=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖9偺4 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG95=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖9偺5 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG96=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖9偺6 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG97=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖9偺7 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG98=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖9偺8 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG101=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖10偺1 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG102=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖10偺2 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG103=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖10偺3 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG104=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖10偺4 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG105=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖10偺5 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG106=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖10偺6 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG107=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖10偺7 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG108=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖10偺8 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG111=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖11偺1 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG112=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖11偺2 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG113=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖11偺3 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG114=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖11偺4 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG115=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖11偺5 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG116=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖11偺6 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG117=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖11偺7 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG118=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖11偺8 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG121=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖12偺1 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG122=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖12偺2 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG123=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖12偺3 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG124=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖12偺4 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG125=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖12偺5 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG126=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖12偺6 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG127=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖12偺7 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG128=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖12偺8 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG131=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖13偺1 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG132=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖13偺2 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG133=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖13偺3 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG134=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖13偺4 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG135=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖13偺5 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG136=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖13偺6 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG137=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖13偺7 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG138=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖13偺8 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG141=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖14偺1 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG142=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖14偺2 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG143=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖14偺3 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG144=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖14偺4 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG145=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖14偺5 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG146=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖14偺6 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG147=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖14偺7 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG148=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖14偺8 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG151=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖15偺1 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG152=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖15偺2 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG153=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖15偺3 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG154=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖15偺4 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG155=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖15偺5 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG156=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖15偺6 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG157=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖15偺7 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG158=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖15偺8 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG161=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖16偺1 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG162=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖16偺2 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG163=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖16偺3 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG164=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖16偺4 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG165=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖16偺5 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG166=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖16偺6 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG167=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖16偺7 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLFLG168=My;僣乕儖帺摦寁應婡擻曗彆揰 僣乕儖16偺8 (FLG1,FLG2); No message ; *
TLAUXCHK=Md;寁嶼偵巊梡偡傞僠僃僢僋儃僢僋僗偵僠僃僢僋偑擖偭偰偄傞揰; No message ; *
VSCALB1=Uj;價僕儑儞僙儞僒僉儍儕僽儗乕僔儑儞僨乕僞1; No message ; *
VSCALB2=Uj;價僕儑儞僙儞僒僉儍儕僽儗乕僔儑儞僨乕僞2; No message ; *
VSCALB3=Uj;價僕儑儞僙儞僒僉儍儕僽儗乕僔儑儞僨乕僞3; No message ; *
VSCALB4=Uj;價僕儑儞僙儞僒僉儍儕僽儗乕僔儑儞僨乕僞4; No message ; *
VSCALB5=Uj;價僕儑儞僙儞僒僉儍儕僽儗乕僔儑儞僨乕僞5; No message ; *
VSCALB6=Uj;價僕儑儞僙儞僒僉儍儕僽儗乕僔儑儞僨乕僞6; No message ; *
VSCALB7=Uj;價僕儑儞僙儞僒僉儍儕僽儗乕僔儑儞僨乕僞7; No message ; *
VSCALB8=Uj;價僕儑儞僙儞僒僉儍儕僽儗乕僔儑儞僨乕僞8; No message ; *
CAVSCF1=Ud;姳徛夞旔儌僨儖桳岠柍岠 帺桼暯柺儕儈僢僩1 (桳岠/柍岠); No message ; *
CAVSCF2=Ud;姳徛夞旔儌僨儖桳岠柍岠 帺桼暯柺儕儈僢僩2 (桳岠/柍岠); No message ; *
CAVSCF3=Ud;姳徛夞旔儌僨儖桳岠柍岠 帺桼暯柺儕儈僢僩3 (桳岠/柍岠); No message ; *
CAVSCF4=Ud;姳徛夞旔儌僨儖桳岠柍岠 帺桼暯柺儕儈僢僩4 (桳岠/柍岠); No message ; *
CAVSCF5=Ud;姳徛夞旔儌僨儖桳岠柍岠 帺桼暯柺儕儈僢僩5 (桳岠/柍岠); No message ; *
CAVSCF6=Ud;姳徛夞旔儌僨儖桳岠柍岠 帺桼暯柺儕儈僢僩6 (桳岠/柍岠); No message ; *
CAVSCF7=Ud;姳徛夞旔儌僨儖桳岠柍岠 帺桼暯柺儕儈僢僩7 (桳岠/柍岠); No message ; *
CAVSCF8=Ud;姳徛夞旔儌僨儖桳岠柍岠 帺桼暯柺儕儈僢僩8 (桳岠/柍岠); No message ; *
CAVSCF9=Md;姳徛夞旔儌僨儖桳岠柍岠 帺桼暯柺儕儈僢僩9 (桳岠/柍岠); No message ; *
CAVSCF10=Md;姳徛夞旔儌僨儖桳岠柍岠 帺桼暯柺儕儈僢僩10 (桳岠/柍岠); No message ; *
CAVSCF11=Md;姳徛夞旔儌僨儖桳岠柍岠 帺桼暯柺儕儈僢僩11 (桳岠/柍岠); No message ; *
CAVSCF12=Md;姳徛夞旔儌僨儖桳岠柍岠 帺桼暯柺儕儈僢僩12 (桳岠/柍岠); No message ; *
CAVSCF13=Md;姳徛夞旔儌僨儖桳岠柍岠 帺桼暯柺儕儈僢僩13 (桳岠/柍岠); No message ; *
CAVSCF14=Md;姳徛夞旔儌僨儖桳岠柍岠 帺桼暯柺儕儈僢僩14 (桳岠/柍岠); No message ; *
CAVSCF15=Md;姳徛夞旔儌僨儖桳岠柍岠 帺桼暯柺儕儈僢僩15 (桳岠/柍岠); No message ; *
CAVSCF16=Md;姳徛夞旔儌僨儖桳岠柍岠 帺桼暯柺儕儈僢僩16 (桳岠/柍岠); No message ; *
WK1SYNC=Ud;儚乕僋摨婜愝掕#1; No message ; *
WK2SYNC=Ud;儚乕僋摨婜愝掕#2; No message ; *
WK3SYNC=Ud;儚乕僋摨婜愝掕#3; No message ; *
WK4SYNC=Ud;儚乕僋摨婜愝掕#4; No message ; *
WK5SYNC=Ud;儚乕僋摨婜愝掕#5; No message ; *
WK6SYNC=Ud;儚乕僋摨婜愝掕#6; No message ; *
WK7SYNC=Ud;儚乕僋摨婜愝掕#7; No message ; *
WK8SYNC=Ud;儚乕僋摨婜愝掕#8; No message ; *
WK1CALIB=Uf;儚乕僋庢晅埵抲丄巔惃僨乕僞#1; No message ; *
WK2CALIB=Uf;儚乕僋庢晅埵抲丄巔惃僨乕僞#2; No message ; *
WK3CALIB=Uf;儚乕僋庢晅埵抲丄巔惃僨乕僞#3; No message ; *
WK4CALIB=Uf;儚乕僋庢晅埵抲丄巔惃僨乕僞#4; No message ; *
WK5CALIB=Uf;儚乕僋庢晅埵抲丄巔惃僨乕僞#5; No message ; *
WK6CALIB=Uf;儚乕僋庢晅埵抲丄巔惃僨乕僞#6; No message ; *
WK7CALIB=Uf;儚乕僋庢晅埵抲丄巔惃僨乕僞#7; No message ; *
WK8CALIB=Uf;儚乕僋庢晅埵抲丄巔惃僨乕僞#8; No message ; *
BSSYNC=Ud;儀乕僗嵗昗嫤挷惂屼愝掕乮桳岠/柍岠丄懳徾晅壛幉乯; No message ; *
BSCALIB=Uf;儀乕僗嵗昗庢晅埵抲丄巔惃僨乕僞; No message ; *
